{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":93,"sheets":["Titelblad","Inhoud ","Bok 1","Springkast 2","Combiframe 3","Springplank 4 ","Rekstokinstallatie 5","Evenwichtsbalk 6","Klimwand 7","Klimraam 8 (2!)"," Zweedsklimrek 9","Zweedsebank 10"," Ladder 11"," Klimtouw 12","Rolrekinstallatie 13","Touwladderinstallatie 14(2!)","Ringstel installatie 15","Minitrampoline 16.0","Dubbele mini 16.1","Open-einde mini 16.2","Fittrampoline 16.3","De Fitjumper 16.4","Trampoline 17"," Brug 18"," Balletbaar 19","Spiegelwand 20"," Longe 21","Vario springpaard 22","Kleutertoren 23","Sterwandapparaat 24","Scheidingsgordijn 25","Val- of landingsmat 26","Langemat of rolmat 27","EHBO 28","Turnvloer 29","Zweedse evenwichtsbalk 30 (2!)","Judomatten 31","Combistaanderd spr korf 32","Dempingsmat 33","Zwevende vloer 34","Landingskuil 35","Polyvalente zuilen 36","Zuilen 37","Vloerverankeringssysteem 38","Gordels 39(2!)","Parterre - rek 40","Parterre - ringen 41","Parterre - brugdames 42","Parterre - paard 43","Springtafel op centrale voet 44","Springtafel 45","Transportwagen 46","Trapezoide 47","Turnpaddenstoel 48","Pingpongtafels 49 ","Vaste muurbaskets 50","Ophijsbare muurbaskets 51","Zijklapbaar muurbaskets 52"," Voorwaarts plafondbaskets 53","Achterwaarts plafondbaskets 54"," Vaste vloerbaskets 55"," Aanloopzone 57","Modulusblokken 58","Afwerpzone 59"," Atletiekbaan 60","Landingsmat polstok 61","Hoogspringstaanderd 62","Sportveld 63","Spelpalen 64","Springbak 65","Handbaldoel 66","Voetbaldoel 67","Volleybalpaal 68(2)","Badmintonstaanders 69 (2!)","Korfbalstaanderds 70(2!)","Horde 71","Kanteltribune 72","Scheidsrechtersstoel 73","Scorebord 74","Startblokken 75","Verpl . Handbaldoelen 76","Verpl. voetbaldoelen 77","Zaalkorfbalstaanderds 78","Boomzadel 79","Ballenwagen 80","Zwengelraam of kader 81","Paalklimmen 82","Accessoires 83","Tripez 84","Schommelplank 85","Buiten dienst 100"," Pictogram minivoetbaldoel 101","Tiltechnieken 102"],"not_rendered":{"charts":0,"images":318,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":59,"comments":7,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Titelblad","index":0,"n_rows":47,"n_cols":5,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,0,46,8],[23,0,23,9],[16,0,16,8],[17,0,17,8],[40,0,41,8],[45,0,45,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"school:"]
[{"$nulls":4},"adres:"]
[]
[{"$nulls":4},"tel:"]
{"$rows_empty":12}
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
["GYMTOESTELLEN"]
[]
["                                                      "]
[]
["  "]
{"$rows_empty":23}
["SINT-ELISABETHINSTITUUT"]
["STELLA MARISSTRAAT 2  -  2170 MERKSEM"]

{"sheet":"Inhoud ","index":1,"n_rows":112,"n_cols":8,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,5,30,6],[31,5,31,6],[115,5,115,6],[8,2,8,6],[103,5,103,6],[104,5,104,6],[105,5,105,6],[106,5,106,6],[99,5,99,6],[100,5,100,6],[92,5,92,6],[94,5,94,6],[101,5,101,6],[102,5,102,6],[95,5,95,6],[96,5,96,6],[97,5,97,6],[98,5,98,6],[84,5,84,6],[85,5,85,6],[86,5,86,6],[87,5,87,6],[88,5,88,6],[90,5,90,6],[78,5,78,6],[79,5,79,6],[80,5,80,6],[82,5,82,6],[83,5,83,6],[81,2,81,6],[72,5,72,6],[73,5,73,6],[74,5,74,6],[75,5,75,6],[76,5,76,6],[77,5,77,6],[66,5,66,6],[67,5,67,6],[68,5,68,6],[69,5,69,6],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[60,5,60,6],[61,5,61,6],[62,5,62,6],[63,2,63,6],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[53,5,53,6],[54,5,54,6],[55,5,55,6],[56,5,56,6],[57,5,57,6],[58,5,58,6],[46,5,46,6],[47,5,47,6],[48,5,48,6],[50,5,50,6],[51,5,51,6],[52,5,52,6],[38,5,38,6],[39,5,39,6],[40,5,40,6],[43,5,43,6],[44,5,44,6],[45,5,45,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,5,35,6],[36,5,36,6],[37,5,37,6],[23,5,23,6],[24,5,24,6],[26,5,26,6],[27,5,27,6],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[25,5,25,6],[17,5,17,6],[19,5,19,6],[20,5,20,6],[18,5,18,6],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[14,5,14,6],[15,5,15,6],[16,5,16,6],[6,1,8,1],[7,3,7,7],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[13,5,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"GIDPBW scholengroep Ekeren-Merksem"]
[{"$nulls":6},"Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":6},"2170 Merksem"]
[{"$nulls":6},"Tel. 03 644 29 30"]
[]
[]
[null,"Volgnummer.","2.8  Instructievoorschriften "]
[null,null,null,"School & lokaal"]
[null,null,"Naam toestel",{"$nulls":4},"NORM"]
[]
[null,"2.8.1","Springpaard of bok",{"$nulls":4},"NBN EN 913 / 916:1997"]
[null,"2.8.2","Springkast of plint",{"$nulls":4},"NE-12196"]
[null,"2.8.3","Combiframe",{"$nulls":4},"EN 12346 : 1998"]
[null,"2.8.4","Springplank",{"$nulls":4},"EN 12346 :1998 NBN EN-913:1997"]
[null,"2.8.5","Rekstokinstallatie",{"$nulls":4},"NBN EN-12197 , EN-913"]
[null,"2.8.6","Evenwichtsbalk",{"$nulls":4},"EN-12432"]
[null,"2.8.7","Klimwand",{"$nulls":4},"DIN 7911-3  NBN EN-12572:1999"]
[null,"2.8.8.1","Sportraam-klimraam-wandrek",{"$nulls":4},"DIN 7911-2:1998"]
[null,"2.8.8.2","Draaibaar - Wandrek",{"$nulls":4},"DIN 7911-2:1998"]
[null,"2.8.9","Zweedsklimrek"]
[null,"2.8.10","Zweedsebank of turnbank",{"$nulls":4},"DIN 7909:1988, NBN EN 913:1997"]
[null,"2.8.11","Ladder",{"$nulls":4},"NBN EN-12572 - NBN EN-12346"]
[null,"2.8.12","Klimtouw",{"$nulls":4},"DIN 7911-2:1998"]
[null,"2.8.13","Rolrekinstallatie",{"$nulls":4},"NBN EN-12197:1997 "]
[null,"2.8.14.1","Touwladderistallatie vast",{"$nulls":4},"NBN EN 913 1977"]
[null,"2.8.14.2","Touwladderistallatie los"]
[null,"2.8.15","Ringstel installatie",{"$nulls":4},"SN 058205:1984 NBN EN-12655:1998"]
[null,"2.8.16","Minitrampoline",{"$nulls":4},"NBN EN-913   1997"]
[null,"2.8.16.1","Dubbele minitrampoline",{"$nulls":4},"NBN EN- 913 : 1997 NBN EN-13219:2001"]
[null,"2.8.16.2","Open-eind minitrampoline",{"$nulls":4},"EN – 13219"]
[null,"2.8.16.3","Fittrampoline"]
[null,"2.8.16.4","De Fitjumper"]
[null,"2.8.17","Trampoline",{"$nulls":4},"EN-13219:2001 "]
[null,"2.8.18","Brug",{"$nulls":4},"NBN EN – 913(14)(15) :1997"]
[null,"2.8.19","Balletbarre",{"$nulls":4},"NBN EN 913:1997"]
[null,"2.8.20","Spiegelwand"]
[null,"2.8.21","Longe-installatie",{"$nulls":4},"EN-12278"]
[null,"2.8.21.1","Kabellonge - 2 punt",{"$nulls":4},"EN-12278"]
[null,"2.8.21.2","Kabellonge 4-punt",{"$nulls":4},"EN-12278"]
[null,"2.8.21.3","Kabellonge vaste treklonge",{"$nulls":4},"EN-12278"]
[null,"2.8.22","Vario springpaard"]
[null,"2.8.23","Kleutertoren"]
[null,"2.8.24","Sterwandapparaat"]
[null,"2.8.25","Scheidingsgordijnen"]
[null,"2.8.26","Val- of landingsmat",{"$nulls":4},"NBN EN-12503/-1/-4/-5/-6/-7:2001"]
[null,"2.8.27","Lange mat of rolmat",{"$nulls":4},"NBN EN-12503/-1/-4/-5/-6/-7:2001"]
[null,"2.8.28","EHBSO"]
[null,"2.8.29","Turnvloer (vloerbanen)",{"$nulls":4},"NBN EN 12229:2000 NBN EN 12503-1-4-5-6-7:2001 "]
[null,"2.8.30.1","Zweedse evenwichtsbalk los"]
[null,"2.8.30.2","Zweedse evenwichtsbalk vast"]
[null,"2.8.31","Judomatten",{"$nulls":4},"NBN EN 12503-3:2001 "]
[null,"2.8.32","Combistaandart spring/korfbal"]
[null,"2.8.33","Turnmat - Dempingsmat",{"$nulls":4},"NE-12503/-1/-4/-5/-6/-7"]
[null,"2.8.34","Zwevende vloer",{"$nulls":4},"ISO 5907:1980 NBN EN-1516-17:1999"]
[null,"2.8.35","Landingskuil (open, gesloten)",{"$nulls":4},"DIN 9712-1:1975 "]
[null,"2.8.36","Polyvalente telescoopzuilen",{"$nulls":4},"NBN EN-913:1997 "]
[null,"2.8.37","Zuilen",{"$nulls":4},"EN-913    EN-12432    EN-913"]
[null,"2.8.38","Vloerverankeringssysteem"]
[null,"2.8.39.1","Gordels",{"$nulls":4},"EN-12278"]
[null,"2.8.39.2","Valgordels"]
[null,"2.8.40","Parterre toestellen - Rek",{"$nulls":4},"NBN EN-12197:1997"]
[null,"2.8.41","Parterre toestellen - Ringen",{"$nulls":4},"NBN EN-12655:1998"]
[null,"2.8.42","Parterre toestellen - Brug dames",{"$nulls":4},"NBN EN-914(15): 1997"]
[null,"2.8.43","Parterre toestellen - Paard met bogen"]
[null,"2.8.44","Springtafel op centrale voet",{"$nulls":4},"EN-12196"]
[null,"2.8.45","Springtafel",{"$nulls":4},"NBN EN 913:1997 "]
[null,"2.8.46","Tranportwagen"]
[null,"2.8.47","Trapezoide",{"$nulls":4},"NBN EN 913:1997 "]
[null,"2.8.48","Turnpaddenstoel",{"$nulls":4},"NBN EN 913:1997 "]
[null,"2.8.49","Pingpongtafels"]
[null,"2.8.50","Vaste muurbaskets",{"$nulls":4},"NBN EN-1270/A1:2001"]
[null,"2.8.51","Ophijsbare  muurbaskets",{"$nulls":4},"NBN EN-1270/A1:2001"]
[null,"2.8.52","Zijklapbaar muurbaskets",{"$nulls":4},"NBN EN-1270/A1:2001"]
[null,"2.8.53","Voorwaarts plafondbaskets",{"$nulls":4},"NBN EN-1270/A1:2001"]
[null,"2.8.54","Achterwaarts plafondbaskets",{"$nulls":4},"NBN EN-1270/A1:2001"]
[null,"2.8.55","Vastvloerbaskets",{"$nulls":4},"NBN EN-1270/A1:2001"]
[null,"2.8.56","Verrolbare baskettoren",{"$nulls":4},"NBN EN-1270/A1:2001"]
[null,"2.8.57","Aanloopzone"]
[null,"2.8.58","Modusblokken (foam modules)"]
[null,"2.8.59","Afwerpzone"]
[null,"2.8.60","Atletiekbaan",{"$nulls":4},"NBN EN 1516:1999 NBN EN 12229:2000"]
[null,"2.8.61","Landingsmat (polstok- hoogspringen)",{"$nulls":4},"NBN EN-12503/-1/-4/-5/-6/-7:2001 "]
[null,"2.8.62","Hoogspringstaanderd"]
[null,"2.8.63","Sportveld"]
[null,"2.8.64","Spelpalen",{"$nulls":4},"F.I.V.B.art.32013 en 32014 "]
[null,"2.8.65","Springbak"]
[null,"2.8.66","Handbaldoel"]
[null,"2.8.67","Voetbaldoel",{"$nulls":4},"EN-748+A1"]
[null,"2.8.68.1","Volleybalpaal"]
[null,"2.8.68.2","Volleybalpaal verrolbaar"]
[null,"2.8.69.1","Badmintonstaanders"]
[null,"2.8.69.2","Badmintonstaanders verrolbaar"]
[null,"2.8.70.1","Korfbalstaanderds"]
[null,"2.8.70.2","Korfbalstaanderds grasveld"]
[null,"2.8.71","Horde"]
[null,"2.8.72","Kanteltribune"]
[null,"2.8.73","Scheidsrechtersstoel"]
[null,"2.8.74","Scorebord"]
[null,"2.8.75","Startblokken"]
[null,"2.8.76","Verplaatsbare handbaldoelen"]
[null,"2.8.77","Verplaatsbare voetbaldoelen"]
[null,"2.8.78","Zaalkorfbalstaanderds"]
[null,"2.8.79","Boomzadel"]
[null,"2.8.80","Ballenwagens"]
[null,"2.8.81","Zwengelraam"]
[null,"2.8.82","Paalklimmen"]
[null,"2.8.83","Accesoires"]
[null,"2.8.84","Tripez model premium"]
[]
[null,"2.8.100","Tijdelijk buiten dienst"]
[null,"2.8.101","Pictogram minivoetbaldoel"]
[null,"2.8.102","Tiltechnieken"]

{"sheet":"Bok 1","index":2,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,1,51,9],[4,0,6,9],[50,0,50,9],[9,0,11,8],[46,0,47,8],[49,6,49,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["SPRINGPAARD OF BOK"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.1",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[null,"●","Verplaats het toestel met een verplaatsinrichting indien aanwezig."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Denk aan het maximum gewicht dat een persoon mag dragen. "]
[null,"●","Verplaats en stel het toestel steeds met voldoende personen op."]
[null,"●","Stel de hoogte van het toestel juist in."]
[null,"●","Vergrendel de poten na het instellen van de hoogte."]
[null,"●","Controleer de antislipfunctie van de vloerbeschermers aan de poten."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit van het toestel. "]
[null,"●","Maak steeds gebruik van een landingsmat met aangepaste dikte."]
[null,"●","Voorzie steeds een helper bij het springen over het paard of bok. "]
[null,"●","Demonteer en verwijder het toestel met voldoende personen."]
[null,"●","Meld onmiddellijk elk technisch defect. "]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Springkast 2","index":3,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[49,4,49,8],[9,0,11,8],[24,2,24,9],[48,0,48,8],[20,2,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["SPRINGKAST"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.2",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendelen van de verplaatsinrichting."]
[null,"●","Integreer de bedieningshendel in het kastdeel. "]
[null,"●","Pas de aangeleerde til- en heftechnieken toe."]
[null,"●","Verplaats en stel het toestel steeds met voldoende personen op."]
[null,"●","Let op voor klemming van handen en voeten."]
[null,"●","Draag en verplaatst nooit meer dan TWEE kastdelen."]
[null,"●","Pas de kastdelen nauwkeurig in elkaar en controleer de stabiliteit."]
[null,"●","Gebruik de springkast samen met de landingsmat."]
[null,"●","Stel de hoogte in afhankelijk van de bewegingsvaardigheid van de leerling."]
[null,"●","Spring steeds met een helper."]
[null,"●","Berg de springkast op en vergrendel de verplaatsinrichting."]
[null,"●","Laat de kast nooit op de wieltjes staan."]
[null,"●","Meld elk technisch defect (meldingsfiche)"]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":18}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden. "]

{"sheet":"Combiframe 3","index":4,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,0,49,8],[48,5,48,8],[4,0,6,8],[46,0,46,8],[9,0,11,8],[18,2,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["COMBIFRAME"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.3",{"$nulls":6},"2007-05-21"]
[]
[]
[null,"●","Verplaats en stel het toestel steeds met voldoende personen op."]
[null,"●","Pas de aangeleerde til- en heftechnieken toe."]
[null,"●","Opletten voor klemming van handen en voeten."]
[null,"●","Na een verplaatsing in twee delen: "]
[null,"●",null,"- de onderdelen moeten nauwkeurig in elkaar passen"]
[null,"●",null,"- de stabiliteit van het toestel controleren"]
[null,"●","Het plaatsen van de valmatten moet steeds met twee personen"]
[null,null,"gebeuren."]
[null,"●","Pas de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Berg na gebruik de valmatten terug op."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden. "]

{"sheet":"Springplank 4 ","index":5,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,5,49,9],[4,0,6,9],[47,0,47,9],[9,0,11,8],[18,2,18,9],[25,2,25,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["SPRINGPLANK"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.4",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Verplaats en stel het toestel steeds met voldoende personen op."]
[null,"●","Gebruik de aangeleerde til- en heftechnieken."]
[null,"●","Controleer steeds de afstand van de afzetzone in functie van de bewegingsopdracht met of zonder toestel."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit en antislipzolen. "]
[null,"●","Bovenbescherming en houtenbladveer zijn onbeschadigd."]
[null,"●","Zorg voor een vrije aanloopzone."]
[null,"●","Test eerst de veerwaarde. (Indien mogelijk stel de veerkracht bij.)"]
[null,"●","Verplicht gebruiken in combinatie met een landingsmat."]
[null,"●","Sta nooit statische overbelasting toe."]
[null,"●","Gezien de ernstgraad van het risico, enkel door bewegingsvaardige leerlingen te gebruiken."]
[null,"●","Veilig en verantwoord spingen, steeds met een helper."]
[null,"●","Na gebruik behoorlijk opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":16}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden. "]

{"sheet":"Rekstokinstallatie 5","index":6,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,11,8],[52,0,53,8],[4,0,6,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["REKSTOKINSTALLATIE"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.5",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Controleer eerst de zuilvergrendeling in de grondbussen alvorens"]
[null,null,"de zuilen te plaatsen."]
[null,"●","Plaats de zuilen in de grondbussen. "]
[null,"●","Verplaats en stel het toestel steeds met voldoende personen op."]
[null,"●","Controleer de vergrendeling van de zuilen in de grondbussen. "]
[null,"●","Plaats de rekstokken in de zuilen.  Doe dit steeds met twee personen. "]
[null,"●","Controleer de rekstokvergrendeling in de zuilen. "]
[null,"●","Maak steeds gebruik van een landingsmat met aangepaste dikte. "]
[null,"●","Zie er op toe dat de leerlingen magnesiumkrijt gebruiken bij de oefening."]
[null,"●","Voorzie steeds een helper bij de oefeningen aan de rekstokinstallatie."]
[null,"●","Demonteer en verwijder na gebruik rekstok en zuilen op een "]
[null,null,"veilige manier."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe. "]
[null,"●","Meld onmiddellijk elk technisch defect. "]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
{"$rows_empty":21}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden. "]

{"sheet":"Evenwichtsbalk 6","index":7,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,0,52,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["EVENWICHTSBALK"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.6",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Neem de balk uit de berging met voldoende personen."]
[null,"●","Klap de steunpunten uit."]
[null,"●","Let vooral op de steunpunten."]
[null,"●","Controleren of de evenwichtsbalk stabiel staat."]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?)  (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Voer de oefening uit."]
[null,"●","Na gebruik terug opbergen."]
[null,"●","Ontzeker eerst de beveiliging van de steunpunten."]
[null,"●","Klap de steunpunten in."]
[null,"●","Breng met voldoende personen de evenwichtsbalk naar de berging."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Klimwand 7","index":8,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,8],[9,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["KLIMWAND"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.7",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Controleer de bevestigingspunten van:"]
[null,"●",null,"- de wand"]
[null,"●",null,"- de verschillende wandonderdelen"]
[null,"●",null,"- de valbeveiliging"]
[null,"●","Controleer de klimwand op beschadigingen."]
[null,"●","Controleer de klimgordels op beschadigingen."]
[null,"●","Verwijder hinderende obstakels onderaan de wand."]
[null,"●","Breng de nodige klimmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Het plaatsen van de klimmatten moet steeds met voldoende personen"]
[null,null,"gebeuren."]
[null,"●","Gebruik de aangeleerde hef- en tiltechnieken."]
[null,"●","De leraar-kliminstructeur doet voor hoe de klimgordel moet"]
[null,null,"worden aangedaan."]
[null,"●","De leraar-kliminstructeur controleert of het harnas degelijk "]
[null,null,"en juist aangedaan wordt door de klimmer."]
[null,"●","Het bedienen van de valbeveiliging moet door een opgeleide "]
[null,null,"persoon gebeuren."]
[null,"●","Na gebruik de matten terug opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":13}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden."]

{"sheet":"Klimraam 8 (2!)","index":9,"n_rows":78,"n_cols":9,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,0,61,9],[64,0,66,8],[53,0,55,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[28,2,28,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["DRAAIBAAR WANDREK"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.8.2",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel de vergrendelingen."]
[null,"●","Open de grondpotten en kijk na."]
[null,"●","Open het wandrek tot aan de grondbussen."]
[null,"●","Ontgrendel de steunpaal en schuif in de grondbus."]
[null,"●","Zet de individuele vergrendelingen vast en zekeren."]
[null,"●","Controleren of het rek stabiel staat."]
[null,"●","De nodige valmatten met de juiste densiteit aanbrengen."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?)  (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Berg na gebruik terug op."]
[null,"●","Ontgrendel de vergrendelingen."]
[null,"●","Ontgrendel de steunpaal en trek die uit de grondbus."]
[null,"●","Vergrendel de steunpaal aan het rek."]
[null,"●","Draai het rek tegen de muur."]
[null,"●","Het rek vergrendelen en zekeren."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]
[]
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["KLIMRAAM  WANDREK"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.8.1",{"$nulls":6},"2007-05-22"]
[]
[]
[null,"●","Controleren of het rek stabiel staat."]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Na gebruik terug opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":" Zweedsklimrek 9","index":10,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,0,58,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[12,0,12,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["ZWEEDS KLIMREK of"]
[]
[]
["OPKLAPBAAR KLIMREK"]
[]
["Nr.","2.8.9",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[null,"●","Stel een persoon aan beide zijden van het klimrek op."]
[null,"●","Hou met één hand aan beide zijden het klimrek tegen. "]
[null,"●","Neem de vergrendeling weg. "]
[null,"●","Laat samen het klimrek geleidelijk naar beneden."]
[null,"●","Stel samen het klimrek op de gewenste hoogte in. "]
[null,"●","Controleer de vergrendeling van de hoogte-instelling. "]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Laat de leerlingen de oefening op de meest veilige manier uitvoeren."]
[null,"●","Bij bewegingsopdrachten hoger dan 4 meter is het dragen van "]
[null,null,"valgordels verplicht."]
[null,"●","Breng het klimrek met twee personen terug naar zijn basishoogte."]
[null,"●","Vergrendel de hoogte-instelling. "]
[null,"●","Klap samen het klimrek terug in. "]
[null,"●","Breng de vergrendeling aan. "]
[null,"●","Controleer de vergrendeling van het klimrek."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","De matten na gebruik terug opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Zweedsebank 10","index":11,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,4,63,8],[10,0,12,8],[59,0,62,8],[4,0,7,9],[29,2,29,9],[14,0,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
[]
["ZWEEDSE BANK"]
[]
[]
[]
["of TURNBANK"]
[]
[]
[null,"●","Neem met voldoende personen de bank uit de berging."]
[null,"●","Gebruik de verplaatsinrichting indien deze aanwezig is."]
[null,"●","Denk aan het maximum gewicht dat een persoon mag dragen. "]
[null,null,"Tilgewicht = 10% van lichaamsgewicht. "]
[null,1,"Als zitbank"]
[null,"●","Controleer of de bank stabiel staat."]
[null,2,"Als evenwichtsbalk"]
[null,"●","Draai met voldoende personen de bank om."]
[null,"●","Controleer of de bank stabiel staat."]
[null,"●","Voer de bewegingsoefening uit.",null,null,null," "]
[null,3,"Als klimplaat aan het klimrek"]
[null,"●","Hang met twee personen de bank aan het klimrek."]
[null,"●","Controleer of het klepscharniermechanisme intact is en beschermd door een lederen hoes."]
[null,"●","Controleer of de bank goed is bevestigd aan het klimrek. "]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
[null,4,"Opbergen"]
[null,"●","Na gebruik terug opbergen in de bergruimte."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de bank uit de berging."]
[null,"●","Gebruik de verplaatsinrichting indien deze aanwezig is."]

{"sheet":" Ladder 11","index":12,"n_rows":47,"n_cols":9,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,0,48,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["LADDER"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.11",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
[null,"●","Neem met voldoende personen de ladder uit de berging."]
[null,"●","Bevestig de ladderhaken degelijk aan het andere toestel."]
[null,"●","Gebruik de aangeleerde hef- en tiltechnieken."]
[null,"●","Controleer of de ladder stevig bevestigd is."]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Na gebruik terug opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":" Klimtouw 12","index":13,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,4,56,8],[10,0,12,8],[52,0,55,8],[4,0,7,9],[48,0,48,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
[]
["KLIMTOUWEN"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.12",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel de opberginstallatie."]
[null,"●","Hang de touwen soepel, vlot en volledig uit."]
[null,"●","Verwijder hinderende obstakels onderaan het klimtouw."]
[null,"●","Knoopvrij klimmen."]
[null,"●","Matten zijn verplicht onder de klim- en beweegzone."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Bij bewegingsopdrachten hoger dan 4 meter (handhoogte) is het dragen van "]
[null,null,"valgordels verplicht."]
[null,"●","Klim veilig en verantwoord."]
[null,"●","Berg na gebruik alles behoorlijk slotvast op."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":18}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden. "]

{"sheet":"Rolrekinstallatie 13","index":14,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,0,56,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[27,2,27,9],[48,0,48,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["ROLREKINSTALLATIE"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.13",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel de rolpalen."]
[null,"●","Rol met twee personen de palen naar de grondbussen."]
[null,"●","Vergrendel de rolpalen in de grondbussen."]
[null,"●","Plaats de rekstokken in de zuilen.  Doe dit steeds met twee personen. "]
[null,"●","Controleer de rekstokvergrendeling in de zuilen. "]
[null,"●","Gebruik de aangeleerde hef- en tiltechnieken."]
[null,"●","De nodige valmatten met de juiste densiteit aanbrengen."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Zie er op toe dat de leerlingen magnesiumkrijt gebruiken bij de oefening."]
[null,"●","Voorzie steeds een helper bij de oefeningen aan de rekstokinstallatie."]
[null,"●","Demonteer en verwijder na gebruik rekstok en zuilen op een "]
[null,null,"veilige manier."]
[null,"●","Ontgrendel de rolpalen."]
[null,"●","Rol met twee personen de palen naar de bergplaats."]
[null,"●","Vergrendel de rolpalen in de houders."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":14}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[" "]

{"sheet":"Touwladderinstallatie 14(2!)","index":15,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[99,0,99,8],[64,0,66,9],[51,0,53,8],[4,0,6,9],[27,2,27,9],[59,0,61,9],[9,0,11,9],[89,4,90,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["TOUWLADDERINSTALLATIE VAST"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.14.1",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Laat de touwladderinstallatie neer."]
[null,"●","Verwijder de zwengel."]
[null,"●","Zeker de touwladders aan de tuimelhaken."]
[null,"●","De nodige valmatten met de juiste densiteit aanbrengen."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?)  (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Bij bewegingsopdrachten hoger dan 4 meter (handhoogte) is het dragen van "]
[null,null,"valgordels verplicht."]
[null,"●","Na gebruik terug opbergen."]
[null,"●","Maak de touwladder los van de tuimelhaken."]
[null,"●","Breng de zwengel aan."]
[null,"●","Haal de touwladders terug op."]
[null,"●","Verwijder de zwengel."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":14}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden."]
[]
[]
[]
[]
[]
[" "]
{"$rows_empty":7}
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["TOUWLADDERINSTALLATIE LOS"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.14.2",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel de touwladderinstallatie."]
[null,"●","Rol de verschillende touwladders volledig uit."]
[null,"●","Verwijder hinderende obstakels onderaan de touwladder."]
[null,"●","De nodige valmatten met de juiste densiteit aanbrengen."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Bij bewegingsopdrachten hoger dan 4 meter (handhoogte) is het dragen van "]
[null,null,"valgordels verplicht."]
[null,"●","Een leerling houdt de touwladder vast als de andere de klimoefening doet."]
[null,"●","Na gebruik terug opbergen."]
[null,"●","Rol de verschillende touwladders terug naar het beginpunt."]
[null,"●","Maak de touwladders slotvast."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":14}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden. "]

{"sheet":"Ringstel installatie 15","index":16,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,8],[9,0,11,8],[35,6,36,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["RINGSTELINSTALLATIE"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.15",{"$nulls":6},"2007-05-21"]
[]
[]
[null,"●","Laat het ringstel neer."]
[null,"●","Controleer of het ringstel degelijk is vastgezet."]
[null,"●","Verwijder hinderende obstakels onderaan het ringstel."]
[null,"●","Controleer de installatie op mogelijke gebreken"]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Het plaatsen van de valmatten moet steeds met voldoende personen "]
[null,null,"gebeuren."]
[null,"●","Pas de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Berg na gebruik de valmatten terug op. "]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Minitrampoline 16.0","index":17,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,10],[50,0,52,8],[9,0,11,8],[24,2,24,9],[27,2,27,9],[44,0,44,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["MINITRAMPOLINE"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.16.0",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel de vergrendeling."]
[null,"●","Verplaatsen en opstellen steeds met voldoende personen."]
[null,"●","Gebruik de aangeleerde hef- en tiltechnieken."]
[null,"●","Vergrendel verstelbare poten in de juiste instelhoek en hoogte."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit en de antislip van de vloerbeschermers."]
[null,"●","Controleer of het frame en de veren volledig beschermd zijn door het dek."]
[null,"●","Controleer of het dek aan alle zijden degelijk is vastgehecht aan het frame."]
[null,"●","Controleer of de veren en de elastieken in goede staat verkeren."]
[null,"●","De spanning van het springdoek is bij gebruik voldoende en de vloer wordt niet geraakt."]
[null,"●","Verplicht te gebruiken in combinatie met een landingsmat."]
[null,"●","Veilig en verantwoord springen, steeds met een helper."]
[null,"●","Gezien de ernstgraad van het risico, enkel door bewegingsvaardige leerlingen te gebruiken."]
[null,"●","Na gebruik alles behoorlijk opbergen met slotvergrendeling."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":12}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[" "]

{"sheet":"Dubbele mini 16.1","index":18,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,10],[52,0,52,8],[26,2,26,9],[29,2,29,9],[9,0,11,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["DUBBELE MINITRAMPOLINE"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.16.1",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel de vergrendeling."]
[null,"●","Verplaatsen en opstellen steeds met voldoende personen."]
[null,"●","Vergrendel verstelbare poten in de juiste instelhoek en hoogte."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit en de antislip van de vloerbeschermers."]
[null,"●","Controleer of het frame en de veren volledig beschermd zijn door het dek."]
[null,"●","Controleer of het dek aan de zijkanten degelijk is vastgehecht aan het frame."]
[null,"●","Controleer of de veren en de elastieken in goede staat verkeren."]
[null,"●","De spanning van het springdoek is bij gebruik voldoende en de vloer wordt niet geraakt."]
[null,"●","Verplicht te gebruiken in combinatie met een landingsmat."]
[null,"●","Veilig en verantwoord springen, steeds met een helper."]
[null,"●","Gezien de ernstgraad van het risico, enkel door bewegingsvaardige leerlingen te gebruiken."]
[null,"●","Na gebruik alles behoorlijk opbergen met slotvergrendeling."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":18}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden. "]

{"sheet":"Open-einde mini 16.2","index":19,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[9,0,11,9],[25,2,25,9],[28,2,28,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["OPEN-EINDE MINITRAMPOLINE"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.16.2",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel de vergrendeling."]
[null,"●","Verplaatsen en opstellen steeds met voldoende personen."]
[null,"●","Vergrendel verstelbare poten in de juiste instelhoek en hoogte."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit en de antislip van de vloerbeschermers."]
[null,"●","Controleer of het frame en de veren volledig beschermd zijn door het dek."]
[null,"●","Controleer of het dek aan de zijkanten degelijk is vastgehecht aan het frame."]
[null,"●","Controleer of de veren en de elastieken in goede staat verkeren."]
[null,"●","De spanning van het springdoek is bij gebruik voldoende en de vloer wordt niet geraakt."]
[null,"●","Veilig en verantwoord springen, steeds met een helper."]
[null,"●","Verplicht te gebruiken in combinatie met een landingsmat."]
[null,"●","Gezien de ernstgraad van het risico, enkel door bewegingsvaardige leerlingen te gebruiken."]
[null,"●","Na gebruik alles behoorlijk opbergen met slotvergrendeling."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":17}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden."]

{"sheet":"Fittrampoline 16.3","index":20,"n_rows":46,"n_cols":9,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,0,45,8],[27,2,27,9],[26,2,26,9],[28,2,28,9],[4,0,6,9],[9,0,11,9],[24,2,24,9],[25,2,25,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["FITTRAMPOLINE"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.16.3",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[]
[]
[null,"●","Haal de fittrampoline uit de berging met voldoende personen."]
[null,"●","Stel het toestel op."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit en de antislip van de vloerbeschermers."]
[null,"●","Controleer of het frame en de veren volledig beschermd zijn door het dek."]
[null,"●","Controleer of het dek aan de zijkanten degelijk is vastgehecht aan het frame."]
[null,"●","Controleer of de veren en de elastieken in goede staat verkeren."]
[null,"●","De spanning van het springdoek is bij gebruik voldoende en de vloer wordt niet geraakt."]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,"●","Het maximum gewicht van de gebruiker is 20 kg."]
[null,"●","Gebruik de trampoline nooit met meer dan één persoon."]
[null,"●","Mag alleen worden gebruikt om op en neer te springen!"]
[null,"●","Veilig en verantwoord springen, steeds met een helper."]
[null,"●","Na gebruik alles behoorlijk opbergen met slotvergrendeling."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":11}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden. "]

{"sheet":"De Fitjumper 16.4","index":21,"n_rows":47,"n_cols":9,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,0,46,8],[25,2,25,9],[4,0,6,9],[9,0,11,9],[24,2,24,9],[29,2,29,9],[26,2,26,9],[28,2,28,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["DE FITJUMPER"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.16.4",{"$nulls":6},"2007-03-19"]
[]
[]
[]
[]
[null,"●","Neem de fitjumper uit de berging en ontgrendel de vergrendeling."]
[null,"●","Stel het toestel op."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit en de antislip van de vloerbeschermers."]
[null,"●","Controleer of het frame en de veren volledig beschermd zijn door het dek."]
[null,"●","Controleer of het dek aan de zijkanten degelijk is vastgehecht aan het frame."]
[null,"●","Controleer of de veren en de elastieken in goede staat verkeren."]
[null,"●","De spanning van het springdoek is bij gebruik voldoende en de vloer wordt niet geraakt."]
[null,"●","Gebruik de trampoline nooit met meer dan één persoon."]
[null,"●","Het maximum gewicht van de gebruiker is 40 kg."]
[null,"●","Veilig en verantwoord springen, steeds met een helper."]
[null,"●","Bij gebruik als afzettrampoline verplicht te gebruiken in combinatie met een landingsmat."]
[null,"●","Gezien de ernstgraad van het risico, enkel door bewegingsvaardige leerlingen te gebruiken."]
[null,"●","Na gebruik alles behoorlijk opbergen met slotvergrendeling."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":12}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden. "]

{"sheet":"Trampoline 17","index":22,"n_rows":47,"n_cols":9,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,8],[8,0,10,8],[30,2,30,9],[46,0,46,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
["TRAMPOLINE"]
[]
[]
["Nr.","2.8.17",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[null,"●","Verplaats het toestel met voldoende personen.  "]
[null,"●","Gebruik de aangeleerde hef- en tiltechnieken."]
[null,"●","Zorg dat er voldoende ruimte boven het hoofd van de gebruiker "]
[null,null,"is, met een minimum van 7.3 meter."]
[null,"●","Vergrendel de poten."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit en de antislip van de vloerbeschermers."]
[null,"●","Controleer of het frame en de veren volledig beschermd zijn door "]
[null,null,"het dek."]
[null,"●","Controleer of het dek aan alle zijden degelijk is vastgehecht aan "]
[null,null,"het frame."]
[null,"●","Controleer of de veren en de elastieken in goede staat verkeren."]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Het verplaatsen van de valmatten moet steeds met voldoende  "]
[null,null,"personen gebeuren."]
[null,"●","Let op het max. gebruikersgewicht, dat kan volgens het merk verschillen."]
[null,"●","Veilig en verantwoord springen, steeds met een helper."]
[null,"●","Gezien de ernstgraad van het risico, enkel door bewegingsvaar-"]
[null,null,"dige leerlingen te gebruiken."]
[null,"●","Na gebruik alles behoorlijk opbergen met slotvergrendeling."]
[null,"●","Na gebruik het toestel en de valmatten terug opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":9}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden. "]

{"sheet":" Brug 18","index":23,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[22,2,22,9],[57,5,57,9],[9,0,11,8],[19,2,19,8],[54,0,55,8],[41,0,41,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["BRUG"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.18 ",{"$nulls":7},"2006-12-21"]
[]
[]
[null,"●","Stel het toestel met voldoende personen op."]
[null,"●","Gebruik de aangeleerde hef- en tiltechnieken."]
[null,"●","Stel het toestel met voldoende personen op."]
[null,"●","Controleer of de hoogte-instelling gezekerd is."]
[null,"●","Breng de nodige matten met de juiste densiteit  aan."]
[null,"●","Voer de oefeningen uit met twee helpers."]
[null,"●","Gezien de ernstgraad van het risico, enkel door bewegingsvaardige leerlingen te gebruiken."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":15}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden. "]

{"sheet":" Balletbaar 19","index":24,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,0,43,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["BALLETBAAR"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.19",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,1,"Vaste"]
[null,"●","Controleer of de balletbaar nog degelijk is bevestigd."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
[]
[null,2,"Verplaatsbare"]
[null,"●","Haal met voldoende personen het toestel uit de berging."]
[null,"●","Controleer of de steunen stabiel staan."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
{"$rows_empty":14}
[" "]

{"sheet":"Spiegelwand 20","index":25,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,2,28,8],[30,2,30,8],[31,2,31,8],[4,0,6,9],[23,2,23,9],[68,5,68,9],[9,0,11,8],[18,2,18,8],[65,0,66,8],[24,2,24,8],[25,2,25,8],[26,2,26,8],[32,2,32,8],[33,2,33,8],[27,2,27,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["SPIEGELWAND"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.20 ",{"$nulls":7},"2006-12-21"]
[]
[]
[null,null,"1 Vast"]
[null,"●","Ontgrendel de spiegelwand."]
[null,"●","Klap de verschillende delen uit."]
[null,"●","Voer de bewegingsopdrachten uit."]
[null,"●","Na gebruik de wanden terug sluiten."]
[null,"●","De spiegelwand slotvast maken."]
[]
[null,null,"2 Los"]
[null,"●","Breng de spiegelwand uit de berging naar de juiste plaats met voldoende personen."]
[null,"●","Ontgrendel de spiegelwand."]
[null,"●","Klap de verschillende delen uit."]
[null,"●","Zorg dat de steunpunten de grond raken."]
[null,"●","Voer de bewegingsopdrachten uit."]
[null,"●","Na gebruik de wanden terug opbergen."]
[null,"●","Maak de steunpunten terug los."]
[null,"●","Klap de verschillende delen terug in."]
[null,"●","Vergrendel de spiegelwand."]
[null,"●","Rol de spiegelwand terug naar de berging met voldoende personen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":" Longe 21","index":26,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[22,2,22,9],[57,5,57,9],[9,0,11,8],[18,2,18,8],[54,0,55,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["LONGE-INSTALLATIE"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.21(1) (2) (3) ",{"$nulls":7},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel de opberginstallatie."]
[null,"●","De vangtouwen hangen 5 à 6 meter boven de grond."]
[null,"●","De ophangpunten staan zover uit elkaar dat de touwen een hoek van 35° vormen t.o.v. de springer."]
[null,"●","Op de trampoline maakt men gebruik van een saltogordel."]
[null,"●","De opvanger moet zelf ook een warming-up doen."]
[null,"●","De springer draagt een shirt met lange mouwen."]
[null,"●","Gezien de ernstgraad van het risico, enkel door bewegingsvaardige leerlingen te gebruiken."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":23}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden."]

{"sheet":"Vario springpaard 22","index":27,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[9,0,11,8],[18,2,18,8],[19,2,19,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["VARIO SPRINGPAARD"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.22 ",{"$nulls":7},"2007-01-09"]
[]
[]
[null,"●","Haal de onderdelen met voldoende personen uit de berging."]
[null,"●","Pas ook hier steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Monteer de onderdelen op elkaar volgens de uit te voeren oefeningen."]
[null,"●","De hoogte is bepalend en afhankelijk van de bewegingsvaardigheid van de leerling."]
[null,"●","Controleer de velcrohechtingen. "]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Voorzie steeds een helper bij het springen over het toestel. "]
[null,"●","Na gebruik de velcrohechtingen losmaken."]
[null,"●","Breng de onderdelen met voldoende personen naar de berging."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig het vario springpaard buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Kleutertoren 23","index":28,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[9,0,11,8],[18,2,18,8],[23,2,23,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["KLEUTERTOREN"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.23 ",{"$nulls":7},"2007-01-09"]
[]
[]
[null,"●","De kleutertoren ontgrendelen en openvouwen."]
[null,"●","Alle delen stevig aan elkaar vergrendelen.",{"$nulls":4}," "]
[null,"●","Controleer de vergrendelingen."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit."]
[null,"●","Breng de accessoires aan. (Zie ook ISV 2.8.83)."]
[null,"●","Controleer de bevestigingen van de accessoires."]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw=1,5 X Vh)"]
[null,"●","Voer de oefeningen uit."]
[null,"●","Na gebruik de kleutertoren dichtvouwen en vergrendelen."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig het toestel buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Sterwandapparaat 24","index":29,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,11,8],[18,2,18,8],[24,2,24,8],[4,0,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["STERWANDAPPARAAT"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.24 ",{"$nulls":7},"2007-01-09"]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel het sterwandapparaat."]
[null,"●","Plooi het rek uit tot op het vloerplaatje."]
[null,"●","Vergrendel het eerste deel."]
[null,"●","Zet de zijvleugels uit ."]
[null,"●","Klap de steunpoten uit."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit van het toestel."]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?)  (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","De hoogte is bepalend en afhankelijk van de bewegingsvaardigheid van de leerling."]
[null,"●","Na uitvoeren van de oefeningen het toestel terug opbergen."]
[null,"●","Klap de steunpoten in."]
[null,"●","Klap de zijvleugels in."]
[null,"●","Ontgrendel het klimrek."]
[null,"●","Duw het rek tegen de muur."]
[null,"●","Vergrendel het aan de muur."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig het sterwandapparaat buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Scheidingsgordijn 25","index":30,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,2,25,7],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[19,2,19,8],[24,2,24,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["SCHEIDINGSGORDIJN"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.25 ",{"$nulls":7},"2006-12-20"]
[]
[]
[null,"●","Ontrol de stalen kabel met twee personen."]
[null,"●","Bevestig de kabel aan de ophanghaak."]
[null,"●","Ontspan de kabel, zekeren en de draaihendel verwijderen."]
[null,"●","Schuif het gordijn over de kabel met voldoende personen."]
[null,"●","Breng de tussensteunen aan met voldoende personen."]
[null,"●","Na gebruik terug opruimen."]
[null,"●","Verwijder de tussensteunen met voldoende personen."]
[null,"●","Schuif het gordijn terug met voldoende personen."]
[null,null,"De kabel ontspannen en oprollen. Kabel op het einde laten vasthouden door een persoon."]
[null,"●","Verwijder de draaihendel en berg op de juiste plaats op."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Val- of landingsmat 26","index":31,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,0,56,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[27,2,27,9],[28,2,28,9],[29,2,29,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["VAL- OF LANDINGSMAT"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.26",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Breng de landingsmat met de transportwagen naar de juiste plaats."]
[null,null,"(De transportwagen mag niet gebruikt worden voor personenvervoer!) "]
[null,"●","Neem met voldoende personen de landingsmat op terwijl men de transportwagen  "]
[null,null,"achteruit brengt."]
[null,"●","Zie ook ISV 2.8.102"]
[null,"●","(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","De matten niet over de vloer slepen."]
[null,"●","Na gebruik terug opbergen."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de rolmat op terwijl men de transportwagen  "]
[null,null,"onder de mat brengt."]
[null,"●","Tijdens het verplaatsen moeten de bevestigingsriemen vast zijn."]
[null,"●","Breng de landingsmat met de transportwagen naar de bergplaats."]
[null,"●","Zet de mat op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Zeker de mat zodat ze niet kan omvallen."]
[null,"●","Zet de transportwagen op de aangeduide plaats in de berging."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Langemat of rolmat 27","index":32,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,0,51,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[27,2,27,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["LANGE MAT of ROLMAT"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.27",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Breng de rolmat met de transportwagen naar de juiste plaats."]
[null,null,"(De transportwagen mag niet gebruikt worden voor personenvervoer!) "]
[null,"●","Neem met voldoende personen de rolmat op terwijl men de transportwagen  "]
[null,null,"achteruit brengt."]
[null,"●","Rol de mat uit."]
[null,"●","Controleer of de mat vlak ligt."]
[null,"●","Na gebruik terug opbergen."]
[null,"●","Rol de mat op. "]
[null,"●","Neem met voldoende personen de rolmat op terwijl men de transportwagen  "]
[null,null,"onder de mat brengt."]
[null,"●","Tijdens het verplaatsen moeten de bevestigingsriemen vast zijn."]
[null,"●","Breng de rolmat met de transportwagen naar de bergplaats."]
[null,"●","Zet de transportwagen op de aangeduide plaats in de berging."]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"EHBO 28","index":33,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,0,54,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[27,2,27,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["E.H.B.O"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.28",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","Iedereen kent de E.H.B.O.-procedure."]
[null,"●","Pas bij een ongeval steeds de procedure toe."]
[]
[null,null,"Bedenking!"]
[null,"●","Ken jij de nijverheidshelpers van de school."]
[null,"●","Waar bevindt zich de E.H.B.O. post?"]
{"$rows_empty":30}
[" "]

{"sheet":"Turnvloer 29","index":34,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[9,0,11,8],[19,2,19,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["TURNVLOER"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.2.29 ",{"$nulls":7},"2006-12-20"]
[]
[]
[null,"●","Breng de mat(ten) met de transportwagen naar de zaal."]
[null,null,"(De transportwagen mag niet gebruikt worden voor personenvervoer!) "]
[null,"●","Neem met voldoende personen de rol(len) van de wagen."]
[null,"●","Ontrol de mat."]
[null,"●","Draai de mat om zodat de antislipzijde op de vloer komt te liggen."]
[null,"●","Controleren dat de mat vlak ligt."]
[null,"●","Oefeningen uitvoeren."]
[null,"●","Na gebruik de mat omdraaien en oprollen (binnenzijde is de antislipkant)"]
[null,"●","De mat met voldoende personen op de transportwagen leggen."]
[null,"●","Tijdens het verplaatsen moeten de bevestigingsriemen vast zijn."]
[null,"●","Opbergen in de berging op de aangegeven plaats."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig de mat buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Zweedse evenwichtsbalk 30 (2!)","index":35,"n_rows":80,"n_cols":9,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,8],[18,2,18,8],[31,2,31,8],[30,2,30,8],[9,0,11,8],[22,2,22,8],[28,2,28,9],[23,2,23,9],[72,2,72,9],[74,2,74,8],[75,2,75,8],[76,2,76,8],[51,0,53,8],[56,0,58,8],[64,2,64,8],[65,2,65,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["ZWEEDSE EVENWICHTSBALK"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"LOS"]
[]
[]
["Nr.2.8.30.1",{"$nulls":7},"2007-01-09"]
[]
[]
[null,"●","Breng de steunpaal en evenwichtsbalk(en) met voldoende personen naar de zaal."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Zet de steunpaal recht met vier personen."]
[null,"●","Een persoon houdt de steunpaal vast."]
[null,"●","Ontgrendel de grondsteunen met 3 personen, uitklappen en terug vergrendelen."]
[null,"●","De 3 personen blijven op de grondsteunen staan. "]
[null,"●","Met voldoende personen de evenwichtsbalk aanbrengen."]
[null,"●","De evenwichtsbalk(en) op hoogte stellen en zekeren."]
[null,"●","De nodige valmatten met de juiste densiteit aanbrengen."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","De oefeningen uitvoeren."]
[null,"●","Ontmantel en berg na de oefeningen het toestel terug op."]
[null,"●","Ontgrendel de grondsteunen met 3 personen, inklappen en terug vergrendelen."]
[null,"●","Breng met voldoende personen de steunpaal en evenwichtsbalk(en) naar de berging."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig de zweedse evenwichtsbalk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":16}
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["ZWEEDSE EVENWICHTSBALK"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"VAST"]
[]
["Nr.2.8.30.2",{"$nulls":7},"2007-01-09"]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel de steunpalen."]
[null,"●","Rol de steunpalen uit tot op het eindpunt."]
[null,"●","Zeker de palen in de grondbussen."]
[null,"●","Breng met voldoende personen de evenwichtsbalk aan."]
[null,"●","Stel de evenwichtsbalk(en) op hoogte en zekeren."]
[null,"●","Gebruik de aangeleerde hef- en tiltechnieken."]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Voer de oefeningen uit."]
[null,"●","Na de oefeningen het toestel terug ontmantelen en opbergen."]
[null,"●","Breng de matten terug naar de berging met een transportwagentje."]
[null,"●","Berg met voldoende personen evenwichtsbalk(en) terug op in het toestel."]
[null,"●","Rol de steunpalen terug tot op het beginpunt en zeker de paal."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig de zweedse evenwichtsbalk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Judomatten 31","index":36,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,11,8],[21,2,21,8],[24,2,24,9],[4,0,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["JUDOMATTEN"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.31 ",{"$nulls":7},"2006-12-21"]
[]
[]
[null,"●","Breng de matten met de transportwagen naar de zaal."]
[null,null,"(De transportwagen mag niet gebruikt worden voor personenvervoer!) "]
[null,"●","Neem met voldoende personen de matten van de wagen."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Sleep de matten niet over de vloer."]
[null,"●","Leg de matten zo dat ze geen hinder vormen voor het uitvoeren van de oefening."]
[null,"●","Controleer dat de matten vlak liggen."]
[null,"●","Voer oefeningen uit en na gebruik de matten terug opbergen."]
[null,"●","Leg de matten met voldoende personen op de transportwagen en breng de bevestigingsriemen aan."]
[null,"●","Berg op in de berging op de aangegeven plaats."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig de mat buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Combistaanderd spr korf 32","index":37,"n_rows":54,"n_cols":9,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,0,55,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["COMBISTAANDER SPRING / KORFBAL"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.32",{"$nulls":6},"2007-09-10"]
[]
[]
[null,"●","De combistaander mag alleen gebruikt worden met verankering."]
[null,null,"Dit omdat de meeste voetplaten te klein zijn."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde til- en heftechnieken toe."]
[null,"●","Haal de transportwagen met de korfbalstaanderds en voetplaat uit de "]
[null,null,"    bergruimte."]
[null,"●","Neem met twee personen een paal van de wagen."]
[null,"●","Neem met twee personen een voetplaat van de wagen."]
[null,"●","Bevestig de paal aan de voetplaat."]
[null,"●","Controleer de bevestiging van de voetplaat aan de paal."]
[]
[null,null,"Voor hoogspringen zie verder op fiche 2.3.62"]
[]
[null,null,"Voor korfbal zie fiche 2.8.78"]
[]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Dempingsmat 33","index":38,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,11,8],[20,2,20,8],[24,2,24,9],[4,0,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["TURNMAT DEMPINGSMAT"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.33 ",{"$nulls":7},"2006-12-21"]
[]
[]
[null,"●","Breng de matten met de transportwagen naar de zaal."]
[null,"●","Tijdens het verplaatsen moeten de bevestigingsriemen vast zijn."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de matten van de wagen."]
[null,"●","Sleep de matten niet over de vloer."]
[null,"●","De matten rond het toestel leggen maar zorgen dat ze geen hinder vormen voor het uitvoeren van de oefening."]
[null,"●","Rekening houden met de valwijdte (Vw): Vw= 1.5 x Vh. Vh= valhoogte"]
[null,"●","Controleren dat de matten vlak liggen."]
[null,"●","Oefeningen uitvoeren en na gebruik de matten terug opbergen."]
[null,"●","Leg de matten met voldoende personen op de transportwagen en breng de bevestigingsriemen aan."]
[null,null,"Opbergen in de berging op de aangegeven plaats."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig de mat buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Zwevende vloer 34","index":39,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,44,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["ZWEVENDE VLOER"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.34",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Mag alleen geplaatst worden door een deskundige."]
[null,"●","De leerlingen zijn hier niet bevoegd voor."]
[null,"●","Na gebruik terug opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Landingskuil 35","index":40,"n_rows":45,"n_cols":9,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,0,46,8],[9,0,11,8],[4,0,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["LANDINGSKUIL"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.35",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
[null,"●","Verwijder de bescherming boven de landingskuil."]
[null,"●","Controleer de ophanging van het stabilisatienet. "]
[null,"●","Controleer de spanning van het stabilisatienet."]
[null,"●","Voer de bewegingsoefening uit."]
[null,"●","Na gebruik de bescherming boven de landingskuil aanbrengen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Polyvalente zuilen 36","index":41,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,2,25,3],[23,2,23,9],[24,2,24,9],[4,0,6,8],[9,0,11,8],[18,2,18,9],[20,2,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["POLYVALENTE TELESCOOPZUILEN"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.36 ",{"$nulls":7},"2006-12-21"]
[]
[]
[null,"●","Breng de zuilen met de transportwagen naar de grondbussen."]
[null,"●","Openen en controleren van de grondbussen."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de zuilen van de wagen en plaats in de grondbussen."]
[null,"●","De palen zekeren."]
[null,"●","Aanbrengen van de toebehorenden."]
[null,"●","Voer de oefeningen uit."]
[null,"●","Na gebruik eerst toebehorenden verwijderen."]
[null,"●","De zuilen ontzekeren, met voldoende personen uit de grondbussen nemen en op de transportwagen plaatsen."]
[null,"●","Sluit de grondbussen. Controleren dat de deksels niet boven de vloer "]
[null,null,"uitsteken."]
[null,"●","Berg de transportwagen op in de berging op de aangegeven plaats."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,null,"Indien nodig de zuil(en) buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Zuilen 37","index":42,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,2,23,9],[24,2,24,9],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[20,2,20,8],[18,2,18,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["ZUILEN"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.37 ",{"$nulls":7},"2007-10-17"]
[]
[]
[null,"●","Breng de zuilen met de transportwagen naar de grondbussen."]
[null,"●","Open en controleer de grondbussen."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de zuilen van de wagen en plaats in de grondbussen."]
[null,"●","De palen zekeren."]
[null,"●","Breng de toebehorenden aan."]
[null,"●","Voer oefeningen uit."]
[null,"●","Verwijder na gebruik eerst toebehorenden."]
[null,"●","Ontzeker de zuilen, met voldoende personen uit de grondbussen nemen en op de transportwagen plaatsen."]
[null,"●","Sluit de grondbussen. Controleren dat de deksels niet boven de vloer uitsteken."]
[null,null,"Berg de transportwagen op in de berging op de aangegeven plaats."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig de zuil(en) buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Vloerverankeringssysteem 38","index":43,"n_rows":46,"n_cols":9,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,0,47,8],[4,0,6,9],[9,0,11,9],[21,2,21,8],[18,2,18,8],[23,2,23,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["VLOERVERANKERINGSSYSTEEM "]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.38",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
[null,"●","Open en controleer de grondbussen."]
[null,"●","Breng de palen aan en zekeren."]
[null,"●","Breng de toebehorenden aan."]
[null,"●","Voer de oefeningen uit."]
[null,"●","Verwijder na gebruik eerst toebehorenden."]
[null,"●","Sluit de grondbussen. Controleren dat de deksels niet boven de vloer uitsteken."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Omdat men hier geen pictogram kan ophangen er voor zorgen dat andere gebruikers weten dat er een probleem is met het verankeringssysteem."]
{"$rows_empty":21}
[" "]

{"sheet":"Gordels 39(2!)","index":44,"n_rows":94,"n_cols":9,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,2,68,9],[72,2,72,9],[73,2,73,9],[55,0,57,9],[60,0,62,8],[66,1,66,3],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[19,2,19,9],[22,2,22,9],[26,2,26,9],[27,2,27,9],[17,1,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["GORDELS"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.39.1",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[null,"Eenvoudige saltogordel"]
[null,"Saltogordel met beenlussen"]
[null,"Schroefgordel"]
[]
[null,"●","Controleer bij gebruik van de schroefgordel of hij nog mooi rond is en de onderdelen zonder haperen in elkaar bewegen."]
[null,"●","Indien nodig de schroefgordel smeren met grafiet."]
[null,"●","Controleer de touwen en ophangpunten op slijtage."]
[null,"●","Kies de juiste gordel volgens de taille van de gymnast."]
[null,"●","De gymnast doet de gordel op de juiste manier aan."]
[null,"●","De begeleider controleert of de gordel op de juiste manier is aangedaan."]
[null,"●","De begeleider brengt de touwen aan."]
[null,"●","Na de bewegingsoefening touwen lossen en gordel uitdoen. Zorgen dat de gordel niet op de grond valt."]
[null,"●","Voor het opbergen van de gordel en de touwen de onderdelen grondig nazien op slijtage en breuken."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig de gordel tijdelijk uit dienst nemen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":14}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden."]
{"$rows_empty":9}
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["VALGORDELS"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.39.2",{"$nulls":6},"2007-10-17"]
[]
[]
[null,"●","Neem de gordel(s) uit de berging."]
[null,"●","Kies de juiste gordel volgens de taille van de gymnast."]
[null,"●","De gymnast doet de gordel op de juiste manier aan."]
[null,"●","De begeleider controleert of de gordel op de juiste manier is aangedaan."]
[null,"●","De begeleider brengt de touwen aan."]
[null,"●","Na de bewegingsoefening touwen lossen en gordel uitdoen. Zorgen dat de gordel niet op de grond valt."]
[null,"●","Voor het opbergen van de gordel en de touwen de onderdelen grondig nazien op slijtage en breuken."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig de gordel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":16}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden."]

{"sheet":"Parterre - rek 40","index":45,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,0,56,8],[9,0,11,8],[4,0,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["PARTERRE-REK"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.40",{"$nulls":6},"2007-10-17"]
[]
[]
[null,"●","Breng het toestel met voldoende personen uit de berging."]
[null,"●","Gebruik indien aanwezig de verplaatsinrichting."]
[null,"●","Stel de juiste breedte in."]
[null,"●","Stel de juiste hoogte in."]
[null,"●","Zeker de breedte en de hoogte-instelling"]
[null,"●","Controleer of de rekstok degelijk vastzit."]
[null,"●","Controleer of het toestel stabiel staat."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de landingsmat uit de berging."]
[null,"●","Breng de landingsmat met een transportwagen naar het toestel."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de landingsmat van de transportwagen."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Breng de landingsmat aan tussen de steunen."]
[null,"●","Voorzie magnesium voor de gymnast."]
[null,"●","Voer de bewegingsopdracht uit."]
[null,"●","Na gebruik alles opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":14}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden."]
[]
[]
[]
[]
[]
[" "]

{"sheet":"Parterre - ringen 41","index":46,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,0,56,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[28,2,28,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["PARTERRE-RINGEN"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.41",{"$nulls":6},"2007-10-17"]
[]
[]
[null,"●","Breng het toestel met voldoende personen uit de berging."]
[null,"●","Gebruik indien aanwezig de verplaatsinrichting."]
[null,"●","Stel de juiste breedte in."]
[null,"●","Stel de juiste hoogte in."]
[null,"●","Zeker de breedte en de hoogte-instelling"]
[null,"●","Controleer of de houders voor de ringen degelijk vastzit."]
[null,"●","Controleer of het toestel stabiel staat."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de landingsmat uit de berging."]
[null,"●","Breng de landingsmat met een transportwagen naar het toestel."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de landingsmat van de transportwagen."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Breng de landingsmat aan tussen de steunen."]
[null,"●","Voorzie magnesium voor de gymnast."]
[null,"●","Voer de bewegingsopdracht uit."]
[null,null,"Na gebruik alles opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":14}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden."]
[]
[]
[]
[]
[]
[" "]

{"sheet":"Parterre - brugdames 42","index":47,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,0,58,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[30,2,30,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["PARTERRE-BRUG DAMES"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.42",{"$nulls":6},"2007-10-17"]
[]
[]
[null,"●","Breng het toestel met voldoende personen uit de berging."]
[null,"●","Gebruik indien aanwezig de verplaatsinrichting."]
[null,"●","Stel de juiste breedte in."]
[null,"●","Stel de juiste hoogte in."]
[null,"●","Zeker de breedte en de hoogte-instelling"]
[null,"●","Controleer of de houders van de horizontale leggers degelijk vastzitten."]
[null,"●","Open de grondbussen en breng de spankabels aan."]
[null,"●","Controleer of de kabels goed vastzitten."]
[null,"●","Controleer of het toestel stabiel staat."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de landingsmat(ten) uit de berging."]
[null,"●","Breng de landingsmat(ten) met een transportwagen naar het toestel."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de landingsmat van de transportwagen."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Breng de landingsmat aan."]
[null,"●","Voorzie magnesium voor de gymnast."]
[null,"●","Voer de bewegingsopdracht uit."]
[null,"●","Na gebruik alles opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":14}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden."]
[]
[]
[]
[]
[]
[" "]

{"sheet":"Parterre - paard 43","index":48,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,0,51,8],[4,0,6,9],[9,0,11,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["PARTERRE-PAARD MET BOGEN"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.43",{"$nulls":6},"2007-10-17"]
[]
[]
[null,"●","Breng het toestel met voldoende personen naar de gymzaal."]
[null,"●","Gebruik indien mogelijk een transportwagen."]
[null,null,"Of verplaats het toestel met een verplaatsinrichting indien aanwezig."]
[null,"●","Stel de hoogte van het toestel juist in."]
[null,"●","Controleer de antislipfunctie van de vloerbeschermers aan de poten."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit van het toestel. "]
[null,"●","Voorzie steeds een helper bij het uitvoeren van de oefening.. "]
[null,"●","Demonteer en verwijder het toestel met twee personen."]
[null,"●","Gebruik een verplaatsinrichting indien aanwezig. "]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Springtafel op centrale voet 44","index":49,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[9,0,11,9],[12,0,12,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["SPRINGTAFEL "]
[]
[]
["OP CENTRALE VOET"]
[]
["Nr.2.8.44",{"$nulls":7},"2006-12-21"]
[]
[]
[null,"●","Gebruik indien mogelijk een transportwagen."]
[null,null,"Of verplaats het toestel met een verplaatsinrichting."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Verplaats en stel het toestel steeds met voldoende personen op."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Stel de hoogte van het toestel juist in."]
[null,"●","Vergrendel de poot na het instellen van de hoogte."]
[null,"●","Controleer de antislipfunctie van de vloerbeschermers aan de poten."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit van het toestel. "]
[null,"●","Demonteer en verwijder het toestel met voldoende personen."]
[null,"●","Gebruik een verplaatsinrichting indien aanwezig. "]
[null,"●","Meld onmiddellijk elk technisch defect. "]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Springtafel 45","index":50,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[9,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["SPRINGTAFEL"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.45",{"$nulls":7},"2006-12-21"]
[]
[]
[null,"●","Verplaats het toestel met een verplaatsinrichting indien aanwezig."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Verplaats en stel het toestel steeds met voldoende personen op."]
[null,"●","Stel de hoogte van het toestel juist in."]
[null,"●","Vergrendel de poot na het instellen van de hoogte."]
[null,"●","Controleer de antislipfunctie van de vloerbeschermers aan de poten."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit van het toestel. "]
[null,"●","Demonteer en verwijder het toestel met vier personen."]
[null,"●","Gebruik een verplaatsinrichting indien aanwezig. "]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Meld onmiddellijk elk technisch defect. "]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":22}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden."]

{"sheet":"Transportwagen 46","index":51,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,0,53,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[27,2,27,9],[16,2,16,8],[19,2,19,8],[20,2,20,8],[23,2,23,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["TRANSPORTWAGEN"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.46",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe. Doe dit zowel bij het laden, verplaatsen als lossen van de wagen."]
[null,"●","Verplaats de wagen steeds met twee personen."]
[null,"●","Vergrendel de wielen bij het laden en lossen."]
[null,"●","Zorg dat de wagen evenwichtig geladen is zodat de lading niet kan vallen."]
[null,"●","Zorg dat er geen uitstekende delen bij het verplaatsen van de wagen aanwezig zijn."]
[null,"●","Zorg dat de bevestigingsriemen de lagen op de juiste plaats houden."]
[null,"●","Overschreid nooit het maximaal toelaatbare gewicht."]
[null,"●","Verplaats het toestel met een gepaste snelheid in functie van het gewicht van de lading. "]
[null,"●","Duw de wagen langs de zijkant of achterzijde.  "]
[null,"●","Rij  met de wagen over een gladde en effen ondergrond."]
[null,"●","Plaats de wagen na gebruik buiten de sportzone."]
[null,"●","Zet het toestel na gebruik op de juiste plaats in de opbergruimte. "]
[null,"●","Meld elk technisch defect met de meldingsfiche."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Trapezoide 47","index":52,"n_rows":54,"n_cols":9,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,0,55,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["TRAPEZOIDE"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.47",{"$nulls":6},"2007-10-17"]
[]
[]
[null,"●","Neem met voldoende personen het toestel uit de berging."]
[null,"●","Stel het toestel op."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit van het toestel. "]
[null,"●","Neem met voldoende personen de toebehorenden (accessoirs) uit de berging."]
[null,"●","Breng de toebehorenden aan"]
[null,"●","Controleer de stabiliteit van de accessoirs. "]
[null,"●","Verwijder hinderende obstakels rond de trapezoide.."]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Het plaatsen van de valmatten moet steeds met voldoende personen "]
[null,null,"gebeuren."]
[null,"●","Pas de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Na gebruik terug opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Turnpaddenstoel 48","index":53,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,11,8],[4,0,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["TURNPADDESTOEL"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.48 ",{"$nulls":7},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Verplaats het toestel met een verplaatsinrichting indien aanwezig."]
[null,"●","Verplaats en stel het toestel steeds met twee personen op."]
[null,"●","Stel de hoogte van het toestel juist in."]
[null,"●","Vergrendel de poot na het instellen van de hoogte."]
[null,"●","Controleer de antislipfunctie van de vloerbeschermers aan de poten."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit van het toestel. "]
[null,"●","Maak steeds gebruik van een landingsmat met aangepaste dikte."]
[null,"●","Voorzie steeds een helper bij het springen over het toestel. "]
[null,"●","Demonteer en verwijder het toestel met twee personen."]
[null,"●","Gebruik een verplaatsinrichting indien aanwezig. "]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Meld onmiddellijk elk technisch defect. "]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":22}
["Dit toestel mag enkel onder toezicht van een bevoegd en opgeleid persoon geïnstalleerd worden."]

{"sheet":"Pingpongtafels 49 ","index":54,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,0,51,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[21,2,21,8],[22,2,22,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["PINGPONGTAFELS"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.49",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Verplaats de tafel met voldoende personen."]
[null,"●","Verplaats de tafel door langs de zijkanten of achteraan te duwen."]
[null,"●","Verplaats het toestel met een gepaste snelheid. NOOIT lopen!"]
[null,"●","Verplaats de tafel over een gladde en effen ondergrond."]
[null,"●","Neem de vergrendeling aan beide zijden met twee personen samen weg. "]
[null,"●","Let bij het neerlaten van de tafelbladen op het knellen van handen en vingers. "]
[null,"●","Stel de tafel op een gladde en effen ondergrond op."]
[null,"●","Veranker de wielen wanneer de tafel op zijn plaats staat."]
[null,"●","Zet de tafel na gebruik op de juiste plaats in de opbergruimte. "]
[null,"●","Meld elk technisch defect met de meldingsfiche."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Vaste muurbaskets 50","index":55,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,0,43,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["VASTE MUURBASKETS"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.50",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Controleer de netbevestiging."]
[null,"●","Controleer de bevestigingen van basketbalring."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Ophijsbare muurbaskets 51","index":56,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,0,54,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[20,2,20,8],[22,2,22,8],[29,2,29,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["OPHIJSBARE MUURBASKETS"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.51",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe. "]
[null,"●","Ontgrendel de muurbasket.  "]
[]
[null,null,"NEERLATEN "]
[null,"●","Laat de plafondbasket met de gepaste snelheid dalen.  Bij voorkeur met twee personen. "]
[null,"●","Zorg dat handen en vingers niet kunnen knellen."]
[null,"●","Vergrendel het uitklapmechanisme wanneer die in de juiste stand staat. "]
[null,"●","Controleer de netbevestiging."]
[null,"●","Controleer de bevestigingen van basketbalring."]
[]
[null,null,"OPTREKKEN"]
[null,"●","Ontgrendel het uitklapmechanisme."]
[null,"●","Trek de plafondbasket met gepaste snelheid naar boven."]
[null,"●","Zorg dat handen en vingers niet knellen."]
[null,"●","Vergrendel  het uitklapmechanisme."]
[null,"●","Meld elk technisch defect met de meldingsfiche."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":18}
[" "]

{"sheet":"Zijklapbaar muurbaskets 52","index":57,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[19,2,19,8],[9,0,11,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["ZIJKLAPBARE MUURBASKETS"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.52 ",{"$nulls":7},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel het uitklapmechanisme."]
[null,"●","Vouw de muurbasket volledig uit."]
[null,"●","Zorg dat handen en vingers niet kunnen knellen."]
[null,"●","Vergrendel het uitklapmechanisme."]
[null,"●","Controleer of de muurbasket vergrendeld is."]
[null,"●","Controleer de netbevestiging."]
[null,"●","Controleer de bevestigingen van basketbalring."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig het toestel buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":" Voorwaarts plafondbaskets 53","index":58,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,0,56,8],[4,0,6,9],[29,2,29,9],[9,0,11,9],[20,2,20,8],[22,2,22,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["VOORWAARTS PLAFONDBASKETS"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.53",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Ontgrendel de muurbasket.  "]
[]
[null,null,"NEERLATEN "]
[null,"●","Laat de plafondbasket met de gepaste snelheid dalen.                     Bij voorkeur met twee personen. "]
[null,"●","Zorg dat handen en vingers niet kunnen knellen."]
[null,"●","Vergrendel het uitklapmechanisme wanneer die in de juiste stand staat. "]
[null,"●","Controleer de netbevestiging."]
[null,"●","Controleer de bevestigingen van basketbalring."]
[]
[null,null,"OPTREKKEN"]
[null,"●","Ontgrendel het uitklapmechanisme."]
[null,"●","Trek de plafondbasket met gepaste snelheid naar boven."]
[null,"●","Zorg dat handen en vingers niet knellen."]
[null,"●","Vergrendel  het uitklapmechanisme."]
[null,"●","Meld elk technisch defect met de meldingsfiche."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Achterwaarts plafondbaskets 54","index":59,"n_rows":47,"n_cols":9,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,0,48,8],[4,0,6,8],[9,0,11,8],[19,2,19,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["ACHTERWAARTS PLAFONDBASKETS"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.54",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel het uitklapmechanisme."]
[null,"●","Vouw de muurbasket volledig uit."]
[null,"●","Zorg dat handen en vingers niet kunnen knellen."]
[null,"●","Vergrendel het uitklapmechanisme."]
[null,"●","Controleer of de muurbasket vergrendeld is."]
[null,"●","Controleer de netbevestiging."]
[null,"●","Controleer de bevestigingen van basketbalring."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig het toestel buiten dienst plaatsen. "]
[null,"●","(Pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":" Vaste vloerbaskets 55","index":60,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,44,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["VASTE VLOERBASKETS"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.55",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
[null,"●","Controleer de netbevestiging."]
[null,"●","Controleer de bevestigingen van basketbalring."]
[null,"●"]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":" Aanloopzone 57","index":61,"n_rows":46,"n_cols":9,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,0,46,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[19,2,19,8],[22,2,22,8],[20,2,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["AANLOOPZONE"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.57",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Controleer of de aanloopzone vrij van putten en oneffenheden is. "]
[null,"●","Controleer of de afstootlat gelijk met de aanloopzone is. "]
[null,"●","Controleer of het gebruik van de aanloopzone geen risico's van andere sporten met zich meebrengt. "]
[null,"●","Controleer of de aanloopzone voldoende breed is.  Neem een minimum van 1 meter. "]
[null,"●","Meld technische defecten met de meldingsfiche."]
[null,"●","Indien nodig de zone tijdelijk buiten dienst plaatsen. (breng een pictogram aan.) "]
{"$rows_empty":22}
[" "]

{"sheet":"Modulusblokken 58","index":62,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,0,53,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[12,0,12,9],[25,2,25,8],[36,5,41,5],[44,3,48,3],[24,2,24,8],[26,2,26,9],[27,2,27,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["MODULUSBLOKKEN"]
[]
[]
["FOAM MODULES"]
[]
["Nr.","2.8.58",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Neem de blokken uit de berging."]
[null,"●","Leg eerst de beschermmat op de grond en op de juiste plaats."]
[null,"●","Controleren dat de matten vlak liggen."]
[null,"●","Plaats de blokken op de juiste plaats met de antislipzijde op de beschermmat."]
[null,"●","Sommige creaties bestaan uit verschillende blokken."]
[null,null,"Combineer de blokken zo dat ze goed in elkaar passen."]
[null,"●","Druk de velkrosluitingen (indien aanwezig) goed aan."]
[null,"●","De klimhoogte is bepalend en afhankelijk van de bewegingsvaardigheid van de leerling."]
[null,"●","Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte? ( Vw= 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Voer de bewegingsoefeningen uit."]
[null,null,"Na gebruik alles terug opbergen op de juiste plaats."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"<>"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":5},"Beschermmat bestaande uit vier tegels."]
[]
[]
[]
[" "]

{"sheet":"Afwerpzone 59","index":63,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,0,50,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[19,2,19,8],[21,2,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["AFWERPZONE"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.59",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Neem met voldoende personen de veiligheidskooi uit de berging."]
[null,"●","Plaats de veiligheidskooi."]
[null,"●","Controleer of de netten goed bevestigd zijn aan de palen."]
[null,"●","Controleer dat tijdens het werpen geen personen op of in de nabije omgeving zijn. "]
[null,"●","Controleer of het vloeroppervlak geen gevaar vormt voor de werper."]
[null,"●","Controleer of er geen personen tijdens het werpen tegen het veiligheidsnet staan of in de nabije omgeving ervan."]
[null,"●","Alleen de werper is in de afwerpzone."]
[null,"●","Voer de oefeningen uit."]
[null,"●","Berg daarna alles goed op in de bergruimte op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":" Atletiekbaan 60","index":64,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,0,53,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[25,2,25,9],[26,2,26,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["ATLETIEKBAAN"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.60",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
[null,"●","Controleer of er geen obstakels op de baan liggen."]
[null,"●","Controleer of het vloeroppervlak geen gevaar vormt voor de sporters."]
[null,"●","Neem indien nodig de startblokken uit de berging."]
[null,"●","Elke sporter plaatst zelf de startblokken en stelt ze in."]
[null,"●","De gymleraar gaat na of de startblokken goed geplaatst zijn."]
[null,"●","Plaats indien nodig de horden (normaal 10 per gymnast)."]
[null,"●","Er is een verschil in hoogte voor mannen en vrouwen!"]
[null,"●","Controleer of de steunen (contragewicht) aan de voorzijde van de looprichting"]
[null,null,"staan."]
[null,"●","Voor het starten van de oefening nagaan of niemand de oefening kan            hinderen."]
[null,"●","Controleer of de sporters maximaal 11 noppen aan de schoenen hebben."]
[null,"●","Na het uitvoeren van de oefening alle accessoires opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig de baan tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Landingsmat polstok 61","index":65,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,0,50,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[18,2,18,8],[17,2,17,8],[20,2,20,8],[22,2,22,8],[24,2,24,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["LANDINGSMAT POLSTOK - HOOGSPRINGEN"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.61",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Breng de mat met een transportwagen naar de juiste plaats.  Neem met voldoende personen de mat van de transportwagen en leg deze op de juiste plaats.  Gebruik hierbij de handgrepen aan de mat. "]
[null,"●","Controleer of de mat vlak ligt."]
[null,"●","Controleer of de mat voldoende aansluit met de springstokken."]
[null,"●","Zorg dat er tijdens het springen geen personen op of in de nabije omgeving zijn. "]
[null,"●","Leg valmatten naast de landingsmat."]
[null,"●","Leg met voldoende personen de mat op de transportwagen.  Gebruik hierbij de handgrepen aan de mat. "]
[null,"●","Breng de mat naar de juiste plaats in de opbergruimte. "]
[null,"●","Leg de mat met voldoende personen op de juiste plaats in de opbegruimte. "]
[null,"●","Meld elk technisch defect met de meldingsfiche."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Hoogspringstaanderd 62","index":66,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,0,58,8],[9,0,11,8],[31,2,31,9],[4,0,6,8],[32,2,32,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["HOOGSPRINGSTAANDERD"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.62",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Neem met voldoende personen telkens één staanderd uit de berging."]
[null,"●","Zet de staanderds op de juiste plaats. Ver genoeg van muren en andere "]
[null,null,"opstakels."]
[null,"●","Zorg dat de lat niet kan klemmen tussen de staanders."]
[null,"●","Controleer dat de staanderds stabiel staan."]
[null,"●","Stel de juiste hoogte in."]
[null,"●","Controleer de blokkeerinrichting van de hoogte-instelling."]
[null,"●","Breng de springlat aan."]
[null,"●","Controleer of de lat niet kan klemmen tijdens de sprong."]
[null,"●","Breng indien aanwezig de omkeerbeugels aan."]
[null,"●","Breng met een transportwagen de landingsmat(ten) naar de zaal."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de mat(ten) van het transportwagentje."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Breng een landingsmat aan met de juiste densiteit."]
[null,"●","Zorg dat het landingsvlak voor de sporter voldoende groot is."]
[null,"●","Voer de bewegingsopdracht uit."]
[null,"●","Berg alle onderdelen terug op in de berging op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Sportveld 63","index":67,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,0,54,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[27,2,27,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["SPORTVELD"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.63",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
[null,"●"]
[null,"●"]
[null,"●"]
[null,"●"]
[null,"●"]
[null,"●"]
[null,"●"]
[null,"●"]
[null,"●"]
[null,"●"]
[null,"●"]
[null,"●"]
[null,"●"]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Spelpalen 64","index":68,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,0,54,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[18,2,18,9],[21,2,21,8],[24,2,24,9],[25,2,25,9],[19,2,19,9],[26,2,26,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["SPELPALEN"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.64",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Breng de spelpalen met de transportwagen naar de grondbussen."]
[null,"●","Open en controleer de grondbussen."]
[null,"●","Met voldoende personen de spelpalen van de wagen nemen en in de grondbussen plaatsen."]
[null,null,"grondbussen zetten."]
[null,"●","Zeker de palen."]
[null,"●","Breng de toebehorenden aan."]
[null,"●","Voer oefeningen uit."]
[null,"●","Verwijder na gebruik eerst toebehorenden."]
[null,"●","Ontzeker de spelpalen, met twee personen uit de grondbussen nemen en op de transportwagen plaatsen."]
[null,"●","Sluit de grondbussen. Controleren dat de deksels niet boven de vloer uitsteken."]
[null,null,"uitsteken."]
[null,"●","Breng de spelpalen met de transportwagen naar de bergplaats."]
[null,"●","Zet de transportwagen op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig de zuil(en) buiten dienst plaatsen. "]
[null,"●","(Pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Springbak 65","index":69,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,0,52,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[24,2,24,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["SPRINGBAK"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.65",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Neem de afzetbalk uit de berging."]
[null,"●","De afdekking van de springbak verwijderen en opbergen."]
[null,"●","Controleer of het bodemraam vrij is van onreinheden."]
[null,"●","Breng de afzetbalk aan."]
[null,"●","Controleer of de bak vrij is van obstakels."]
[null,"●","Controleer of er voldoende zand aanwezig is."]
[null,"●","Controleer of er geen putten zijn in de zandlaag."]
[null,"●","Controleer of de aanloopzone vrij is van obstakels."]
[null,"●","Voer de bewegingsopdracht uit."]
[null,"●","Breng de afzetbalk naar de berging."]
[null,"●","Breng de afdekking van de springbak terug aan."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
[]
[{"$nulls":6},"Afzetlat met plasticine of nat zand."]
[{"$nulls":6},"Afzetbalk"]
[{"$nulls":6},"Bodemraam"]
[{"$nulls":6},"Gewone afzetlat."]
{"$rows_empty":15}
[" "]

{"sheet":"Handbaldoel 66","index":70,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,0,51,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[25,2,25,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["HANDBALDOEL"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.66",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Neem het doel uit de berging met voldoende personen."]
[null,"●","Open de grondbussen en controleer of ze vrij van onreinheden zijn"]
[null,"●","Plaats het handbaldoel."]
[null,"●","Zet de netsteunen uit en maak het doel vast. "]
[null,"●","Maak het net goed vast aan de steunen."]
[null,null,"Gebruik hiervoor een goedgekeurde ladder."]
[null,"●","Controleer of het handbaldoel stabiel en vast staat."]
[null,"●","Berg na de bewegingsoefening alles terug op."]
[null,"●","Sluit de grondbussen af."]
[null,"●","Plaats het handbaldoel met voldoende personen in de berging op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Voetbaldoel 67","index":71,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,49,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["VOETBALDOEL"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.67",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Neem het net uit de berging."]
[null,"●","Bevestig het degelijk aan het doel."]
[null,null,"Gebruik hiervoor een goedgekeurde ladder."]
[null,"●","Controleer of het voetbaldoel stabiel staat."]
[null,"●","Berg na de bewegingsoefening alles terug op."]
[null,"●","Maak het net los en plaats het in de berging op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,"●","(pictogram aanbrengen)"]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Volleybalpaal 68(2)","index":72,"n_rows":82,"n_cols":9,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,0,65,8],[75,2,75,9],[66,0,66,9],[52,0,54,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[28,2,28,9],[23,2,23,9],[58,0,60,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["VOLLEYBALPAAL"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.68.1",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Haal de transportwagen met de volleybalpalen uit de berging."]
[null,"●","Open de grondbussen en controleer of er geen onreinheden in zitten."]
[null,"●","Neem met voldoende personen een paal van het transportwagentje."]
[null,"●","Plaats de paal in de grondbus. Herhaal dit voor de tweede paal."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Neem het net uit de berging."]
[null,"●","Controleer of het verankeringssysteem voor de netbevestiging intact is."]
[null,"●","Bevestig het net aan de volleybalpalen. Gebruik hiervoor een goedgekeurde ladder."]
[null,"●","Span het net aan met de lierspanners."]
[null,"●","Speel het spel en let erop dat men niet aan het net gaat hangen."]
[null,"●","Na gebruik alles terug opbergen op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Na het verwijderen van de palen de grondbussen terug sluiten."]
[null,"●","Controleer of de deksels niet boven de vloer uitsteken."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig de palen tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]
[]
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["VOLLEYBALPAAL"]
[]
[]
["             VERROLBAAR"]
[]
["Nr.","2.8.68.2",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
[null,"●","Neem de palen uit de berging en rol ze naar de aangeduide plaats."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Neem het net uit de berging."]
[null,"●","Controleer of het verankeringssysteem voor de netbevestiging intact is."]
[null,"●","Bevestig het net aan de volleybalpalen. Gebruik hiervoor een goedgekeurde ladder."]
[null,"●","Span het net aan met de lierspanners."]
[null,"●","Speel het spel en let erop dat men niet aan het net gaat hangen."]
[null,"●","Na gebruik alles terug opbergen op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig de palen tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Badmintonstaanders 69 (2!)","index":73,"n_rows":83,"n_cols":9,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,2,76,9],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[27,2,27,9],[69,0,71,8],[59,0,61,9],[66,0,68,8],[23,2,23,9],[28,2,28,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["BADMINTONSTAANDERS"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.69.1",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Haal de transportwagen met de volleybalpalen uit de berging."]
[null,"●","Open de grondbussen en controleer of er geen onreinheden in zitten."]
[null,"●","Neem met voldoende personen een paal van het transportwagentje."]
[null,"●","Plaats de paal in de grondbus. Herhaal dit voor de tweede paal."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Neem het net uit de berging."]
[null,"●","Controleer of het verankeringssysteem voor de netbevestiging intact is."]
[null,"●","Bevestig het net aan de volleybalpalen. Gebruik hiervoor een goedgekeurde ladder."]
[null,"●","Span het net aan met de lierspanners."]
[null,"●","Speel het spel en let erop dat men niet aan het net gaat hangen."]
[null,"●","Na gebruik alles terug opbergen op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Na het verwijderen van de palen de grondbussen terug sluiten."]
[null,"●","Controleer of de deksels niet boven de vloer uitsteken."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":27}
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.69.2",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
["BADMINTONSTAANDERS"]
[]
[]
["VERROLBAAR"]
[]
[]
[null,"●","Neem de palen uit de berging en rol ze naar de aangeduide plaats."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Neem het net uit de berging."]
[null,"●","Controleer of het verankeringssysteem voor de netbevestiging intact is."]
[null,"●","Bevestig het net aan de volleybalpalen. Gebruik hiervoor een goedgekeurde ladder."]
[null,"●","Span het net aan met de lierspanners."]
[null,"●","Speel het spel en let erop dat men niet aan het net gaat hangen."]
[null,"●","Na gebruik alles terug opbergen op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Korfbalstaanderds 70(2!)","index":74,"n_rows":85,"n_cols":9,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[71,2,71,8],[50,0,52,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[17,2,17,8],[18,2,18,8],[65,0,65,9],[62,0,64,9],[57,0,59,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["KORFBALSTAANDERDS"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.70.1",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde til- en heftechnieken toe."]
[null,"●","Haal de transportwagen met de korfbalstaanders uit de bergruimte."]
[null,"●","Open de grondbussen en controleer of er geen onreinheden in zitten."]
[null,"●","Neem met twee personen een paal van de wagen."]
[null,"●","Plaats de paal in grondbus."]
[null,"●","Controleer de bevestiging van de korf aan de paal."]
[null,"●","Verwijder na gebruik de paal met twee personen."]
[null,"●","Leg de paal op de transportwagen."]
[null,"●","Sluit de grondbussen."]
[null,"●","Controleer of het deksel niet boven de grond uitsteekt."]
[null,"●","Zet de palen op de juiste plaats in de bergruimte. "]
[null,"●","Meld elk technisch defect met de meldingsfiche."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["KORFBALSTAANDERDS"]
[]
[]
["voor grasvelden"]
[]
["Nr.","2.8.70.2",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde til- en heftechnieken toe."]
[null,"●","Haal de transportwagen met de korfbalstaanders en de voetplaten uit de bergruimte."]
[null,"●","Neem met twee personen een plaat van de wagen."]
[null,"●","Duw de voetplaat in het grasveld. "]
[null,"●","Neem met twee personen een paal van de wagen."]
[null,"●","Plaats de paal in de voetplaat."]
[null,null,"Controleer de bevestiging van de paal aan de grondplaat."]
[null,"●","Controleer de bevestiging van de korf aan de paal."]
[null,"●","Verwijder na gebruik de paal met twee personen."]
[null,"●","Leg de paal op de transportwagen."]
[null,"●","Verwijder de voetplaat met twee personen uit het grasveld."]
[null,"●","Zet de voetplaat en palen op de juiste plaats in de bergruimte. "]
[null,"●","Meld elk technisch defect met de meldingsfiche."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Horde 71","index":75,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,0,52,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[22,2,22,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["HORDE"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.71",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde til- en heftechnieken toe."]
[null,"●","Breng de transport- en opbergwagen met voldoende personen uit de berging."]
[null,"●","Stel de horden op in de looprichting."]
[null,"●","Stel de juiste hoogte in."]
[null,"●","Controleer of de horden met een druk van minimum 3,5 kg en maximum"]
[null,null,"4,5 kg omvallen."]
[null,"●","Zorg dat er tijdens het lopen geen personen op of in de nabije omgeving zijn. "]
[null,"●","Berg na de opdracht alles terug op."]
[null,"●","Breng de transport- en opbergwagen met voldoende personen naar "]
[null,null,"de berging."]
[null,"●","Plaats de transport- en opbergwagen op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Kanteltribune 72","index":76,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[9,0,11,8],[18,2,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["KANTELTRIBUNE"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.72 ",{"$nulls":7},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel de kanteltribune."]
[null,"●","Haal met voldoende personen de tribune uit de berging."]
[null,"●","Breng naar de aangeduide plaats."]
[null,"●","Blokkeer de wielen."]
[null,"●","Kantel het toestel met voldoende personen."]
[null,"●","Kontroleer of het toestel stabiel staat."]
[null,"●","Kontroleer of de loopplanken intact zijn en de zeteltjes vast staan."]
[null,"●","Plaats na gebruik de tribune terug in de berging."]
[null,"●","Kantel het toestel met voldoende personen."]
[null,"●","Ontgrendel de wielen."]
[null,"●","Breng met voldoende personen de tribune naar de berging."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig de tribune buiten dienst plaatsen. (Niet in de zaal laten"]
[null,null,"staan en pictogram aanbrengen.)"]

{"sheet":"Scheidsrechtersstoel 73","index":77,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,49,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[20,2,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["SCHEIDSRECHTERSSTOEL"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.73",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde til- en heftechnieken toe."]
[null,"●","Haal de transportwagen met de stoel uit de bergruimte."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de stoel van de wagen. "]
[null,"●","Plaats de stoel op een effen ondergrond."]
[null,"●","Controleer of het tafeltje goed staat is en gemakkelijk op en neer kan klappen. "]
[null,"●","Vergrendel het opklaptafeltje."]
[null,"●","Neem de stoel met voldoende personen en leg deze op de transportwagen."]
[null,"●","Zet de stoel op de juiste plaats in de opbergruimte."]
[null,"●","Meld elk technisch defect met de meldingsfiche."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Scorebord 74","index":78,"n_rows":56,"n_cols":9,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,0,57,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[27,2,27,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["SCOREBORD"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.74",{"$nulls":6},"2007-11-06"]
[]
[]
[null,null,"MANUEEL"]
[null,"●","Breng met voldoende personen het bord uit de berging naar de juiste plaats."]
[null,"●","Zorg voor voldoende afstand tussen speelveld en scorebord."]
[null,"●","Stel het toestel op."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit."]
[]
[null,null,"ELEKTRISCH"]
[null,"●","Breng met voldoende personen het bord uit de berging naar de juiste plaats."]
[null,"●","Zorg voor voldoende afstand tussen speelveld en scorebord."]
[null,"●","Stel het toestel op."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit."]
[null,"●","Sluit de elektrische snoeren aan."]
[null,"●","Breng  een snoerdorpel aan of kleef de stroomdraad volledig vast."]
[null,"●","Controleer of er spanning op het toestel is."]
[null,"●","Breng de afstandsbediening aan."]
[null,"●","Breng  een snoerdorpel aan of kleef de draad volledig vast."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Startblokken 75","index":79,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[9,0,11,8],[18,2,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["STARTBLOKKEN"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.75 ",{"$nulls":7},"2006-12-21"]
[]
[]
[null,"●","Neem de startblokken uit de berging."]
[null,"●","Controleer of ze volledig en intact zijn."]
[null,"●","Breng ze met een transportmiddel naar de startplaats."]
[null,"●","Veranker de startblokken op de aangeduide plaatsen."]
[null,"●","De gebruiker stelt zelf de juiste lengte en hoek in."]
[null,"●","Een persoon controleert of de startblokken niet kunnen loskomen."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig de startblokken buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Verpl . Handbaldoelen 76","index":80,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,0,56,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[20,2,20,9],[22,2,22,9],[25,2,25,9],[21,2,21,4],[23,2,23,3],[26,2,26,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["VERPLAATSBARE HANDBALDOELEN"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.76",{"$nulls":6},"2006-11-06"]
[]
[]
[null,"●","Breng met voldoende personen het handbaldoel uit de berging."]
[null,"●","Zet het op de juiste plaats."]
[null,"●","Twee personen houden de palen vast."]
[null,"●","Open indien nodig het grondkader en de netsteunen."]
[null,"●","Breng de verankering aan op 3 plaatsen, aangepast in functie van het aanwezige grondtype."]
[null,null,"aanwezige grondtype."]
[null,"●","Breng indien nodig het net aan en maak het vast aan de verschillende "]
[null,null,"hechtpunten."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit van het handbaldoel."]
[null,"●","Nu pas mogen de personen, die aangeduid waren om de palen vast te "]
[null,null,"houden, hun plaats verlaten."]
[null,"●","Na gebruik alles terug slotvast opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,"●","(pictogram aanbrengen)"]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Verpl. voetbaldoelen 77","index":81,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,0,50,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[20,2,20,9],[21,2,21,9],[23,2,23,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["VERPLAATSBARE VOETBALDOELEN"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.77",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
[null,"●","Breng met voldoende personen het voetbaldoel uit de berging."]
[null,"●","Zet het op de juiste plaats."]
[null,"●","Twee personen houden de palen vast."]
[null,"●","Open indien nodig het grondkader en de netsteunen."]
[null,"●","Breng de verankering aan op 3 plaatsen aangepast in functie van het aanwezige grondtype."]
[null,"●","Breng indien nodig het net aan en maak het vast aan de verschillende hechpunten."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit van het voetbaldoel."]
[null,"●","Nu pas mogen de personen die aangeduid waren om de palen vast te houden hun plaats verlaten."]
[null,"●","Na gebruik alles terug slotvast opbergen."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Zaalkorfbalstaanderds 78","index":82,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,0,53,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["ZAALKORFBALSTAANDERDS"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.78",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
[null,"●","De zaalkorfbalstaanderd mag alleen gebruikt worden met verankering."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde til- en heftechnieken toe."]
[null,"●","Haal de transportwagen met de korfbalstaanderds en voetplaat uit de "]
[null,null,"    bergruimte."]
[null,"●","Neem met twee personen een paal van de wagen."]
[null,"●","Neem met twee personen een voetplaat van de wagen."]
[null,"●","Bevestig de paal aan de voetplaat."]
[null,"●","Controleer de bevestiging van de voetplaat aan de paal."]
[null,"●","Controleer de bevestiging van de korf aan de paal."]
[null,"●","Verwijder na gebruik de paal met twee personen."]
[null,"●","Leg de paal en de voetplaat op de transportwagen."]
[null,"●","Zet de plaat en de palen op de juiste plaats in de bergruimte. "]
[null,"●","Meld elk technisch defect met de meldingsfiche."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Boomzadel 79","index":83,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[9,0,11,8],[18,2,18,8],[21,2,21,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["BOOMZADEL"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.79 ",{"$nulls":7},"2006-12-21"]
[]
[]
[null,"●","Ontgrendel het boomzadel in de houder."]
[null,"●","Breng het boomzadel op de evenwichtsbalk aan."]
[null,"●","Vergrendel (zeker) het boomzadel degelijk op de evenwichtsbalk."]
[null,"●","Controleer of het boomzadel stabiel staat."]
[null,"●","Voer steeds met een helper de oefeningen uit. "]
[null,"●","Gezien de ernstgraad van het risico, enkel door bewegingsvaardige leerlingen te gebruiken."]
[null,"●","Ontgrendel na gebruik het boomzadel en berg het in de houder op."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig he boomzadel buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Ballenwagen 80","index":84,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,49,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[20,2,20,9],[23,2,23,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["BALLENWAGEN"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.80",{"$nulls":6},"2006-01-18"]
[]
[]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde til- en heftechnieken toe."]
[null,"●","Haal met voldoende personen de ballenwagen uit de berging."]
[null,"●","Zet de wagen niet in het speelveld."]
[null,"●","Open de ballenwagen en laat de afdekplaat zachtjes neer."]
[null,"●","Voor de bewegingsopdracht uit."]
[null,"●","Sluit de ballenwagen terug af.",{"$nulls":5}," "]
[null,"●","Breng met voldoende personen de ballenwagen naar de berging."]
[null,"●","Zet de ballenwagen terug in de berging op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Elk technisch defect melden (meldingsfiche)."]
[null,"●","Indien nodig het toestel tijdelijk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(pictogram aanbrengen)"]
{"$rows_empty":20}
[" "]

{"sheet":"Zwengelraam of kader 81","index":85,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,2,28,8],[29,2,29,8],[27,2,27,8],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[21,2,21,8],[24,2,24,9],[16,2,16,9],[25,2,25,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["ZWENGELRAAM OF KADER"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.81",{"$nulls":7},"2007-03-28"]
[]
[]
[null,"●","Neem de zwengel uit de berging."]
[null,"●","Laat het kader rustig zakken."]
[null,"●","Let er op dat je aan de eindbeveiliging stopt."]
[null,"●","Verwijder de zwengel."]
[null,"●","Open de grondbussen en maak de verankering vast."]
[null,"●","Controleer of de verankering goed vast zit en de musketonhaak gesloten is."]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?) (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","De oefeningen uitvoeren."]
[null,"●","Zonder valbeveiliging niet boven de 4 meter klimmen."]
[null,"●","Na de oefeningen het toestel terug ontmantelen en opbergen."]
[null,"●","Maak de verankeringen los en sluit de grondpotten."]
[null,"●","Het zwengelraam ophalen, er op letten dat je de eindbeveiliging niet beschadigd."]
[null,"●","De zwengel verwijderen en opbergen."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig het zwengelraam buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Paalklimmen 82","index":86,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,2,24,9],[18,2,18,9],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[21,2,21,8],[23,2,23,9],[16,2,16,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["PAALKLIMMEN"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.82",{"$nulls":7},"2007-03-28"]
[]
[]
[null,"●","Neem een paal uit de berging met voldoende personen."]
[null,"●","Zet de onderzijde op de grond."]
[null,"●","Eén persoon houdt met zijn voet de paal tegen, twee andere personen duwen de paal recht."]
[null,"●","Steek de bovenzijde van de paal in het steunpunt aan de zoldering."]
[null,"●","Zet het onderste gedeelte in de grondbus."]
[null,"●","Draai de paal totdat hij in de grondbus zakt."]
[null,"●","Controleer of de paal voldoende diep in de grondbus zit."]
[null,"●","Voer de bewegingsopdracht uit."]
[null,"●","Na gebruik de palen terug opbergen."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig de palen buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Accessoires 83","index":87,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[8,0,10,8],[23,2,23,9],[17,2,17,9],[11,1,11,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
["ACCESSOIRES voor KLIMREK, STERWANDAPPARAAT, KLEUTERTOREN."]
[]
[]
[null,"Gatenplank, klimplank, klimpaneel, cornetta, glijgoot, zigzag, ladder, klimnet."]
[]
[]
["Nr.2.8.83",{"$nulls":7},"2007-01-09"]
[]
[]
[null,"●","Neem het onderdeel uit de berging."]
[null,"●","Bevestig het op het toestel."]
[null,"●","Controleer de bevestiging."]
[null,"●","Controleer de stabiliteit."]
[null,"●","Breng de nodige valmatten met de juiste densiteit aan."]
[null,null,"(Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?)  (Vw = 1,5 x Vh)"]
[null,"●","Voer de oefeningen uit."]
[null,"●","Na de oefeningen het toestel terug ontmantelen en opbergen."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig de zweedse evenwichtsbalk buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Tripez 84","index":88,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,2,29,9],[30,2,30,9],[31,2,31,9],[32,2,32,9],[28,2,28,9],[4,0,6,9],[9,0,11,8],[27,2,27,9],[16,2,16,9],[20,2,20,9],[24,2,24,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["TRIPEZ Model Premium"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.84",{"$nulls":7},"2008-11-04"]
[]
[]
[null,"●","Neem het toestel uit de berging."]
[null,"●","Hang het op de juiste plaats op "]
[null,"●","Bevestig de touwen door de ringen en maak de kaabijnhaken vast."]
[null,"●","Zeker de karabijnhaken"]
[null,"●","Breng de matten met de transportwagen naar de zaal."]
[null,"●","Tijdens het verplaatsen moeten de bevestigingsriemen vast zitten."]
[null,"●","Neem met voldoende personen de matten van de wagen."]
[null,"●","Sleep de matten niet over de vloer."]
[null,"●","De matten rond het toestel leggen maar zorgen dat ze geen hinder vormen voor het uitvoeren van de oefening."]
[null,"●","Rekening houden met de valwijdte (Vw): Vw= 1.5 x Vh. Vh= valhoogte"]
[null,"●","Controleren dat de matten vlak liggen."]
[null,"●","Voer de bewegingsopdracht uit."]
[null,"●","Na gebruik de matten terug op de transportwagen leggen."]
[null,"●","De bevestigingsriemen vastmaken en de wagen naar de berging brengen."]
[null,"●","Zet de transportwagen op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Maak de karabijnhaken los en verwijder het bevestigingstouwen."]
[null,"●","Breng de Tripez naar de bergplaats."]
[]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig de Tripez buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Schommelplank 85","index":89,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[9,0,11,8],[18,2,18,8],[20,2,20,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["SCHOMMELPLANK"]
[]
[]
[]
["Nr.2.8.85 ",{"$nulls":7},"2008-11-26"]
[]
[]
[null,"●","Neem de schommelplank uit de berging."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Zet het toestel op een veilige plaats en niet te dicht tegenover de muur of andere toestellen."]
[null,"●","Controleer of het toestel vlak staat."]
[null,"●","Zet de schommelplank na gebruik terug in de berging op de aangeduide plaats."]
[null,"●","Pas steeds de aangeleerde hef- en tiltechnieken toe."]
[null,"●","Elke beschadiging melden (meldingsfiche)"]
[null,"●","Indien nodig de schommelplank buiten dienst plaatsen. "]
[null,null,"(Pictogram aanbrengen)"]

{"sheet":"Buiten dienst 100","index":90,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,9],[9,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
{"$rows_empty":8}
["Nr.","2.8.100",{"$nulls":6},"2006-12-20"]

{"sheet":" Pictogram minivoetbaldoel 101","index":91,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,12,5,13],[21,0,21,13],[7,0,7,13],[19,0,19,13],[9,0,9,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.101",{"$nulls":10},"2006-12-20"]
[]
["VERBODEN"]
[]
["op het doel te klimmen of er aan te hangen"]
{"$rows_empty":9}
["VERPLICHT"]
[]
["het doel te verankeren "]

{"sheet":"Tiltechnieken 102","index":92,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,2,22,9],[9,0,11,8],[17,2,17,9],[18,2,18,9],[44,5,44,9],[4,0,6,9],[41,0,42,8],[23,2,23,9],[24,2,24,9],[25,2,25,9],[26,2,26,9],[19,2,19,9],[20,2,20,9],[21,2,21,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN"]
[]
[]
[]
[]
["TIL- en HEFTECHNIEKEN"]
[]
[]
[]
["Nr.","2.8.102",{"$nulls":6},"(15/12/05)"]
[]
[]
[null,"●","Buk en til niet onnodig, gebruik waar mogelijk hulpmiddelen."]
[null,"●","Verstandig tillen kost net zoveel tijd als onverstandig tillen: doe het dus met verstand."]
[null,"●","Bedenk vooraf hoe en waarheen u de last gaat verplaatsen, zodat u rekening kunt houden met eventuele moeilijkheden. "]
[null,"●","Bepaal vooraf het gewicht van de last; til niet te veel ineens. Vraag uw collega's om hulp bij zware en grote voorwerpen. "]
[null,"●","Sta steeds recht voor de last; til nooit met gedraaide rug: verplaats uw voeten als u moet draaien."]
[null,"●","Bepaal het zwaartepunt van de last en zoek een goede balans alvorens met het echte tillen te beginnen."]
[null,"●","Til met twee handen, houd de last zo dicht mogelijk bij het lichaam, voorkom dat u moet reiken; til niet hoger dan schouderhoogte."]
[null,"●","Buig door de knieën, houd de rug zoveel mogelijk recht, beweeg langzaam. Gebruik vooral uw buik- en beenspieren. Hetzelfde geldt voor het neerzetten van de last."]
[null,"●","Zorg dat de weg vrij is van obstakels als u moet lopen met de last, gebruik stroeve schoenen bij gladde vloeren. "]
[null,"●","Luister naar uw lichaam: neem signalen serieus. Beginnende klachten kunnen snel erger worden. U voelt zelf het beste wat uw rug wel en niet kan hebben. "]
[null,"●","Het maximaal te tillen gewicht is in de gunstigste situatie 23 kg voor volwassenen"]
[null,"●","Kinderen tillen maximaal 10% van hun lichaamsgewicht"]