{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["wetgeving","ABC-lijst","schema","Bestelbon","Veiligheidseisen","Indienststelling","bijlage indienststelling","risicoanalyse","toelichtingen","Vb inventaris"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"wetgeving","index":0,"n_rows":149,"n_cols":7,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,3,8,5],[9,0,9,2],[9,3,9,5],[0,3,0,8],[1,0,2,2],[1,3,2,5],[1,6,2,8],[3,0,4,2],[3,3,4,5],[3,6,10,8],[5,0,5,2],[5,3,5,5],[6,0,6,2],[10,0,10,2],[10,3,10,5],[6,3,6,5],[7,0,7,2],[7,3,7,5],[8,0,8,2]]}
[null,null,null,"PROCEDURE"]
["Benaming procedure :",null,null,"Aankoop en indienststelling van arbeidsmiddelen en/ of machines",null,null,"BASISONDERWIJS"]
[]
["Deelprocedure van :",{"$nulls":5},"Directeurs, preventieadviseurs, en/of coördinerend preventieadviseur"]
[]
["Naam auteur",null,null,"Jan Goos"]
["Identificatie"]
["Revisienummer :",null,null,3]
["Datum Revisie :",null,null,"2015-02-04"]
["Datum invoegetreding :"]
["Einddatum geldigheid:"]
[]
["1. Doel"]
[]
["Bij de aankoop van arbeidsmiddelen, produkten en beschermingsmiddelen is het wettelijk verplicht "]
["een preventief beleid te voeren met als doel nieuwe risico's op het vlak van veiligheid en gezondheid"]
[" te beheersen."]
["Voor een aantal aspecten van de veiligheid en het welzijn van de werknemers is de wetgever  "]
["duidelijk in zijn richtlijnen aangaande de acties die door bepaalde personen dienen ondernomen te worden."]
[]
[]
["2. Toepassingsgebied"]
[]
["2.1 Algemeen"]
["Deze procedure is van toepassing op iedere bestelling van arbeidsmiddelen,"]
["gevaarlijke producten, PBM's en CBM's."]
[]
["2.2 Definities"]
[]
["Arbeidsmiddel :"]
["Alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties."]
["(boormachine, kantoorapparaten, ladder, stelling,…..)"]
["Machine :"]
["Een samenstel van onderling verbonden onderdelen, waarvan er tenminste één kan bewegen"]
["en waarbij het geheel bestemd is voor een bepaalde toepassing."]
[]
["Installatie :"]
["Een samenhang van machines, toestellen of apparaten die samen één geheel vormen en samen"]
["een bepaalde funktie hebben."]
["(noodladder, CV-installatie,…..)"]
["Gemechaniseerde werktuigen :"]
["Alle op de arbeidsplaats voorziene gemechaniseerde gereedschappen."]
["(hef- en hijswertuigen,….)"]
["PBM's:"]
["Persoonlijke Beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, veiligheidsschoen, handschoen, …)"]
[]
["CBM's:"]
["Collectieve Beschermingsmiddelen (leuning, valnet, ventilatie, …)"]
[]
["PMGE:"]
["Producten met gevaarlijke eigenschappen"]
[]
[]
["3. Verantwoordelijken"]
[]
["Directeurs",null,"Boekhouding",null,"Preventieadviseurs"]
[]
[]
["4. Uitvoering aankoop na initiatief schoolbestuur"]
[]
["4.1 Voorstudie / offerte-aanvraag"]
[]
["De aankoper verzamelt alle elementen die de keuze van het gewenste aankoop kunnen"]
["bepalen en houdt hierbij rekening met de specificaties op het vlak van veiligheid, gezondheid en"]
["milieu."]
["Hierbij dient men aandacht te besteden aan de volgende punten :"]
[]
[null,"de verwachte kwaliteit en kwantiteit van het product"]
[null,"de omgeving waarin het product zal gebruikt worden"]
[null,"de kenmerken van de personen die met het product in contact komen"]
[null,"het soort product"]
[]
["De aankoper laat zich hierbij adviseren door de preventieadviseur."]
[]
["Na het advies van de preventiedienst worden de specificatie op het vlak van veiligheid, gezondheid"]
["en milieu in de offerte-aanvraag verwerkt."]
[]
[]
[]
["4.2 Beoordeling van de offertes"]
[]
["De ontvangen offertes worden door de aankoper vergeleken en beoordeeld. Indien informatie met "]
["betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu ontbreekt of bepaalde aspecten in de offerte"]
["hieromtrent onduidelijk zijn, worden bijkomende inlichtingen aan de mogelijke leveranciers"]
["gevraagd."]
["Bij het vergelijken en beoordelen van de ingediende offertes laat de aankoper zich adviseren door"]
["de preventieadviseur."]
[]
[]
[]
["4.3 Bestelling"]
[]
["Op de bestelbon wordt verwezen naar het formulier \"veiligheidseisen bij bestelling\" dat bij de op te"]
["sturen bestelbon gevoegd wordt en er ook deel van uitmaakt."]
["De preventieadviseur gaat na wat de wet zegt over dit product"]
["De bestelbon is onderworpen aan het visum van de preventieadviseur."]
["Hij bepaalt ook of er bijkomende eisen moeten worden gesteld"]
[]
[]
[]
[]
[]
["4.4 Levering"]
[]
["Voorafgaand aan de levering wordt nagegaan of een aantal zaken werden voorbereid zoals:"]
[null,"aansluiting water,elek,perslucht"]
[null,"afvoer van dampen,afvalwater,opslag"]
[null,"verlichting"]
[null,"fundering,verankering"]
[]
["Bij de levering worden door de preventieadviseur de volgende documenten nagezien :"]
[null,"de leveringsbon"]
[null,"CE-keurmerk"]
[null,"EG-verklaring van overeenkomst"]
[null,"veiligheids- gebruiks- en onderhoudsinstructies in de Nederlandse taal"]
[]
["Eventuele tekortkomingen i.v.m. de conformiteit van de levering worden door de preventieadviseur"]
["in samenspraak met de aankoper schriftelijk vastgelegd. Bij een niet conformiteit zal de aankoper"]
["instaan voor de onderhandelingen met de leverancier met het oog op aanpassing."]
[]
[]
["4.5 Indienststelling"]
[]
["Wanneer aan alle voorwaarden en eisen op het vlak van veiligheid en gezondheid wordt voldaan"]
["kan  het arbeidsmiddel in dienst worden gesteld en kan overgegaan worden tot de "]
["betaling van de factuur."]
["Het in dienst stellen van het aangekochte arbeidsmiddel gebeurt door de directeur op basis van het "]
["indienststellingsverslag dat door de preventieadviseur wordt opgesteld."]
["Het origineel van het indienststellingsverslag wordt bewaard bij de preventiedienst. Een kopie"]
["ervan wordt bewaard bij alle andere documenten van het arbeidsmiddel."]
["Opmerking:"]
[" Indien het gaat over een CE-conform arbeidsmiddel uit de B-lijst, en indien er op de bestelbon geen"]
[" bijkomende voorwaarden werden gesteld kan men kiezen voor  een vereenvoudigde procedure,"]
["waarna het arbeidsmiddel overgedragen wordt aan de gebruikers."]
["Indien er op de bestelbon wel bijkomende eisen werden gesteld gaat men na "]
["of aan de specifieke eisen werd voldoen (zie bijlage en uitvoeren van risicoanalyse)"]
["Dit kan ook wanneer het arbeidsmiddel reeds eerder werd gecontroleerd door een erkend organisme"]
[]
["5. ABC-lijst(niet limitatief)"]
[]
["Om te weten welke producten of diensten nu onderhevig zijn aan welke aankoopprocedure kan je "]
["bijgevoegde lijst gaan raadplegen"]
["De A-lijst is een lijst van producten waar we van uit gaan dat zij in een school geen verhoogd"]
[" risico met zich meebrengen en bijgevolg het ook niet nodig dat bij de bestelling "]
[" het visum van de P.A. nodig is."]
["De B-lijst is een lijst van producten en materialen die toch een éénmalige indienststelling vragen "]
["door de P.A. vanwege toch een beperkt risico, en bijgevolg is er een vereenvoudigde procedure"]
["De C-lijst daarentegen is vereist bij elke bestelling het viseren en bespreken van de bestelbon, "]
["een indienststellingsverslag met bijlage en in een aantal gevallen  ook het uitvoeren van een risicoanalyse"]

{"sheet":"ABC-lijst","index":1,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Bestelprocedure:  A, B, C-lijst"]
[null,null,"Deze lijsten zijn niet limitatief"]
[null,null,"Bij twijfel moet de coördinerend preventieadviseur gecontacteerd worden."]
[null,null,"bestelbon niet te viseren door PA","bestelbon éénmalig geviseerd door PA","bestelbon steeds geviseerd door PA"]
[null,null,null,"deze materialen kunnen naar analogie opnieuw besteld worden.","deze materialen worden éénmalig aangekocht na onderzoek",null,null," "]
[null,null,"A","B","C"]
[null,null,"eenvoudige arbeidsmiddelen:","Producten met gevaarlijke eigenschappen","Arbeidsmiddelen zoals bv.:"]
[null,null,"balpen","verven, vernissen,ontvetters,…….","ladders"]
[null,null,"bordenwisser","onderhoudsproducten","stelling"]
[null,null,"zeemvellen","audio-visuele middelen","rolstelling"]
[null,null,"emmers","DVD-speler","brandwerende deuren"]
[null,null,"dweilen","PC","installaties:"]
[null,null,"borstels","TV-toestellen "]
[null,null,"zaklamp","Videorecorder","HS LS cabines"]
[null,null,",,,,,,","projectieschermen","stookplaatsen"," "]
[null,null,"papier","…","gasinstallatie"]
[null,null,"voedingswaren","communicatiemiddelen","…"]
[null,null,null,"telefoon","werktuigmachines"]
[null,null,null,"GSM","haakse slijpschijf"]
[null,null,null,"walkie-talkie,…","halfautomaat"]
[null,null,null,"…","kolomboormachine"]
[null,null,null,"gordijnen","lintzaag"]
[null,null,null,"meubilair","paneelzaag"]
[null,null,null,"bureaustoel","schrobschuurmachine"]
[{"$nulls":4},"slijpmolen"]
[null,null,null,"PBM","elektrisch handgereedschap"]
[null,null,null,"veiligheidsbril","accu schroefmachine"]
[null,null,null,"veiligheidsschoenen","figuurzaag"]
[null,null,null,"gehoorbescherming","trilschuurmachine"]
[null,null,null,"handschoenen","soldeerbout"]
[null,null,null,"werkkledij","handschaafmachine"]
[{"$nulls":4},"   brandtrap"]
[{"$nulls":4},"transpallet"]
[{"$nulls":4},"afzuigsystemen"]
[{"$nulls":4},"grasmaaier"]
[{"$nulls":4},"kettingzaag"]
[null,null,null,"klein elektrisch materiaal","EHBO groot materieel"]
[null,null,null,"armaturen","zonnewering"]
[null,null,null,"verlengsnoeren","blusmiddelen"]
[null,null,null,"…","haspel"]
[null,null,null,"didactisch materiaal wetenschappen","branddeken"]
[{"$nulls":4},"sprinklers"]
[null,null,null,"eenvoudig speelgoed","blustoestel"]
[null,null,null,"klasbord","fotokopiemachine"]
[{"$nulls":4},"papiersnijmachine"]
[null,null,null,"stofzuiger","speeltuigen"]
[{"$nulls":4},"turntoestellen"]
[{"$nulls":4},"keukenmateriaal"]
[{"$nulls":4},"dampkappen"]
[{"$nulls":4},"friteuse"]
[{"$nulls":4},"keukenmeubilair"]
[{"$nulls":4},"oven / kookplaten / vaatwasser"]
[{"$nulls":4},"onderhoudsmateriaal"]
[{"$nulls":4},"hogedrukreiniger"]
[{"$nulls":4},"collectieve beschermingsmiddelen:"]
[{"$nulls":4},"leuningen"]
[{"$nulls":4},"veiligheids-noodverlichting"]
[{"$nulls":4},"antislipvloerbekleding"]
[{"$nulls":4},"afzuiginstallatie"]
[{"$nulls":4},"akoestische dempingsmaterialen"]
[{"$nulls":4},"lichtgordijnen"]
[{"$nulls":4},"alle arbeidsmiddelen die vallen onder bijlage IV"]
[null,null,null,"VEREENVOUDIGDE PROCEDURE","UITGEBREIDE PROCEDURE"]
[null,null,null,"voor zover de school geen bijkomende eisen stelt of aanpassingen doet aan het gekochte product!! Indien toch bijkomende eisen worden gesteld dan geldt de uitgebreide procedure!"]

{"sheet":"schema","index":2,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[" "]
{"$rows_empty":22}
[{"$nulls":9}," "]

{"sheet":"Bestelbon","index":3,"n_rows":52,"n_cols":10,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[7,0,7,1],[7,8,7,9],[22,1,22,7],[39,0,39,2],[39,3,39,5],[39,6,39,9]]}
[null,null,null,"GEGEVENS VAN DE SCHOOL"]
[]
[]
[]
[]
[]
["DATUM:",{"$nulls":7},"BESTELBON NR:"]
[null,null,null,"BESTELBON"]
[]
[]
[]
["FIRMA:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Geachte,"]
["Gelieve de hierna beschreven bestelling binnen redelijke termijn en volgens de overeengekomen  "]
["prijsofferte uit te voeren"]
[]
["Aantal","Beschrijving van het produkt",{"$nulls":6},"eenh.prijs","Totaal"]
{"$rows_empty":14}
["Hoogachtend"]
[]
["Preventieadviseur",{"$nulls":5},"Directeur"]
[]
[]
[]
[]
["AANKOOPVOORWAARDEN"]
["- De leverings plaats : Centraal magaziin"]
["- De levering dient te  gebeuren op :"]
["- Gelieve rekening te houden met de openingstijden :"]
["alle WERKDAGEN van 8.30u tot 16.30u de WOENSDAG van 8.30u tot 12.00u"]
["verlof:Herfst-, Kerst-, Krokus-, Paas- en groot verlof van 15/7 tot 15/8."]
["Veiligheidseisen: zie BIJLAGE( het produkt dient te voldoen aan alle aangekruiste elementen)"]
["Voor de indienststelling van de machines of installaties is het advies van onze veiligheidsdienst vereist."]

{"sheet":"Veiligheidseisen","index":4,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,2,3],[0,4,2,4],[0,5,2,5],[0,6,2,6]]}
["VEILIGHEIDSEISEN BIJ BESTELLING","Arbeidsmiddelen",null,null,"PMGE","PBM's","CBM's"]
["A. De leverancier verbindt er zich toe de hierna "]
["vermelde veiligheidsvoorschriften na te leven:"]
[null,"Machines/installaties","Ladders","Sport- en speeltoestellen"]
["1. Al de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en gezondheid en het welzijn op het werk en inzake het leefmilieu","X","X","x","X","X","X"]
["2. Al de wettelijke eisen beschreven in de CODEX OVER HET WELZIJN OP HET WERK (CODEX), het ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING (ARAB) en het ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (AREI). ","X","X","x","X","X","X"]
["3. Al de wettelijke eisen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM). ","X",null,null,"X"]
["4. Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen - B.S. 28/09/93 (Europese richtlijn 89/655/EEG). ","X","X","x"]
["5. Koninklijk Besluit van 5 mei 1995 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines - B.S. 31/05/95 (Europese richtlijn 89/392/EEG en wijzigingen). ","X"]
["6. Koninklijk Besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden - B.S. 31/03/77 (Europese richtlijn73/23/EEG en wijzigingen). ","X"]
["7. Koninklijk Besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit - B.S. 24/06/94 (Europese richtlijn89/336/EEG en wijzigingen).","X"]
["8. Het \"VGS\" label is aan te brengen op de ladder, als garantie van de conformiteit met de betrokken normen",null,"X"]
["9. Koninklijk Besluit van 11 maart 2002 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk",null,null,null,"X"]
["10. Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 ter bescherming van jongeren op het werk",null,null,null,"X"]
["11. Koninklijk Besluit van 31 december 1992 tot uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen - B.S. 04/02/93. ",{"$nulls":4},"X","X"]
["B. De leverancier verbindt er zich toe, bij het leveren van de bestelling, de volgende documenten mee te leveren:"]
["12. Een EG-verklaring van overeenstemming (met de vigerende Europese richtlijnen).","X","x","x",null,"X","X"]
["13. Al de reglementaire attesten.","X","x","x",null,"X","X"]
["14. Een gebruiksaanwijzing, opgesteld in het Nederlands, waarin de werking, de gebruikswijze, de installatie, de inspectie en het onderhoud van het bestelde product beschreven worden. De gebruiksaanwijzing moet de tekeningen en schema’s bevatten die noodzakelijk zijn voor de inbedrijfstelling, het onderhoud, de inspectie, de controle van de goede werking en de eventuele reparatie van de machine, het toestel of de installatie, alsmede alle dienstige aanwijzingen, met name op veiligheidsgebied.Alle aangebrachte opschriften dienen eveneens in het Nederlands te zijn opgesteld.","X","X","x",null,"X","X"]
["15. De gebruiksaanwijzing betreffende de gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud van de ladder dienen bij de bestelling geleverd te worden.",null,"X","x"]
["16. Het certificaat van toekenning en gebruik van het conformiteitsmerkteken \"VGS\", voor de aluminium ladder",null,"X"]
["17. De etiketten volgens de Europese regelgeving.",null,null,null,"X"]
["18. De veiligheidsinformatiebladen (VIB's, ook MSDS genoemd).",null,null,null,"X"]
["19. Bijkomende eisen (in te vullen door de preventieadviseur) :","X","X","x","X","X","X"]

{"sheet":"Indienststelling","index":5,"n_rows":68,"n_cols":10,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,0,58,9],[64,0,64,1],[67,8,67,9],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,9],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,9],[47,0,47,9],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,9],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,9],[39,0,39,3],[46,8,46,9],[40,0,40,3],[41,0,41,3],[42,0,42,3],[43,0,43,3],[44,0,44,3],[21,1,21,2],[21,5,21,7],[22,0,22,9],[37,0,37,3],[38,0,38,3],[37,7,37,9],[36,0,36,9],[17,0,17,1],[17,2,17,6],[18,0,18,9],[19,1,19,4],[20,1,20,2],[20,5,20,7],[7,0,7,8],[8,0,8,8],[9,0,9,8],[11,0,11,9],[12,0,12,1],[12,2,12,6],[16,0,16,1],[16,2,16,6],[13,0,13,1],[13,2,13,6],[14,0,14,1],[14,2,14,6],[15,0,15,1],[15,2,15,6]]}
[]
[null,null,null,"NAAM VAN DE SCHOOL"]
[]
[]
[]
[]
[]
["VERSLAG VOOR INDIENSTSTELLING",{"$nulls":8},"Verslag"]
["Artikel 54 quater 3.3 en 3.4 van het A.R.A.B.",{"$nulls":8},"Nr."]
["Titel VI hoofdstuk I artikel 8.3 en 8.4 van de CODEX (KB Arbeidsmiddelen)"]
[]
["IDENTIFICATIE VAN HET PRODUKT"]
["Leverancier :"]
["Benaming :"]
["Merk :"]
["Type :"]
["Inventarisnr.:"]
["Bouwjaar"]
["LOCALISATIE "]
["School :"]
["Gebouw :",null,null,"Verdieping :"]
["Lokaalnr :",null,null,"Kastnr. :"]
["NALEVING VEILIGHEIDSEISEN"]
["Dit arbeidsmiddel en de installatie ervan werd aan een controle onderworpen op de naleving van :"]
["1a","De vigerende wetten, reglementen en normen inzake veiligheid en hygiëne :"]
[]
[]
["1b","Minimum voorschriften KB Arbeidsmiddelen(bij tweedehands) :"]
[]
[]
["1c","Fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen  :"]
[]
[]
[2,"Bijkomende veiligheidseisen bij bestelling :"]
[]
[]
["VEREISTE DOCUMENTEN "]
["Item",null,null,null,"OK","NOK","NVT","OPMERKINGEN"]
["EG-verklaring van overeenstemming"]
["CE-markering"]
["Is recipiënt goed geëtiketteerd"]
["Nederlandstalige gebruiksinstructies"]
["Nederlandstalige veiligheidsvoorschriften"]
["Nederlandstalige onderhoudsinstructies"]
["Veiligheidsinstructiekaart/MSDS aanwezig"]
["Externe controle voor indienststelling"]
["Externe periodieke controle",{"$nulls":7},"periodiciteit :"]
["ADVIES PREVENTIEADVISEUR "]
["Dit produkt werd gemaakt op basis van hogervermelde voorschriften en :"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"preventieadviseur",null,null,null,"bijkomende deskundigheid inzake :"]
["Naam :"]
["Paraf :"]
["Datum :"]
["BESLISSING DOOR DE WERKGEVER"]
[]
[]
[]
[]
[]
["De directeur:",null,null,null,"Handtekening:",null,null,null,"Datum:"]
[]
[]
[{"$nulls":5}," "]

{"sheet":"bijlage indienststelling","index":6,"n_rows":61,"n_cols":15,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,6,60,7],[60,8,60,9],[57,6,57,7],[57,8,57,9],[58,6,58,7],[58,8,58,9],[59,6,59,7],[59,8,59,9],[53,0,53,5],[53,7,53,11],[54,0,54,5],[54,7,54,11],[55,0,55,5],[55,7,55,11],[50,0,50,5],[50,7,50,11],[51,0,51,5],[51,7,51,11],[52,0,52,5],[52,7,52,11],[47,0,47,5],[47,7,47,11],[48,0,48,5],[48,7,48,11],[49,0,49,5],[49,7,49,11],[45,0,45,5],[45,7,45,11],[46,0,46,5],[46,7,46,11],[41,0,41,5],[41,7,41,11],[42,0,42,5],[42,7,42,11],[43,0,43,5],[43,7,43,11],[39,0,39,5],[39,7,39,11],[40,0,40,5],[40,7,40,11],[36,0,36,5],[36,7,36,11],[37,0,37,5],[37,7,37,11],[44,0,44,5],[44,7,44,11],[35,0,35,5],[35,7,35,11],[32,0,32,5],[32,7,32,11],[33,0,33,5],[33,7,33,11],[34,0,34,5],[34,7,34,11],[38,0,38,5],[38,7,38,11],[29,0,29,5],[29,7,29,11],[30,0,30,5],[30,7,30,11],[31,0,31,5],[31,7,31,11],[26,0,26,5],[26,7,26,11],[27,0,27,5],[27,7,27,11],[28,0,28,5],[28,7,28,11],[23,0,23,5],[23,7,23,11],[24,0,24,5],[24,7,24,11],[25,0,25,5],[25,7,25,11],[20,0,20,5],[20,7,20,11],[21,0,21,5],[21,7,21,11],[22,0,22,5],[22,7,22,11],[16,0,16,1],[17,0,17,5],[17,7,17,11],[18,0,18,5],[18,7,18,11],[19,0,19,5],[19,7,19,11],[13,0,13,1],[13,2,13,6],[14,0,14,1],[14,2,14,6],[15,0,15,1],[15,2,15,6],[11,0,11,1],[11,2,11,6],[11,8,11,9],[11,12,11,13],[12,0,12,1],[12,2,12,6],[12,8,12,9],[12,12,12,13],[6,0,6,12],[7,0,7,12],[8,0,8,12],[9,0,9,6],[10,0,10,1],[10,2,10,6],[10,8,10,11]]}
[]
[{"$nulls":6},"NAAM VAN DE SCHOOL"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Verslag"]
["BIJLAGE AAN HET VERSLAG VOOR INDIENSTSTELLING",{"$nulls":12},"Nr."]
[{"$nulls":13},{"$f":"[1]Indienststellingsverslag!J10","v":{"$error":"#REF!"}}]
["IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT",{"$nulls":6},"LOCALISATIE VAN HET PRODUCT"]
["Leverancier :",{"$nulls":6},"School :"]
["Benaming :",{"$nulls":6},"Gebouw :",null,null,"Verdieping :"]
["Merk :",{"$nulls":6},"Lokaalnr :",null,null,"Lokaal benaming :"]
["Type :"]
["Inventarisnr.:"]
["Bouwjaar"]
[{"$nulls":6},"grootte",{"$nulls":5},"voorgestelde","datum","Ref."]
["RISICO",{"$nulls":5},"risico","voorgestelde maatregelen",{"$nulls":4},"datum","regularisatie","Nr"]
["werkzone :"]
["uitschuiven :"]
["valgevaar op begane grond :"]
["valgevaar van op hoogte :"]
["bedieningssystemen :"]
["in werking stellen :"]
["stopzetten :"]
["noodstop :"]
["vallende, wegvliegende delen : "]
["stabiliteit :"]
["uiteenspringen of breken van delen :"]
["mechanisch contact :"]
["onvoldoende verlichting :"]
["contact met hoge/lage temperaturen :"]
["waarschuwings- en alarmsignalen :"]
["onderhoud :"]
["loskoppeling van krachtbronnen :"]
["waarschuwing en signaleringen (picto's) :"]
["gas-, damp- of stofontwikkeling :"]
["ioniserende of radioactieve straling :"]
["niet-ioniserende straling :"]
["ontploffing :"]
["rechtstreeks contact met elektriciteit :"]
["onrechtstreeks contact met elektriciteit :"]
["brandgevaarlijke stoffen :"]
["gezondheidsschadelijke stoffen :"]
["milieubelastende stoffen :"]
["biologische agentia :"]
["contact met voedingsmiddelen :"]
["asbest :"]
["ergonomie :"]
["beeldschermwerk :"]
["heffen en tillen :"]
["lawaai :"]
["ehbo :"]
["volgende PBM's moeten gedragen worden :"]
["veiligheidsinstructiekaart bij de installatie :"]
["Andere :"]
[]
[{"$nulls":6},"preventieadviseur",null,"directeur"]
[{"$nulls":5},"Naam :"]
[{"$nulls":5},"Paraf :"]
[{"$nulls":5},"Datum :"]

{"sheet":"risicoanalyse","index":7,"n_rows":13,"n_cols":1,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["De te kiezen risicoanalysemethode hangt in sterke mate af van het produkt waarover sprake;"]
["De keuze van de methode zou zeker in samenspraak met uw CPA dienen te gebeuren"]
["Algemeen kan men stellen dat bij de indienststelling van een arbeidsmiddel dat thuishoort in bijlage IV"]
["in ieder geval een risicoanalyse dient uitgevoerd,"]
["Ook bij de werktuigmachines zoals bv een draaibank, freesmachine, knipschaar, e.d. verdient het zeker"]
["aanbeveling om over te gaan tot een risicoanalyse al was het maar om de gebruikersomstandigheden "]
["en de ervaring van de gebruiker goed in te schatten."]
[]
["Indien er sprake is van bijkomende eisen vanwege de aankoper zal zeker een risicoanalyse dienen te "]
["worden opgesteld aangezien het dan toch meestal zal gaan over extra beveiligingen die worden "]
["gevraagd."]
[]
["Voorbeelden van risicoanalyse zijn te vinden in de aankoopprocedure van het secundair onderwijs."]

{"sheet":"toelichtingen","index":8,"n_rows":94,"n_cols":2,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["BEDIENINGSSYSTEMEN"]
["De bedieningssystemen van een arbeidsmiddel die van invloed zijn op de veiligheid,                                                         moeten duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn, en waar nodig op passende wijze gemerkt."]
["De bedieningssystemen dienen zich buiten de gevaarlijke zone te bevinden. Zij mogen in geen geval bij onopzettelijke handelingen gevaar opleveren."]
["De bediener dient vanop zijn bedieningspost, de mogelijke aanwezigheid van andere personen in de gevaarlijke zone te kunnen inschatten."]
["Indien dit niet kan moet de inschakeling voorafgegaan worden door een geluids- of lichtsignaal, waarbij voldoende tijd is om zich in een veilige zone te begeven."]
[]
["IN WERKING STELLING"]
["Het in werking stellen van een arbeidsmiddel mag alleen kunnen geschieden door een opzettelijke handeling met een hiervoor bedoeld bedieningsssysteem"]
["Dit geldt ook voor:"]
["°het opnieuw in werking stellen na stilstand ongeacht de oorzaak"]
["°voor het bewerkstelligen van een belangrijke wijziging in de werking (bv. snelheid,druk,…)"]
[]
["STOPZETTEN"]
["Elk arbeidsmiddel moet voorzien zijn van een bediening waarmee op een veilige wijze binnen de kortst mogelijke tijd volledig kan worden stopgezet."]
["De bediening moet binnen handbereik zijn"]
["Elke bedieningspost moet voorzien zijn van een bedieningssysteem waarmee, naargelang het risico, hetzij het gehele arbeidsmiddel, of een deel ervan kan worden stilgelegd, zodat het arbeidsmiddel zich in een veilige toestand bevindt."]
["De stopopdracht moet altijd voorrang hebben op de startopdracht."]
["Wanneer het arbeidsmiddel tot stilstand is gekomen, moet de energievoorziening van de betrokken aandrijfmechanismen onderbroken zijn."]
[]
["NOODSTOP"]
["Indien dit nodig is met het oog op de gevaren van het arbeidsmiddel en de normale uitschakeltijd, moet een arbeidsmiddel voorzien zijn van een noodstop."]
["De plaatsing van deze noodstop moet zodanig zijn opgesteld dat de bediener van dit arbeidsmiddel vanop zijn normale bedieningspositie ten allen tijde deze noodstop moet kunnen bedienen."]
[]
["VALLENDE, WEGVLIEGENDE DELEN"]
["Een arbeidsmiddel dat gevaar van vallende of wegvliegende voorwerpen oplevert, moet voorzien zijn van geschikte veiligheidsinrichtingen die op dat gevaar zijn afgestemd."]
[]
["STABILITEIT"]
["Arbeidsmiddelen en hun onderdelen moeten door bevestiging gestabiliseerd zijn, indien zulks noodzakelijk is voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers."]
[]
["UITEENSPRINGEN OF BREKEN VAN DELEN"]
["Indien het risico bestaat dat delen van een arbeidsmiddel uiteenspringen of breken, waardoor reële gevaren ontstaan, moeten passende beveiligingsinrichtingen worden voorzien"]
["De onderdelen van gereedschappen die onder invloed van de middelpuntvliedende kracht kunnen breken moeten goed afgeschermd worden "]
[]
["MECHANISCH CONTACT"]
["Wanneer bij bewegende delen van een arbeidsmiddel het risico bestaat van mechanisch contact waardoor kwetsuren kunnen voorkomen, moeten het uitgerust zijn met schermen of inrichtingen waarmee de toegang tot de gevaarlijke zones wordt verhinderd of de beweging van gevaarlijke delen wordt stilgezet voor dat de gevaarlijke zone wordt bereikt."]
["De schermen en beveiligingsinrichtingen:"]
["°moeten stevig zijn uitgevoerd"]
["°mogen geen bijkomende gevaren met zich brengen"]
["°mogen niet op eenvoudige wijze omzeild of buiten werking worden gesteld"]
["°moeten voldoende ver van de gevaarlijke zone verwijderd zijn"]
["°moeten het zicht op het verloop van het werk zo min mogelijk belemmeren"]
["°moeten onderhouds- en afstelwerkzaamheden op een veilige manier mogelijk maken"]
[]
["ONVOLDOENDE VERLICHTING"]
["De werk- en onderhoudspunten van een arbeidsmiddel moeten voor de te verrichten werzaamheden voldoende zijn verlicht"]
["Voor binnenverlichting bestaat een norm ( code van goede praktijk) die de verlichtingssterkte aangeeft:"]
["EN12464-1"]
["Deze norm somt parameters op voor:"]
["gewenst verlichtingssterkteniveau in lux"]
["uniformiteit"]
["verblindingsbeperking"]
["kleurweergave"]
["De gewenste lichtsterkte voor een werkoppervlak is:"]
["kantoor: 500 lux"]
["werkplaatsen: 300-500 lux"]
["precisiewerk: 1000 lux"]
["opslagruimtes: 200 lux"]
["gangen: 100 lux"]
[]
[]
["Voor uitgebreidere informatie over deze code van goede praktijk"]
[]
[]
["HOGE OF LAGE TEMPERATUREN"]
["Delen van arbeidsmiddelen met een hoge of zeer lage temperatuur moeten tegen gevaar van aanraking zijn beveiligd"]
[]
["WAARSCHUWINGS- EN ALARMSIGNALEN"]
["De waarschuwings- en alarmsignalen van een arbeidsmiddel moeten overeenstemmen met de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk; zij moeten gemakkelijk waarneembaar en te begrijpen zijn"]
[]
["ONDERHOUD"]
["Onderhoudswerkzaamheden moeten kunnen gebeuren wanneer het arbeidsmiddel uitgeschakeld is"]
["Indien de stillegging niet kan, mogen onderhoudswerkzaamheden enkel gebeuren buiten de gevaarlijke zones"]
[]
["LOSKOPPELING VAN KRACHTBRON"]
["Elk arbeidsmiddel moet voorzien zijn van een inrichting waarmee elk van zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld. De herverbinding mag in geen geval een gevaar opleveren voor de betrokken werknemers."]
[]
["WAARSCHUWINGEN EN SIGNALERINGEN"]
["Arbeidsmiddelen moeten voorzien zijn van waarschuwingen en signaleringen (pictogrammen) die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de werknemers"]
[]
["GAS-,DAMP-, EN STOFONTWIKKELING"]
["Elk arbeidsmiddel moet de werknemers op passende wijze beschermen tegen gevaren van brand, gas,stof of dampontwikkeling"]
[]
["ONTPLOFFING"]
["Elk arbeidsmiddel moet op passende wijze voorkomen dat er risico's van ontploffing van het arbeidsmiddel of van in het arbeidsmiddel vrijkomende stoffen bestaan."]
[]
["CONTACT MET ELEKTRICITEIT"]
["Elk arbeidsmiddel moet de blootgestelde werknemers op passende wijze beschermen tegen het gevaar van rechtstreeks of onrechtstreeks contact met elektriciteit"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null," "]

{"sheet":"Vb inventaris","index":9,"n_rows":1,"n_cols":11,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["INVENTARISNR.","BOUWJAAR","LEVERANCIER","BENAMING","MERK","TYPE","CE-ATTEST","ETIKETTERING","NED. INSTRUCTIES","VIK/MSDS","RISICOANALYSE"]