{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":126,"sheets":["Titelblad","Inhoud","Titelblad punt 1.1","Titelblad punt 1.2","Gymzaal -sportzaal","Kleedruimte","Wasruimte","Titelblad punt 1.3","Verslag ra gymzaal","Verslag ra kleedruimte","Verslag ra wasruimte","Titelblad punt 1.4","Titelblad punt 2.1","Lijst gym-sporttoestellen","Titelblad punt 2.2 ","Identi ","Titelblad punt 2.3","1 Springpaard of bok","2 Springkast","3 Combiframe","4 Springplank","5 Rekstokinstallatie","6 Evenwichtsbalk","7 Klim-wand muur","8 Klimraam","9 Zweeds klimrek","10 Zweedsebank","11 Turn ladders","12 Klimtouw","13 Rolrek installatie","14 Touwladders","15 Ringstel installatie","16(.1)(.2) Minitrampoline","16.3 Fittrampoline","16.4 Fitjumper","17 Trampoline","18 brug  ","19 Balletbarre","20 Spiegelwand","21(.1)(.2)(.3 Longe installatie","22 Vario springpaard ","23 Kleutertoren","24 Sterwandapparaat","25 Scheidingsgordijn","26 Landingsmat - valmat","27 Lange mat","28 EHBO","29 Turnvloer","30 Zweedse evenwichtsbalk","31 Judomatten","32 Combistaander spring korfbal","33 Turnmat","34 Zwevende vloer","35 Landingskuil","36 Polyval. telescoopzuilen","37 Zuilen","38 Vloerverankeringssystheem","39 Gordels","40 Parterre - Rek","41 Parterre toestel - Ringen","42 Parterre toestel-Brug dames","43 Parterre toestel - Paard","44 Springpaard - pegases","45 Springtafel","46 Transportwagen","47 Trapezoide","48 Turnpaddenstoel","49 Pingpongtafel","50 Vaste muurbaskets","51 Ophijsbare  muurbaskets ","52 Zijklapbaar  muurbaskets","53 Voorwaartse plafondbaskets","54 Achterwaartse plafondbaskets","55 Vastevloerbaskets"," 56 Verplaatsb baskettoren","57 Aanloopzone","58 Modulusblokken","59 Afwerpzone","60 Atletiekbaan","61 Landingsmat (polstok-hoog)","62 Hoogspringstaanderd","63 Sportveld","64 Spelpalen ","65 Springbak","66 Handbaldoel","67 Voetbaldoel","68 Volleybalpaal","69 Badmintonstaanders","70 Korfbalstaanderds","71 Horde","72 Kanteltribune","73 Scheidsrechtersstoel","74 Scorebord","75 Startblokken","76 Verplaatsbaar handbaldoel ","77 Verplaatsbaar voetbaldoel","78 Zaalkorfbalstaanderds","79 Boomzadel","80 Ballenwagen","81 Zwengelraam","82 Paalklimmen","83 Accesoires","84 Tripez Model Premium","85 Schommelplank","Blad1","Titelblad punt 2.4","Verslag ra gymtoestellen","Titelblad punt 2.5","Jaarlijks verslag toestellen","Titelblad punt 2.6)","Onderhoud- en inspectiesche","titelblad punt 2.7","Aankoop","Instal.dossier","Indienst.verslag","Titelblad punt 2.8","Inhoud instructievoorschriften","Titelblad punt 3","Melding","titelblad punt 4.1","Ongevalregistratie1","Ongevalregistratie2","Titelblad punt 4.2","Meldingsfiche dagelijks","Titelblad punt 4.3  ","Registratie insp&onderh"],"not_rendered":{"charts":0,"images":228,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Titelblad","index":0,"n_rows":48,"n_cols":6,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,9],[43,2,43,8],[44,2,44,8],[45,2,45,5],[15,0,15,9],[19,0,19,9],[25,0,25,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"school:"]
[{"$nulls":5},"adres:"]
[]
[{"$nulls":5},"tel:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["RISICOANALYSE"]
[]
[]
[]
[]
["GYMZAAL - SPORTZAAL TB…"]
[]
[]
[]
["GYMTOESTELLEN"]
[]
["                                                      "]
[]
["  "]
{"$rows_empty":19}
[null,"School:"]
[null,"adres"]
[null,"postcode"]
[]
[null,"Preventieadviseur: "]

{"sheet":"Inhoud","index":1,"n_rows":237,"n_cols":9,"rows_kept":237,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,5,18,9],[8,4,8,6],[6,2,6,9],[11,5,11,9],[12,5,12,9],[17,5,17,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":8},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":8},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":8},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":8},"      Tel.: 03 644 29 30"]
[]
[]
[null,null,"Aanpak veiligheid turnzaal, sportzaal en gymtoestellen"]
[]
[{"$nulls":4},"Inhoud"]
[]
[{"$nulls":4},"1 Gymzaal - Sporthal"]
[{"$nulls":4},"1.1","Nummering en situering van de gymzaal-spohal(len)-kleedruimte(s)-douche(s) en buitenaccomodatie"]
[{"$nulls":4},"1.2","Risicoanalyse per gymzaal-sporthal-kleedruimte-douches en buitenaccomodatie"]
[{"$nulls":6},"1.2.1 Gymzaal -Sporthal"]
[{"$nulls":6},"1.2.2 Kleedruimte"]
[{"$nulls":6},"1.2.3 Douches"]
[{"$nulls":6},"1.2.4 Buitenaccomodatie"]
[{"$nulls":4},"1.3","Verslag(en) risicoanalyse(s) gymzaal-sporthal-kleedruimte-douches en buitenaccomodatie"]
[{"$nulls":4},"1.4 ","Jaarlijkscontroleverslag(en) gymzaal-sporthal-kleedruimte-douches en buitenaccomodatie "]
[{"$nulls":4},"2  Gymtoestellen"]
[{"$nulls":5},"2.1  Inventaris van de gymtoestellen "]
[{"$nulls":6},"2.1.1","Lijst van de gymtoestellen "]
[{"$nulls":6},"2.1.2","Inventaris van de gymtoestellen blok.... Lokaal... "]
[{"$nulls":6},"2.1.3","Inventaris van de gymtoestellen blok ….Lokaal…."]
[{"$nulls":5},"2.2  Individuele fiche per gymtoestel"]
[{"$nulls":6},"2.2.1","Aankoopfacturen"]
[{"$nulls":6},"2.2.2","Plaatsingschema"]
[{"$nulls":6},"2.2.3","Verklaring van de fabrikant (conformiteitsattest)"]
[{"$nulls":6},"2.2.4","Onderhoudschema"]
[{"$nulls":5},"2.3  Risicoanalyse(s) van elk gymtoestel"]
[{"$nulls":6},"2.3.1  ","Springpaard of bok"]
[{"$nulls":6},"2.3.2","Springkast"]
[{"$nulls":6},"2.3.3","Combiframe"]
[{"$nulls":6},"2.3.4","Springplank"]
[{"$nulls":6},"2.3.5","Rekstokinstallatie"]
[{"$nulls":6},"2.3.6","Evenwichtsbalk"]
[{"$nulls":6},"2.3.7","Klimwand"]
[{"$nulls":6},"2.3.8","Sportraam - klimrek - wandrek"]
[{"$nulls":6},"2.3.9","Zweedsklimrek"]
[{"$nulls":6},"2.3.10","Zweedsebank"]
[{"$nulls":6},"2.3.11","Ladder"]
[{"$nulls":6},"2.3.12","Klimtouw"]
[{"$nulls":6},"2.3.13","Rolrek installatie"]
[{"$nulls":6},"2.3.14","Touwladderinstallatie"]
[{"$nulls":6},"2.3.15","Ringstel installatie"]
[{"$nulls":6},"2.3.16","Minitrampoline"]
[{"$nulls":6},"2.3.16.1","Dubbele minitrampoline"]
[{"$nulls":6},"2.3.16.2","Open-eind minitrampoline"]
[{"$nulls":6},"2.3.16.3","Fittrampoline"]
[{"$nulls":6},"2.3.16.4","Fitjumper"]
[{"$nulls":6},"2.3.17","Trampoline"]
[{"$nulls":6},"2.3.18","Kleutertoren met accessoires"]
[{"$nulls":6},"2.3.19","Balletbarre"]
[{"$nulls":6},"2.3.20","Spiegelwand"]
[{"$nulls":6},"2.3.21","Longe-installatie"]
[{"$nulls":6},"2.3.21.1","Kabellonge 2 punt"]
[{"$nulls":6},"2.3.21.2","Kabellonge 4 punt"]
[{"$nulls":8},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":8},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":8},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":8},"      Tel.: 03 644 29 30"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"2.3.21.3","Kabellonge vaste treklonge"]
[{"$nulls":6},"2.3.22","Vario springpaard"]
[{"$nulls":6},"2.3.23","Kleutertoren met accessoires"]
[{"$nulls":6},"2.3.24","Sterwandapparaat"]
[{"$nulls":6},"2.3.25","Scheidingsgordijn"]
[{"$nulls":6},"2.3.26","Val- of landingsmat"]
[{"$nulls":6},"2.3.27","Langemat of rolmat"]
[{"$nulls":6},"2.3.28","EHBO"]
[{"$nulls":6},"2.3.29 ","Turnvloer (baan)"]
[{"$nulls":6},"2.3.30","Zweedse evenwichtsbalk"]
[{"$nulls":6},"2.3.31","Judomatten"]
[{"$nulls":6},"2.3.32","Combistaander spring/korfbal"]
[{"$nulls":6},"2.3.33","Turnmat - Dempingsmat"]
[{"$nulls":6},"2.3.34","Zwevende vloer"]
[{"$nulls":6},"2.3.35","Landingskuil"]
[{"$nulls":6},"2.3.36","Polyvalente telescoopzuilen"]
[{"$nulls":6},"2.3.37","Zuilen"]
[{"$nulls":6},"2.3.38","Vloerverankeringssysteem"]
[{"$nulls":6},"2.3.39","Gordels"]
[{"$nulls":6},"2.3.40","Parterre toestellen - Rek"]
[{"$nulls":6},"2.3.41","Parterre toestellen - Ringen"]
[{"$nulls":6},"2.3.42","Parterre toestellen - Brug dames"]
[{"$nulls":6},"2.3.43","Parterre toestellen - Paard"]
[{"$nulls":6},"2.3.44","Springpaard pegases"]
[{"$nulls":6},"2.3.45","Springtafel"]
[{"$nulls":6},"2.3.46","Transportwagen"]
[{"$nulls":6},"2.3.47","Trapezoide"]
[{"$nulls":6},"2.3.48","Turnpaddenstoel"]
[{"$nulls":6},"2.3.49","Pingpongtafels"]
[{"$nulls":6},"2.3.50","Vaste muurbaskets"]
[{"$nulls":6},"2.3.51","Opklapbaar muurbaskets"]
[{"$nulls":6},"2.3.52","Zijklapbaar muurbaskets"]
[{"$nulls":6},"2.3.53","Voorwaarts plafondbaskets"]
[{"$nulls":6},"2.3.54","Achterwaarts plafondbaskets"]
[{"$nulls":6},"2.3.55","Vastvloerbaskets"]
[{"$nulls":6},"2.3.56","Verrolbare baskettoren"]
[{"$nulls":6},"2.3.57","Aanloopzone"]
[{"$nulls":6},"2.3.58","Modulusblokken"]
[{"$nulls":6},"2.3.59","Afwerpzone"]
[{"$nulls":6},"2.3.60","Atletiekbaan"]
[{"$nulls":6},"2.3.61","Landingsmat (polstok- hoogspringen)"]
[{"$nulls":6},"2.3.62","Hoogspringstaanderd"]
[{"$nulls":6},"2.3.63","Sportveld"]
[{"$nulls":6},"2.3.64","Spelpalen"]
[{"$nulls":6},"2.3.65","Springbak"]
[{"$nulls":6},"2.3.66","Handbaldoel"]
[{"$nulls":6},"2.3.67","Voetbaldoel"]
[{"$nulls":6},"2.3.68","Volleybalpaal"]
[{"$nulls":6},"2.3.69","Badmintonstaanders"]
[{"$nulls":6},"2.3.70","Korfbalstaanderds"]
[{"$nulls":6},"2.3.71","Horde"]
[{"$nulls":6},"2.3.72","Kanteltribune"]
[{"$nulls":6},"2.3.73","Scheidsrechtersstoel"]
[{"$nulls":6},"2.3.74","Scorebord"]
[{"$nulls":6},"2.3.75","Startblokken"]
[{"$nulls":8},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":8},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":8},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":8},"      Tel.: 03 644 29 30"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"2.3.76","Verplaatsbare handbaldoelen"]
[{"$nulls":6},"2.3.77","Verplaatsbare voetbaldoelen"]
[{"$nulls":6},"2.3.78","Zaalkorfbalstaanderds"]
[{"$nulls":6},"2.3.79","Boomzadel"]
[{"$nulls":6},"2.3.80","Ballenwagens"]
[{"$nulls":6},"2.3.81","Zwengelraam"]
[{"$nulls":6},"2.3.82","Paalklimmen"]
[{"$nulls":6},"2.3.83","Accesoires"]
[{"$nulls":6},"2.3.84","Tripez"]
[]
[{"$nulls":5},"2.4  Verslag(en) risicoanalyse(s) gymtoestel(len)"]
[{"$nulls":5},"2.5  Jaarlijkscontroleverslag(en) gymtoestel(len)"]
[{"$nulls":5},"2.6  Onderhoud- en inspectieschema (controlelijst)"]
[{"$nulls":5},"2.7  Controle(lijst) aankoop nieuwe toestellen"]
[{"$nulls":5},"2.8  Instructievoorschriften"]
[{"$nulls":6},"2.8.1  ","Springpaard of bok"]
[{"$nulls":6},"2.8.2","Springkast"]
[{"$nulls":6},"2.8.3","Combiframe"]
[{"$nulls":6},"2.8.4","Springplank"]
[{"$nulls":6},"2.8.5","Rekstokinstallatie"]
[{"$nulls":6},"2.8.6","Evenwichtsbalk"]
[{"$nulls":6},"2.8.7","Klimwand"]
[{"$nulls":6},"2.8.8","Sportraam - klimrek - wandrek"]
[{"$nulls":6},"2.8.9","Zweedsklimrek"]
[{"$nulls":6},"2.8.10","Zweedsebank"]
[{"$nulls":6},"2.8.11","Ladder"]
[{"$nulls":6},"2.8.12","Klimtouw"]
[{"$nulls":6},"2.8.13","Rolrek installatie"]
[{"$nulls":6},"2.8.14","Touwladderinstallatie"]
[{"$nulls":6},"2.8.15","Ringstel installatie"]
[{"$nulls":6},"2.8.16","Minitrampoline"]
[{"$nulls":6},"2.8.16.1","Dubbele minitrampoline"]
[{"$nulls":6},"2.8.16.2","Open-eind minitrampoline"]
[{"$nulls":6},"2.8.17","Trampoline"]
[{"$nulls":6},"2.8.18","Brug"]
[{"$nulls":6},"2.8.19","Balletbarre"]
[{"$nulls":6},"2.8.20","Spiegelwand"]
[{"$nulls":6},"2.8.21","Longe-installatie"]
[{"$nulls":6},"2.8.22","Vario springpaard"]
[{"$nulls":6},"2.8.23","Kleutertoren met accessoires"]
[{"$nulls":6},"2.8.24","Sterwandapparaat"]
[{"$nulls":6},"2.8.25","Scheidingsgordijn"]
[{"$nulls":6},"2.8.26","Val- of landingsmat"]
[{"$nulls":6},"2.8.27","Langemat of rolmat"]
[{"$nulls":6},"2.8.28","EHBO"]
[{"$nulls":6},"2.8.29","Turnvloer (baan)"]
[{"$nulls":6},"2.8.30","Zweedse evenwichtsbalk"]
[{"$nulls":6},"2.8.31","Judomatten"]
[{"$nulls":6},"2.8.32","Combistaander spring/korfbal"]
[{"$nulls":6},"2.8.33","Turnmat - Dempingsmat"]
[{"$nulls":6},"2.8.34","Zwevende vloer"]
[{"$nulls":6},"2.8.35","Landingskuil"]
[{"$nulls":6},"2.8.36","Polyvalente telescoopzuilen"]
[{"$nulls":6},"2.8.37","Zuilen"]
[{"$nulls":8},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":8},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":8},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":8},"      Tel.: 03 644 29 30"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"2.8.38","Vloerverankeringssysteem"]
[{"$nulls":6},"2.8.39","Gordels"]
[{"$nulls":6},"2.8.40","Parterre toestellen - Rek"]
[{"$nulls":6},"2.8.41","Parterre toestellen - Ringen"]
[{"$nulls":6},"2.8.42","Parterre toestellen - Brug dames"]
[{"$nulls":6},"2.8.43","Parterre toestellen - Paard"]
[{"$nulls":6},"2.8.44","Springpaard pegases"]
[{"$nulls":6},"2.8.45","Springtafel"]
[{"$nulls":6},"2.8.46","Transportwagen"]
[{"$nulls":6},"2.8.47","Trapezoide"]
[{"$nulls":6},"2.8.48","Turnpaddenstoel"]
[{"$nulls":6},"2.8.49","Pingpongtafels"]
[{"$nulls":6},"2.8.50","Vaste muurbaskets"]
[{"$nulls":6},"2.8.51","Opklapbaar muurbaskets"]
[{"$nulls":6},"2.8.52","Zijklapbaar muurbaskets"]
[{"$nulls":6},"2.8.53","Voorwaarts plafondbaskets"]
[{"$nulls":6},"2.8.54","Achterwaarts plafondbaskets"]
[{"$nulls":6},"2.8.55","Vastvloerbaskets"]
[{"$nulls":6},"2.8.56","Verrolbare baskettoren"]
[{"$nulls":6},"2.8.57","Aanloopzone"]
[{"$nulls":6},"2.8.58"]
[{"$nulls":6},"2.8.59","Afwerpzone"]
[{"$nulls":6},"2.8.60","Atletiekbaan"]
[{"$nulls":6},"2.8.61","Landingsmat (polstok- hoogspringen)"]
[{"$nulls":6},"2.8.62","Hoogspringstaanderd"]
[{"$nulls":6},"2.8.63","Sportveld"]
[{"$nulls":6},"2.8.64","Spelpalen"]
[{"$nulls":6},"2.8.65","Springbak"]
[{"$nulls":6},"2.8.66","Handbaldoel"]
[{"$nulls":6},"2.8.67","Voetbaldoel"]
[{"$nulls":6},"2.8.68","Volleybalpaal"]
[{"$nulls":6},"2.8.69","Badmingtonstaanders"]
[{"$nulls":6},"2.8.70","Korfbalstaanderds"]
[{"$nulls":6},"2.8.71","Horde"]
[{"$nulls":6},"2.8.72","Kanteltribune"]
[{"$nulls":6},"2.8.73","Scheidsrechtersstoel"]
[{"$nulls":6},"2.8.74","Scorebord"]
[{"$nulls":6},"2.8.75","Startblokken"]
[{"$nulls":6},"2.8.76","Verplaatsbare handbaldoelen"]
[{"$nulls":6},"2.8.77","Verplaatsbare voetbaldoelen"]
[{"$nulls":6},"2.8.78","Zaalkorfbalstaanderds"]
[{"$nulls":6},"2.8.79","Boomzadel"]
[{"$nulls":6},"2.8.80","Ballenwagens"]
[{"$nulls":6},"2.8.81","Zwengelraam"]
[{"$nulls":6},"2.8.82","Paalklimmen"]
[{"$nulls":6},"2.8.83","Accesoires"]
[{"$nulls":6},"2.8.84","Tripez"]
[]
[{"$nulls":5},"3  Meldingsprocedure ongevallen in gym -sporthal"]
[{"$nulls":5},"4  Logboek"]
[{"$nulls":6},"4.1 Registratie ongevallen"]
[{"$nulls":6},"4.2 Melding dagelijkse controle"]
[{"$nulls":6},"4.3 registratie inspectie- en onderhoud"]

{"sheet":"Titelblad punt 1.1","index":2,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"1 Gymzaal - Sporthal"]
[null,"1.1","Nummering en situering van de gymzaal-spohal(len)-kleedruimte(s)"]
[null,null," douche(s) en buitenaccomodatie"]

{"sheet":"Titelblad punt 1.2","index":3,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"1 Gymzaal - Sporthal"]
[null,"1.2","Risicoanalyse per gymzaal-sporthal-kleedruimte-douches en buitenaccomodatie"]

{"sheet":"Gymzaal -sportzaal","index":4,"n_rows":62,"n_cols":7,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,0,51,1],[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[4,0,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["School:  ……………………",{"$nulls":5},"Datum controle:  "]
["Adres: ………………………"]
["           ………………………"]
["           ………………………"]
["1.2.1 Risicoanalyse gymzaal - sportzaal"]
[]
[null,"foto van de originele zaal"]
[]
[null,null,"Ja","Nee","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"Er is een E.H.B.O.-koffer aanwezig. "]
[2,"Er is advies gevraagd aan de  schoolarts over de inhoud van de E.H.B.O.-koffer."]
[3,"Bij ongevallen kan snel hulp ingeroepen worden (ARAB, art. 174)."]
[4,"Er is een lijst aanwezig met de nijverheidshelpers en hun bereikbaarheid."]
[5,"De gymzaal (turnzaal) en de sportinstallaties worden periodiek gekeurd door een externe instantie of door eigen opgeleid personeel ( met schriftelijk verslag)."]
[6,"Het onderste gedeelte van de wanden is glad of afgeschermd."]
[7,"Scherpe, uitstekende delen (bijv. aan radiatoren), palen zijn afwezig of goed afgeschermd (vrije zone 1 meter van zijlijn, 4 meter van eindlijnen)."]
[8,"De beglazing bestaat uit veiligheidsglas."]
[9,"De beglazing heeft een beschermlaag van veiligheidsfolie. "]
[10,"Glazen vlakken en transparante deuren en vlakken zijn voorzien van een markering op oog-hoogte (1,40m), (stootbalk wenselijk bij plaatsen waar gedrang mogelijk is)."]
[11,"Verlichtingsarmaturen, klokken en dergelijke zijn beschermd tegen beschadigingen."]
[12,"Wandcontactdozen en schakelaars zijn onbeschadigd en voldoende beschermd."]
[13,"De vloer is in zichtbaar goede staat (ARAB, art. 4l quater)."]
[14,"De vloer heeft optimale stroefheid en veerkracht, er is een samenhang schoeisel-vloer/stroefheid-gladheid vloer."]
[15,"De vloer is vrij van zand."]
[16,"De vloer is vrij van stof."]
[17,"De gymzaal - sportzaal is opgenomen in het wekelijks poetsschema"]
[18,"De nooduitgang wordt vrijgehouden (ARAB, art. 52.5.1)."]
[19,"De in- en uitgangen zijn veilig toegankelijk. (Er is geen val- of struikelgevaar Er zijn geen scherpe voorwerpen aanwezig.)"]
[20,"Er gebeurt regelmatig een gedetailleerd nazicht van de vaste turntoestellen (touwen, ringen, rekken... ) door een deskundige (bevoegd persoon/firma)."]
[21,"Er gebeurt regelmatig nazicht van de verplaatsbare turntoestellen."]
[22,"De bovenkant van grondpotten (bevestigingspunten vaste toestellen) en dergelijke is gelijk met het vloerniveau."]
[23,"Het speelveld heeft voldoende uitloopmogelijkheden tot wanden en toestellen aan de kopkanten. 1 meter aan de zijlijnen, 4 meter aan de eindlijnen."]
[24,"Alle verplaatsbare toestellen kunnen in de berging."]
[25,"Er staat geen los gymmateriaal aan de zijkanten van de gymzaal binnen 1 meter van de zijlijnen."]
[26,"Er is voldoende plaats voor het ordelijk opbergen van al het sportmateriaal."]
[27,"Het sportmateriaal is veilig en goed gestapeld."]
[28,"Tussen het sportmateriaal is een veilige doorgang zodanig dat vallen of struikelen uitgesloten is."]
[29,"De temperatuur in de gymzaal is in alle omstandigheden voldoende."]
[30,"De ventilatie is in alle omstandigheden voldoende."]
[31,"De verlichting is in alle omstandigheden voldoende."]
[32,"Temperatuur, ventilatie en verlichting zijn onder alle omstandigheden voldoende."]
[33,"De verwarming bevindt zich in een volledig afgesloten ruimte dat voldoet aan de geldende reglementen"]
[34,"Er is een onderhoudscontract voor verwarmen/koelen."]
[35,"Verwarmings- en koelkanalen worden regelmatig gereinigd (schimmels). (Er is een onderhoudscontract)."]
[null,"Wordt de turnzaal OOK gebruikt als speeldomein (zo ja, ga verder)."]
[36,"Is de vrije valhoogte kleiner dan 0,6 meter? Dan mogen volgende materialen op de vloer gebruikt worden:                       parket, kunststof sportvloer, linoleum, tegels."]
[37,"Is de valhoogte maximaal 1 meter?  Dan mogen de volgende materialen gebruikt worden: turnmatten met een dikte van 6 cm. Landingsmatten met een dikte van 30 cm."]
[38,"Is de vrije valhoogte groter dan 1 meter maar kleiner dan 2 meter? Dan moeten de volgende materialen op de vloer gebruikt worden: landingsmatten met een dikte van 30 cm."]
[39,"Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte?  ( Vw = 1,5 x Vh )"]
[40,"Zijn er voldoende matten aanwezig voor de punten …, ... en …"]
["       Lawaai"]
[41,"Het waargenomen geluidsniveau is lager dan 83 db."]
[null,"De leerkracht is moeilijk te verstaan bij een normaal spreekvolume."]
[42,"De akoestiek wordt als goed ervaren."]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"Kleedruimte","index":5,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["1.2.2 Risicoanalyse kleedruimte"]
[]
[null,"foto van het originele lokaal"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"Er is een gescheiden kleedruimte aanwezig van min. 25m²."]
[2,"Er is geen gescheiden kleedruimte maar de lessen LO meisjes en jongens gebeuren afzonderlijk."]
[3,"Er is geen directe inkijk in de kleedruimte."]
[4,"Er is een afzonderlijke kleedruimte voor de leerkracht van min 7m²."]
[5,"De beglazing bestaat uit veiligheidsglas of is bekleed met veiligheidsfolie."]
[6,"Glazen en transparante deuren en vlakken zijn voorzien van een markering op oog-hoogte (1.40m). (stootbalk wenselijk bij   plaatsen waar gedrang mogelijk is)."]
[7,"De kledinghaken zijn van het veilige type."]
[8,"Wandcontactdozen en schakelaars zijn onbeschadigd en voldoende beschermd."]
[9,"De vloer is vrij van zand en/of stof."]
[10,"De temperatuur is onder alle omstandigheden voldoende."]
[11,"De ventilatie is onder alle opmstandigheden voldoende."]
[12,"De verlichting is onder alle omstandigheden voldoende."]
[13," De vloer is in zichtbaar goede staat (ARAB, art. 4l quater)."]
[14,"De vloer heeft optimale stroefheid en veerkracht, er is een samenhang schoeisel-vloer/stroefheid-gladheid vloer."]
[15,"De kleedkamer is opgenomen in het wekelijks poetsschema."]
[16,"De spiegels bestaan uit veiligheidsglas."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"Wasruimte","index":6,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,6],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["1.2.3. Risicoanalyse wasruimte/douches"]
[]
[null,"foto van het originele lokaal"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"Er is voor jongens en meisjes gescheiden was- doucheruimte aanwezig."]
[2,"Er is geen gescheiden was- en doucheruimte maar de lessen LO meisjes en jongens gebeuren afzonderlijk."]
[3,"De vloer is in zichtbaar goede staat (ARAB, art. 4l quater)."]
[4,"De vloer van de wasruimte (douche) is stroef, antislip en onbeschadigd."]
[5,"De grond en muren zijn tot op 2 meter voorzien van een effen en waterdichte bekleding."]
[6,"De was- doucheruimte is opgenomen in het dagelijks poetsschema"]
[7,"De temperatuur van de was- doucheruimte gemeten met een kamerthermometer is 22° C"]
[8,"De temperatuur van het water van stortbaden of douches is tussen 36-38°C. "]
[9,"De watertemperatuur kan alleen door de leerkracht worden geregeld."]
[10,"De ventilatie en verlichting zijn onder alle omstandigheden voldoende."]
[11,"Verwarmings- en koelkanalen worden regelmatig gereinigd. (schimmels). (Er is een onderhoudscontract)"]
[12,"De spiegels bestaan uit veiligheidsglas."]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"Titelblad punt 1.3","index":7,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"1 Gymzaal - Sporthal"]
[null,"1.3","Verslag(en) risicoanalyse(s) gymzaal - sporthal(len) -kleedruimte(s) - douche(s) en buitenaccomodatie"]

{"sheet":"Verslag ra gymzaal","index":8,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,5],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"Tel.: 03 644 29 30"]
[]
["School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
["Adres: ………………………"]
["           ………………………"]
["1.3  Verslag risicoanalyse  gymzaal "]
["Overzicht opmerkingen risicoanalyse lokaal: "]

{"sheet":"Verslag ra kleedruimte","index":9,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,5],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"Tel.: 03 644 29 30"]
[]
["School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
["Adres: ………………………"]
["           ………………………"]
["1.3  Verslag risicoanalyse  kleedruimte "]
["Overzicht opmerkingen risicoanalyse lokaal: "]

{"sheet":"Verslag ra wasruimte","index":10,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,5],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"Tel.: 03 644 29 30"]
[]
["School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
["Adres: ………………………"]
["           ………………………"]
["1.3  Verslag risicoanalyse  wasruimte "]
["Overzicht opmerkingen risicoanalyse lokaal: "]

{"sheet":"Titelblad punt 1.4","index":11,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"1  Gymtoestellen"]
[null,"1.4","Jaarlijks controleverslag(en) gymzaal - sporthal - kleedruimte - douche(s)"]
[null,null,"en buitenaccomodatie"]

{"sheet":"Titelblad punt 2.1","index":12,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"2  Gymtoestellen"]
[null,"2.1","Inventaris van de gymtoestellen per gymzaal - sporthal"]

{"sheet":"Lijst gym-sporttoestellen","index":13,"n_rows":100,"n_cols":8,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[98,4,98,5],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[96,4,96,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[91,4,91,5],[92,4,92,5],[81,4,81,5],[97,4,97,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[85,4,85,5],[86,4,86,5],[87,4,87,5],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[78,4,78,5],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[69,4,69,5],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[74,4,74,5],[63,4,63,5],[64,4,64,5],[65,4,65,5],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[59,4,59,5],[60,4,60,5],[62,4,62,5],[61,4,61,5],[51,4,51,5],[52,4,52,5],[53,4,53,5],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[47,4,47,5],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,4,50,5],[27,4,27,5],[36,4,36,5],[28,4,28,5],[37,4,37,5],[29,4,29,5],[43,4,43,5],[38,4,38,5],[6,0,8,0],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[7,2,7,7],[22,4,22,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[99,4,99,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[100,4,100,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[41,4,41,5],[42,4,42,5],[44,4,44,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"Tel.: 03 644 29 30"]
[]
[]
["Volgnummer.","2.1.1  Lijst van gym- & sporttoestellen "]
[null,null,"School & lokaal"]
[null,"Naam toestel",null,null,"NR ",null,"Aantal","NORM"]
[]
["2.3.1","Springpaard of bok",{"$nulls":5},"NBN EN 913 / 916:1997"]
["2.3.2","Springkast of plint",{"$nulls":5},"NE-12196"]
["2.3.3","Combiframe",{"$nulls":5},"EN 12346 : 1998"]
["2.3.4","Springplank",{"$nulls":5},"EN 12346 :1998 NBN EN-913:1997"]
["2.3.5","Rekstokinstallatie",{"$nulls":5},"NBN EN-12197 , EN-913"]
["2.3.6","Evenwichtsbalk",{"$nulls":5},"EN-12432"]
["2.3.7","Klimwand",{"$nulls":5},"DIN 7911-3  NBN EN-12572:1999"]
["2.3.8","Sportraam-klimraam-wandrek",{"$nulls":5},"DIN 7911-2:1998"]
["2.3.9","Zweedsklimrek"]
["2.3.10","Zweedsebank of turnbank",{"$nulls":5},"DIN 7909:1988, NBN EN 913:1997"]
["2.3.11","Ladder",{"$nulls":5},"NBN EN-12572 - NBN EN-12346"]
["2.3.12","Klimtouw",{"$nulls":5},"DIN 7911-2:1998"]
["2.3.13","Rolrek installatie",{"$nulls":5},"NBN EN-12197:1997 "]
["2.3.14","Touwladderistallatie",{"$nulls":5},"NBN EN 913 1977"]
["2.3.15","Ringstel installatie",{"$nulls":5},"SN 058205:1984 NBN EN-12655:1998"]
["2.3.16","Minitrampoline",{"$nulls":5},"NBN EN-913   1997"]
["2.3.16.1","Dubbele minitrampoline",{"$nulls":5},"NBN EN- 913 : 1997 NBN EN-13219:2001"]
["2.3.16.2","Open-eind minitrampoline",{"$nulls":5},"EN – 13219"]
["2.3.16.3","Fittrampoline"]
["2.3.16.4","De Fitjumper"]
["2.3.17","Trampoline",{"$nulls":5},"EN-13219:2001 "]
["2.3.18","Brug",{"$nulls":5},"NBN EN – 913(14)(15) :1997"]
["2.3.19","Balletbarre",{"$nulls":5},"NBN EN 913:1997"]
["2.3.20","Spiegelwand"]
["2.3.21","Longe-installatie",{"$nulls":5},"EN-12278"]
["2.3.21.1","Kabellonge - 2 punt",{"$nulls":5},"EN-12278"]
["2.3.21.2","Kabellonge 4-punt",{"$nulls":5},"EN-12278"]
["2.3.21.3","Kabellonge vaste treklonge",{"$nulls":5},"EN-12278"]
["2.3.22","Vario springpaard"]
["2.3.23","Kleutertoren"]
["2.3.24","Sterwandapparaat"]
["2.3.25","Scheidingsgordijnen"]
["2.3.26","Val- of landingsmat",{"$nulls":5},"NBN EN-12503/-1/-4/-5/-6/-7:2001"]
["2.3.27","Lange mat of rolmat",{"$nulls":5},"NBN EN-12503/-1/-4/-5/-6/-7:2001"]
["2.3.28","EHBSO"]
["2.3.29","Turnvloer (vloerbanen)",{"$nulls":5},"NBN EN 12229:2000 NBN EN 12503-1-4-5-6-7:2001 "]
["2.3.30","Zweedse evenwichtsbalk"]
["2.3.31","Judomatten",{"$nulls":5},"NBN EN 12503-3:2001 "]
["2.3.32","Combistaander spring/korfbal"]
["2.3.33","Turnmat - Dempingsmat",{"$nulls":5},"NE-12503/-1/-4/-5/-6/-7"]
["2.3.34","Zwevende vloer",{"$nulls":5},"ISO 5907:1980 NBN EN-1516-17:1999"]
["2.3.35","Landingskuil (open, gesloten)",{"$nulls":5},"DIN 9712-1:1975 "]
["2.3.36","Polyvalente telescoopzuilen",{"$nulls":5},"NBN EN-913:1997 "]
["2.3.37","Zuilen",{"$nulls":5},"EN-913    EN-12432    EN-913"]
["2.3.38","Vloerverankeringssysteem"]
["2.3.39","Gordels",{"$nulls":5},"EN-12278"]
["2.3.40","Parterre toestellen - Rek",{"$nulls":5},"NBN EN-12197:1997"]
["2.3.41","Parterre toestellen - Ringen",{"$nulls":5},"NBN EN-12655:1998"]
["2.3.42","Parterre toestellen - Brug dames",{"$nulls":5},"NBN EN-914(15): 1997"]
["2.3.43","Parterre toestellen - paard"]
["2.3.44","Springpaard / pegases",{"$nulls":5},"EN-12196"]
["2.3.45","Springtafel",{"$nulls":5},"NBN EN 913:1997 "]
["2.3.46","Tranportwagen"]
["2.3.47","Trapezoide",{"$nulls":5},"NBN EN 913:1997 "]
["2.3.48","Turnpaddenstoel",{"$nulls":5},"NBN EN 913:1997 "]
["2.3.49","Pingpongtafels"]
["2.3.50","Vaste muurbaskets",{"$nulls":5},"NBN EN-1270/A1:2001"]
["2.3.51","Ophijsbare  muurbaskets",{"$nulls":5},"NBN EN-1270/A1:2001"]
["2.3.52","Zijklapbaar muurbaskets",{"$nulls":5},"NBN EN-1270/A1:2001"]
["2.3.53","Voorwaarts plafondbaskets",{"$nulls":5},"NBN EN-1270/A1:2001"]
["2.3.54","Achterwaarts plafondbaskets",{"$nulls":5},"NBN EN-1270/A1:2001"]
["2.3.55","Vastvloerbaskets",{"$nulls":5},"NBN EN-1270/A1:2001"]
["2.3.56","Verrolbare baskettoren",{"$nulls":5},"NBN EN-1270/A1:2001"]
["2.3.57","Aanloopzone"]
["2.3.58","Modulusblokken (foam modules)"]
["2.3.59","Afwerpzone"]
["2.3.60","Atletiekbaan",{"$nulls":5},"NBN EN 1516:1999 NBN EN 12229:2000"]
["2.3.61","Landingsmat (polstok- hoogspringen)",{"$nulls":5},"NBN EN-12503/-1/-4/-5/-6/-7:2001 "]
["2.3.62","Hoogspringstaanderd"]
["2.3.63","Sportveld"]
["2.3.64","Spelpalen",{"$nulls":5},"F.I.V.B.art.32013 en 32014 "]
["2.3.65","Springbak"]
["2.3.66","Handbaldoel"]
["2.3.67","Voetbaldoel",{"$nulls":5},"EN-748+A1"]
["2.3.68","Volleybalpaal"]
["2.3.69","Badmintonstaanders"]
["2.3.70","Korfbalstaanderds"]
["2.3.71","Horde"]
["2.3.72","Kanteltribune"]
["2.3.73","Scheidsrechtersstoel"]
["2.3.74","Scorebord"]
["2.3.75","Startblokken"]
["2.3.76","Verplaatsbare handbaldoelen"]
["2.3.77","Verplaatsbare voetbaldoelen"]
["2.3.78","Zaalkorfbalstaanderds"]
["2.3.79","Boomzadel"]
["2.3.80","Ballenwagens"]
["2.3.81","Zwengelraam"]
["2.3.82","Paalklimmen"]
["2.3.83","Accesoires"]

{"sheet":"Titelblad punt 2.2 ","index":14,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"2  Gymtoestellen"]
[null,"2.2","Individuele fiche per gymtoestel"]
[null,null,null,"2.2.1","Aankoopfacturen"]
[null,null,null,"2.2.2","Plaatsingschema"]
[null,null,null,"2.2.3","Verklaring van de fabrikant (conformiteitsattest)"]
[null,null,null,"2.2.4","Onderhoudschema"]

{"sheet":"Identi ","index":15,"n_rows":46,"n_cols":5,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["School",null,"adres"]
[null,null,"straat"]
["Identificatie gymtoestel",null,"postcode woonplaats",null,"Nr.: 1  "]
[]
[]
[]
["Naam van het",null,null,"Artikelnummer","Bouwjaar"]
["gymtoestel",null,null,"onbekend","onbekend"]
[]
["Localisatie van het",null,null,"Ordernummer","Plaatsingsdatum"]
["gymtoestel",null,null,"onbekend","onbekend"]
[]
["Beschrijving van het toestel",null,null,"Factuurnummer","Aanschafwaarde"]
["Springkast",null,null,"onbekend","onbekend"]
[]
[]
["Fabrikant","Importeur","Keuring",null,"Installateur"]
[]
["onbekend","onbekend","nvt",null,"oudercomité "]
[null,null,"Cert. Nr.","nvt"]
[null,null,"Keurdatum","nvt"]
[]
[null,"Eigenaar",null,"Uitbater"]
["Naam"]
["Straat / huisnummer"]
["Postcode / Woonpl."]
["Tel. / Fax"]
["Contactpersoon",null,"directie",null,"directie"]
["Land"]
[]
["Bijzonderheden"]
{"$rows_empty":11}
["afbeelding gymtoestel",null,"plaats gymtoestel"]
[]
["foto",null,"plan"]

{"sheet":"Titelblad punt 2.3","index":16,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"2  Gymtoestellen"]
[null,"2.3","Risicoanalyse(s) van elk gymtoestel"]

{"sheet":"1 Springpaard of bok","index":17,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,1,39,2],[40,1,40,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[6,0,6,3],[4,0,4,5],[6,4,6,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.1 Springpaard of bok nr"]
[]
[]
[]
[]
[null,"NBN EN 913/916 197","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De antisliphoeven van het springpaard (bok) zijn intact."]
[2,"De bok schuift niet weg bij gebruik."]
[3,"De onderdelen zijn vrij van beschadigingen en splinters."]
[4,"De poten kunnen niet inschuiven bij gebruik."]
[5,"De poten zijn vlot van hoogte verstelbaar."]
[6,"De hoogte instellingen d.m.v. veergrendels of trekpal zijn vrij van beschadigingen."]
[7,"Het leder van de bovenbekleding is vrij van scheuren en beschadigingen."]
[8,"De vulling is in goede staat."]
[9,"De vulling geeft voldoende schokdemping."]
[10,"De verplaatsinrichting is niet beschadigd."]
[11,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"2 Springkast","index":18,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,6],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.2. Springkast of plint nr ",null,null," met verplaatsinrichting"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NE-1296","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De antislipplaten van de springkast zijn intact"]
[2,"De houten onderdelen van de springkast passen stevig in elkaar."]
[3,"De onderdelen zijn vrij van beschadigingen en splinters."]
[4,"Het leder van de bovenbekleding is vrij van scheuren en beschadigingen."]
[5,"De vulling is in goede staat."]
[6,"De vulling geeft voldoende schokdemping."]
[7,"De verplaatsinrichting is onbeschadigd."]
[8,"Bij het recht model van springkast zijn de steunen om het evenwicht te vrijwaren zonder beschadigingen en intact."]
[9,"In de berging staat de springkast niet op wielen en de bedieningshendel is - indien mogelijk - ingeschoven."]
[10,"De vergrendeling inrichting is onbeschadigd."]
[11,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"3 Combiframe","index":19,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.3. Combiframe"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"EN 12346 1998","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De  montageonderdelen zijn intact."]
[2,"De antislipplaten zijn intact."]
[3,"De antislipplaten zijn stofvrij."]
[4,"De lasnaden zijn vrij van scheuren."]
[5,"Het leder van de bovenbekleding is vrij van scheuren en beschadigingen."]
[6,"De montageonderdelen zijn vergrendelbaar."]
[7,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"4 Springplank","index":20,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[4,0,4,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.4 Springplank"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"EN 12346 1998  NBN EN 913 1997","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"Er is voldoende voorspanning van het tussenblad en de, eventuele extra in kunststof aangebrachte veerelementen."]
[2,"Het tussenblad en de eventuele aangebrachte veerelementen zijn intact."]
[3,"De afzetlijn en- of centerspot is duidelijk aangegeven."]
[4,"De antislipplaten zijn stofvrij."]
[5,"De antislipplaten zijn intact."]
[6,"Het bovenblad is splintervrij (onbekleed)."]
[7,"De schokdempende bedekking met naadvilt op het bovenblad is niet beschadigd."]
[8,"De vering van het springvlak is zodanig dat, bij normale afzetdruk, het springvlak de grond niet raakt."]
[9,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
{"$rows_empty":11}
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"5 Rekstokinstallatie","index":21,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.5 Rekstokinstallatie: insteekrekstok"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN-12197:1997 EN 913","Ja","Nee","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[null,"Oplegrekstok of Insteekrekstok"]
[1,"De zuil/paalvergrendeling in de grondpotten/bussen (conisch) en/of telescopische zuilen is zonder speling."]
[2,"De zuil/paalvergrendeling in de grondpotten/bussen (conisch) en/of telescopische zuilen is niet beschadigd."]
[3,"Het rekstok-vergrendelingssysteem is zonder speling."]
[4,"Het rekstok-vergrendelingssysteem is niet beschadigd."]
[5,"De rekstokken zijn verankerd tegen loskomen."]
[6,"Er is een bak met magnesiumkrijt voorzien."]
[7,"De max.belastingslast van de rekstok is aangegeven."]
[8,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"6 Evenwichtsbalk","index":22,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.6. Evenwichtsbalk"]
[]
[]
[]
[null,"EN 12432","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De balk is vrij van splinters."]
[2,"De bekleding van de balk is intact en zonder scheuren."]
[3,"De hoogte-instelling is intact en zonder beschadigingen."]
[4,"De hoogte-instelling is goed verstelbaar."]
[5,"De lastnaden van het metalen frame/raamwerk zijn zonder scheuren."]
[6,"De metalen steunpunten zijn niet geknikt."]
[7,"De installatie staat stabiel."]
{"$rows_empty":8}
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"7 Klim-wand muur","index":23,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.7. Klim- wand vast of verplaatsbaar"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"DIN 7911-3 NBN EN 12572 1999","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De ladder (wandplaat) staat stabiel. "]
[2,"De verankering is zonder beschadigingen."]
[3,"De steunpunten draaien niet mee."]
[4,"De steunpunten zijn vrij van beschadigingen."]
[5,"De steilen, balken of plaat zijn splintervrij."]
[6,"De lasnaden van het metalen frame/raamwerk zijn zonder scheuren."]
[7,"Wordt de valbescherming gedragen bij een klim- wandmuur."]
[8,"Worden de valbeschermingsmiddelen jaarlijks gecontroleerd door een aangemelde instantie."]
[9,"Worden de valbeschermingsmiddelen om de 6 jaar vervangen en voldoen zij aan de vigerende wetgeving terzake."]
[10,"Er worden  valmatten gebruikt met een densiteit die speciaal ontwikkeld is voor het klimmen."]
[11,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"8 Klimraam","index":24,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.8 Sportraam - Klimrek - Wandrek"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"DIN 7911 1998","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"Het klimrek staat stabiel."]
[2,"Het klimrek is wandvast."]
[3,"De verankering boven en onder is zonder beschadigingen."]
[4,"De sporten zijn splintervrij"]
[5,"De sporten staan draaivast."]
[6,"De steilen of balken zijn splintervrij."]
[7,"De lasnaden van het metalen frame/kader zijn intact en vertonen geen scheuren."]
[8,"Het toestel is in goede staat."]
[9,"Er ontbreken geen sporten."]
[10,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"9 Zweeds klimrek","index":25,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.9 Zweedsklimrek of opklapbaar  klimrek"]
[null,null," (handbediening)"]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"Het klimrek staat stabiel."]
[2,"De muurverankering boven is zonder beschadigingen."]
[3,"De scharnieren zijn intact en zonder beschadigingen."]
[4,"De sporten zijn splintervrij"]
[5,"De sporten staan draaivast."]
[6,"De steilen of balken zijn splintervrij."]
[7,"De lasnaden van het metalen frame/kader zijn intact en vertonen geen scheuren."]
[8,"De katrollen, lieren en spankabels zijn in goede staat"]
[9,"De verankering onder is zonder beschadigingen."]
[10,"De vastzetinrichting (3 standen) is intact"]
[11,"Het toestel is volledig."]
[12,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"10 Zweedsebank","index":26,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.10. Zweedsebank of turnbank",{"$nulls":5},"- met verrolinrichting"]
[{"$nulls":6},"- zonder verrolinrichting"]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"DIN 7909:1988, NBN EN 913:1997","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De verplaatsingsinrichting is intact. "]
[2,"De anti-slipblokjes aan de poten zijn aanwezig  "]
[3,"De anti-slipblokjes aan de poten zijn intact"]
[4,"Het klepscharniermechanisme of inhaaksteunen aan de uiteinden zijn in goede staat.       "]
[5,"Het bovenblad is splintervrij.      "]
[6,"Alle bevestigingsschroeven zitten vast.      "]
[7,"De lasnaden (bij een metalen onderstel) zijn intact en vertonen geen scheuren."]
[8,"Alle scherpe kanten aan de metalen delen zijn afgerond."]
[9,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"11 Turn ladders","index":27,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.11 Turn ladders"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN 12572  NBN EN 12346","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De ladder staat stabiel. "]
[2,"De verankering is zonder beschadigingen."]
[3,"De sporten zijn splintervrij."]
[4,"De sporten draaien niet mee."]
[5,"Er ontbreken geen sporten."]
[6,"De steilen, balken of plaat zijn splintervrij."]
[7,"De lasnaden van het metalen frame/raamwerk zijn zonder scheuren."]
[8,"Het vergrendelingssysteem is intact en onbeschadigd."]
[9,"De metalen sporten zijn niet geknakt of verbogen. "]
[10,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"12 Klimtouw","index":28,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.12 Klimtouw"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"DIN 7911-2:1998","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De draagbalkconstructie van het plafond is intact."]
[2,"De draagbalkconstructie van het plafond is zonder beschadigingen."]
[3,"De touwen kunnen soepel en vlot uithangen d.m.v. een gelagerde wagen in een gesloten monorail."]
[4,"Het touw is knoopvrij; kern  vrij van beschadiging;"]
[5,"Bij meerdere touwen zijn de rolwagens verbonden met een veiligheidsketting"]
[6,"Touwhoogte bij niet-belastbaarheid = 20 cm/vloer"]
[7,"Zijn er valgordels aanwezig (verplicht dragen bij bewegingsopdrachten hoger dan 4 meter)."]
[8,"De touwen hangen minimum 5 meter van de muur of opstakels ten opzichte van voor- of achterzijde van de leerling"]
[9,"De touwen kunnen slotvast worden afgesloten, zodat leerlingen in een onbewaakt ogenblik niet kunnen klimmen."]
[10,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
{"$rows_empty":9}
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"13 Rolrek installatie","index":29,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,1],[17,0,17,1],[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[3,1,3,2],[4,0,4,5],[2,1,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.13 Rolrek installatie/evenwichtsbalk"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN-12197:1997 ","Ja","Nee","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
["Opstelling"]
[1,"De draagbalkconstructie met rail aan het plafond is intact en zonder beschadigingen of speling.",{"$nulls":4},"     "]
[2,"De rolpalen  zijn niet beschadigd aan de bevestigingsgaten voor rekstok of evenwichtsbalk."]
[3,"De rolpalen kunnen soepel en vlot uitgehangen worden d.m.v. een gelagerde wagen in een gesloten monorail."]
[4,"De rolpaalvergrendeling aan de boven-en onderzijde is intact en zonder beschadigingen."]
["Rekstok"]
[5,"Het rekstokvergrendelingssysteem is zonder speling."]
[6,"Het rekstokvergrendelingssysteem is niet beschadigd."]
[7,"De rekstokken zijn verankerd tegen loskomen."]
[8,"De max.belastingslast van het rekstok is aangegeven."]
["Evenwichtsbalk"]
[9,"Het evenwichtsbalk-vergrendelingssysteem is zonder speling."]
[10,"Het evenwichtsbalk-vergrendelingssysteem is niet beschadigd."]
[11,"De evenwichtsbalk is splintervrij en/of zonder beschadigingen."]
[12,"De evenwichtsbalk kan vlot van hoogte worden versteld. "]
[13,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"14 Touwladders","index":30,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,5],[12,0,12,1],[19,0,19,1],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.14.Touwladderinstallatie"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN 913: 1977","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
["Los"]
[1,"De draagbalkconstructie is intact en zonder zichtbare gebreken."]
[2,"Bij meerdere touwladders zijn de rolwagens verbonden met een veiligheidsketting."]
[3,"De sporten zijn splintervrij."]
[4,"De sporten zijn draaivast."]
[5,"De touwen kunnen slotvast worden afgesloten, zodat leerlingen in een onbewaakt ogenblik niet kunnen klimmen."]
[6,"De touwen hangen minimum 5 meter van de muur of opstakels ten opzichte van voor- of achterzijde van de leerling."]
["Vast"]
[1,"De draagbalkconstructie is intact en zonder zichtbare gebreken."]
[2,"Bij meerdere touwladders zijn de rolwagens verbonden met een veiligheidsketting."]
[3,"De sporten zijn splintervrij."]
[4,"De sporten zijn draaivast."]
[5,"De touwen hangen minimum 5 meter van de muur of opstakels ten opzichte van voor- of achterzijde van de leerling."]
[6,"Vertonen de klimladders een uitwijking van meer dan 20% van de afstand tussen het bovenste en het onderste bevestigingspunt?"]
[7,"De bevestigingspunten in de vloer zijn intact en zonder beschadigingen."]
[8,"De bevestigingspunten steken niet boven het vloergedeelte uit."]
[9,"De touwen kunnen slotvast worden afgesloten, zodat leerlingen in een onbewaakt ogenblik niet kunnen klimmen."]
[10,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"15 Ringstel installatie","index":31,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.15. Ringstel installatie"]
[]
[]
[]
[null,"SN 058205:1984","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[null,"NBN EN-12655:1998 "]
[1,"De ophangconstructie is niet beschadigd en intact. Ze vertoont geen merkbare slijtage."]
[2,"De houten ringen zijn gelaagd en splintervrij. Kunstofringen zijn zonder beschadigingen."]
[3,"De ringhaak aan de bovenzijde van de ringen is afgeschermd om verwondingen te voorkomen."]
[4,"De katrollen zijn onbeschadigd en intact, bij gebruik zijn er geen haperingen."]
[5,"De kabels zijn knikvrij."]
[6,"De schommelassen of disloqueerwartels zijn geborgen. "]
[7,"De touwen hangen minimum 5 meter van de muur of opstakels ten opzichte van de voor- of achterzijde van de leerling."]
[8,"Het loskomen van de beveiliging tijdens gebruik is onmogelijk."]
[9,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"16(.1)(.2) Minitrampoline","index":32,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.16.0  Minitrampoline",{"$nulls":5},"16,1 Dubbele minitrampoline  16,2 Open- eind minitrampoline, minitrampoline"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN-913   1997","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[null,"NBN EN 13219  2001  EN 13219"]
[1,"De verstelbare poten zijn goed vergrendeld."]
[2,"Tijdens het gebruik mag de hoek, die gevormd wordt door het raam en de achterste poot, niet groter zijn dan 80°."]
[3,"De antislip voeten verkeren in goede staat."]
[4,"Het metalen raam en de veren zijn volledig beschermd door een gepolsterd dek (dit dek is aan de voorzijde van het raam elastisch bevestigd)."]
[5,"Het dek is vrij van scheuren."]
[null,"Het dek is vrij van beschadigingen."]
[6,"De spanning in het springdoek moet minimaal zijn, zodanig dat bij het inspringen in de laagste stand de grond in geen geval geraakt wordt."]
[7,"De veren of spanners verkeren in goede staat."]
[8,"De afzettrampoline wordt gebruikt in combinatie met een landingsmat."]
[9,"Het toestel is in een afsluitbare ruimte opgeborgen of is vertikaal geplaatst en vergrendeld met een slot."]
[10,"De leraar is opgeleid in het veilig omgaan met de trampoline."]
[11,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"16.3 Fittrampoline","index":33,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[4,0,4,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………",{"$nulls":4},"2007-03-01"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.16.3 Fittrampoline "]
[]
[]
[]
[null,"NBN EN-913   1997","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[null,"NBN EN 13219  2001  EN 13219"]
[1,"De antislip voeten verkeren in goede staat."]
[2,"Het metalen raam en de veren zijn volledig beschermd door een gepolsterd dek (dit dek is aan de voorzijde van het raam elastisch bevestigd)."]
[3,"Het dek is vrij van scheuren."]
[4,"Het dek is vrij van beschadigingen."]
[5,"De spanning in het springdoek moet minimaal zijn, zodanig dat bij het inspringen in de laagste stand de grond in geen geval geraakt wordt."]
[6,"De veren of spanners verkeren in goede staat."]
[7,"De lassen zijn vrij van scheuren."]
[8,"De fittrampoline word alleen gebruikt voor kinderen met een gewicht van max. 20kg"]
[9,"Het maximum springgewicht is aangeduid (20kg)."]
[10,"De fittrampoline word alleen gebruikt om op en neer te springen."]
[11,"Het toestel is in een afsluitbare ruimte opgeborgen of is vertikaal geplaatst en vergrendeld met een slot."]
[12,"De leraar is opgeleid in het veilig omgaan met de trampoline."]
[13,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"16.4 Fitjumper","index":34,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[4,0,4,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………",{"$nulls":4},"2007-03-01"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.16.4 Fitjumper "]
[]
[]
[]
[null,"NBN EN-913   1997","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[null,"NBN EN 13219  2001  EN 13219"]
[1,"De antislip voeten verkeren in goede staat."]
[2,"Het metalen raam en de veren zijn volledig beschermd door een gepolsterd dek (dit dek is aan de voorzijde van het raam elastisch bevestigd)."]
[3,"Het dek is vrij van scheuren."]
[4,"Het dek is vrij van beschadigingen."]
[5,"De spanning in het springdoek moet minimaal zijn, zodanig dat bij het inspringen in de laagste stand de grond in geen geval geraakt wordt."]
[6,"De veren of spanners verkeren in goede staat."]
[7,"De lassen zijn vrij van scheuren."]
[8,"De fitjumper word alleen gebruikt voor kinderen met een gewicht van max. 40kg"]
[9,"Het maximum springgewicht is aangeduid (40kg)."]
[10,"De fitjumper word gebruikt om op en neer te springen."]
[11,"De fitjumper word gebruikt voor het afzetten na een lichte aanloop."]
[12,"Het toestel is in een afsluitbare ruimte opgeborgen of is vertikaal geplaatst en vergrendeld met een slot."]
[13,"De leraar is opgeleid in het veilig omgaan met de trampoline."]
[14,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"17 Trampoline","index":35,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.17.Trampoline",{"$nulls":5},"Open-ende minitrampoline, dubbele mini trampoline"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"EN 13219  2001","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De verstelbare poten zijn goed vergrendeld."]
[2,"Het metalen frame is intact en zonder beschadigingen."]
[3,"De antislip voeten verkeren in goede staat."]
[4,"Het metalen raam en de veren zijn volledig beschermd door een gepolsterd dek. "]
[5,"Het dek is vrij van scheuren en beschadigingen."]
[6,"De springzone en/of centerspot is duidelijk aangegeven."]
[7,"De veren of spanners verkeren in goede staat."]
[9,"Het toestel is in een afsluitbare ruimte opgeborgen of is vertikaal geplaatst en vergrendeld met een slot."]
[10,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"18 brug  ","index":36,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,4],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.18 Brug  "]
[]
[]
[]
[null,"NBN EN – 913(14)(15) :1997","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De staanders zijn gemakkelijk in de stijlen te verstellen. "]
[2,"De vastzetinrichtingen van de staanders werken naar behoren. "]
[3,"De houten liggers zijn onbeschadigd en goed bevestigd aan de staanders. "]
[4,"De houten liggers zijn splintervrij."]
[5,"In de berging worden de vastzetinrichtingen enigszins ontspannen. De liggers kunnen daarbij echter niet ongewild zakken. "]
[6,"De verplaatsinrichting is intact."]
[7,"In de berging staat de brug niet op wielen. "]
[8,"De geverfde delen zijn vrij van afbladeren."]
[9,"De lassen zijn vrij van scheuren."]
[10,"De metalen steunen zijn niet verbogen. "]
[11,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"19 Balletbarre","index":37,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,1],[13,0,13,1],[6,0,6,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,6],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.19. Balletbarre "]
[]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN 913-1997","Ja","Nee","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
["Vast"]
[1,"De barhouders of steunen zijn wandvast gemonteerd."]
[2,"De steunen zijn vrij van inscheuringen."]
[3,"De steunen zijn niet geplooid."]
[4,"De houten steunbalken of leggers zijn splintervrij."]
[5,"De houten steunbalk of legger draait niet mee."]
[6,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
["      Verstelbaar"]
[1,"De hoogte-instelling is intact."]
[2,"De hoogte-instelling is zonder beschadigingen."]
[3,"De hoogte-instelling is goed verstelbaar."]
[4,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"20 Spiegelwand","index":38,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[4,0,4,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.20. Spiegelwand (vast of verplaatsbaar)"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN ","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
["a","Verplaatsbare spiegelwand."]
[1,"De spiegelwand staat stabiel."]
[2,"De zwenkwielen draaien in alle richtingen en blokkeren niet, en er is een blokkeerinrichting aanwezig. "]
[3,"De lasnaden van het metalen frame/raamwerk zijn zonder scheuren."]
[4,"Bij het sluiten van de zijspiegels blijft het geheel stabiel."]
[5,"De spiegelwand is afsluitbaar met een slot als hij niet gebruikt wordt."]
[6,"De spiegel bestaat uit veiligheidsglas. Of er is veiligheidsfolie op het spiegelglas gekleefd."]
["b","Vaste spiegelwand."]
[1,"De spiegel is stevig bevestigd aan de muur."]
[2,"In een polivalente sportruimte is de spiegel afsluitbaar (zodat de glasdelen beschermd zijn)."]
[3,"De spiegel bestaat uit veiligheidsglas. Of er is veiligheidsfolie op het spiegelglas gekleefd."]
[4,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"21(.1)(.2)(.3 Longe installatie","index":39,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.21 (.1) (.2) (.3)Longe installatie"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN-12278:1998","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[null,"EN-351 EN-354 (4/93) "]
["a","Katrol"]
[1,"De ophanging van de katrollen is onbeschadigd."]
[2,"De ophanging van de katrollen vertoont geen merkbare slijtage."]
[3,"De katrollen zijn onbeschadigd en intact."]
[4,"De elastieken zijn niet beschadigd. "]
[5,"De stoffen omhulsels van de elastieken zijn intact."]
[6,"De touwen zijn knoopvrij."]
[7,"De kern van de touwen is vrij van beschadigingen."]
[8,"De vastzetinrichting voor de touwen is intact."]
[9,"De vastzetinrichting voor de touwen is zonder slijtage."]
[10,"Bij gebruik worden er geen haperingen vastgesteld."]
[11,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
["b","Lieren"]
[1,"De ophanging van de lieren vertoont geen merkbare slijtage."]
[2,"De ophanging van de lieren is onbeschadigd."]
[3,"De lieren zijn onbeschadigd en intact."]
[4,"De elastieken zijn niet beschadigd. "]
[5,"De stoffen omhulsels van de elastieken zijn intact."]
[6,"De touwen zijn knoopvrij."]
[7,"De kern is vrij van beschadigingen."]
[8,"De vastzetinrichting voor de touwen is intact."]
[9,"De vastzetinrichting voor de touwen is zonder slijtage."]
[10,"De bevestigingspunten hangen zover uit elkaar dat ze een hoek van 35° met het lichaam van de springer vormen."]
[11,"De touwen worden regelmatig gekontroleerd op slijtage."]
[12,"Bij gebruik worden er geen haperingen vastgesteld."]
[13,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"22 Vario springpaard ","index":40,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,1,39,2],[40,1,40,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[6,0,6,3],[4,0,4,5],[6,4,6,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.22 Vario Springpaard  nr"]
[]
[]
[]
[]
[null,"NBN EN 913/916 197","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De antislipstrippen zijn intact."]
[2,"De antislipstrippen zijn stofvrij."]
[2,"Het vario springpaard schuift niet weg bij gebruik."]
[3,"De onderdelen zijn vrij van beschadigingen."]
[4,"De transporthandvaten zijn intact."]
[5,"De velcrostrippen om de onderdelen aan elkaar te verbinden zijn intact."]
[6,"De velcrostrippen om de onderdelen aan elkaar te verbinden zijn stofvrij."]
[7,"De bovenbekleding is vrij van scheuren en beschadigingen."]
[8,"De vulling is in goede staat."]
[9,"De vulling geeft voldoende schokdemping."]
[10,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"23 Kleutertoren","index":41,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.23 Kleutertoren"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[1,"Het toestel is stabiel."]
[2,"De verankering boven en onder is zonder beschadigingen."]
[3,"De sporten zijn splintervrij."]
[4,"De sporten staan draaivast."]
[5,"De lasnaden van het metalen frame/raamwerk zijn zonder scheuren."]
[6,"Er is voldoende valdemping voorzien."]
[8,"De valwijdte aangepast aan de valhoogte?  ( Vw = 1,5 x Vh ) Maw zijn er voldoende valmatten voorzien."]
[9,"Er zijn vodoende matten aanwezig iswm de valwijdte en valhoogte."]
[10,"De scharnierbare evenwichtssteunen zijn  efectief."]
[11,"De zwenkwielen draaien mee en blokkeren niet."]
[12,"De Accessoires: gatenplank, klimplank, klimpaneel, cornetta, glijgoot, zigzag ladder, aluminium ladder."]
[13,"…………… staat stabiel."]
[14,"……………. Is splintervrij."]
[15,"……………. Is degelijk bevestigd."]
[16,"Het metalen frame is zonder scheuren."]
[17,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"24 Sterwandapparaat","index":42,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.24 Sterwandapparaat"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"Het toestel is stabiel."]
[2,"De verankering boven en onder is zonder beschadigingen."]
[3,"De sporten zijn splintervrij."]
[4,"De sporten staan draaivast."]
[5,"De lasnaden van het metalen frame/raamwerk zijn zonder scheuren."]
[6,"Het vloerplaatje is intakt."]
[7,"De nylon wielen draaien vlot en zonder haperen."]
[8,"De zijvleugels kunnen vlot worden uitgezet."]
[9,"De scharnierpunten zijn zonder beschadigingen."]
[10,"Er is voldoende valdemping voorzien"]
[11,"De valwijdte aangepast aan de valhoogte?  ( Vw = 1,5 x Vh ) Maw zijn er voldoende valmatten voorzien."]
[12,"De Accessoires: gatenplank, klimplank, klimpaneel, cornetta, glijgoot, zigzag ladder, aluminium ladder."]
[13,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"25 Scheidingsgordijn","index":43,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,1],[12,0,12,1],[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.25 Scheidingsgordijn",{"$nulls":5},"verplaatsbaar"]
[{"$nulls":6},"vast"]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
["Vast"]
[1,"Het ophang- en/of oprolmechanisme werkt zonder haperingen."]
[2,"Het ophang- en/of oprolmechanisme is vrij van speling."]
[3,"Het ophang- en/of oprolmechanisme is vrij van beschadigingen."]
[4,"De lasnaden van het metalen frame/raamwerk zijn zonder scheuren."]
[5,"De spankabel is intact en zonder beschadigingen."]
[6,"De spankabel is knikvrij."]
[7,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
["Verplaatsbaar"]
[1,"Het toestel is stabiel."]
[2,"De lasnaden van het metalen frame/raamwerk zijn zonder scheuren."]
[3,"De zwenkwielen draaien in alle richtingen en blokkeren niet."]
[4,"De zwenkwielen hebben een vastzetinrichting."]
[5,"De muurbevestiging is intact en zonder beschadigingen."]
[6,"De spankabel is intact en zonder beschadigingen."]
[7,"De spankabels zijn knikvrij."]
[8,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"26 Landingsmat - valmat","index":44,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.26 Val- landingsmat"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN-12503/-1/-4/-5/-6/-7:2001","Ja","Nee","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De mat is brandveilig (M2)."]
[2,"De vulling is in goede staat en geeft voldoende schokdemping."]
[3,"De mat heeft voldoende vlakstabiliteit."]
[4,"De mat heeft geen uitgescheurde handgrepen."]
[5,"De (Optilon) ritssluiting is intact."]
[6,"Er zijn geen hoekbeschadigingen."]
[7,"De PVC hoes met een versterkte bovenzijde  en een antislip caoting aan de onderzijde is intact."]
[8,"De hoes staat strak."]
[9,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"27 Lange mat","index":45,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.27. Lange mat of rolmat"]
[]
[]
[]
[null,"NBN EN-12503/-1/-4/-5/-6/-7:2001","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De mat is brandveilig (M2)."]
[2,"De vulling is in goede staat en geeft voldoende schokdemping."]
[3,"De mat heeft voldoende vlakstabiliteit."]
[4,"De hoes is intact. "]
[5,"Er zijn geen hoekbeschadigingen."]
[6,"Er zijn geen gescheurde dwarscellen."]
[7,"Wordt de valmat tijdens het verplaatsen opgetild en verplaatst met een transportwagen."]
[8,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"28 EHBO","index":46,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.28. EHBO"]
[]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"Is er een EHBO-kit aanwezig?"]
[2,"Is er altijd een persoon (nijverheidshelper) aanwezig in de school die een geldig EHBO-diploma heeft? "]
[null,"Er is een lijst aanwezig van de nijverheidshelper(s) met vermelding van de bereikbaarheid?"]
[3,"Zijn er ijsblokjes/cold-packs aanwezig?"]
[4,"Staat er beschreven waar ijs/cold-paks te vinden zijn?"]
[5,"Is er altijd een telefoon (vasttoestel/draagbaar/ GSM) beschikbaar voor noodgevallen?"]
[6,"Is er een lijst met telefoonnummers van dienstdoende artsen, spoedgevallendienst, ziekenhuizen?"]
[7,"De inhoud van de EHBO-kit wordt regelmatig gecontroleerd?"]
[8,"Is iedereen op de hoogte van de specifieke gezondheidsaspecten van sporters/leerlingen en collega’s?"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"29 Turnvloer","index":47,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,1],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[12,0,12,1],[3,1,3,2],[6,0,6,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.29 Turnvloer(vloerbanen)"]
[]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
["Rol:"]
[1,"De mat heeft voldoende vlakstabiliteit.(hoeken plooien niet om)."]
[2,"De mat is brandveilig (M2)."]
[3,"De mat geeft voldoende demping."]
[4,"De anti-slip onderzijde is vrij van stof."]
[5,"De hechtkoppelingen zijn intact."]
[6,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
["Samenvouwbaar:"]
[1,"De vouwen zijn niet beschadigd of gescheurd."]
[2,"De mat is brandveilig (M2)."]
[3,"De mat geeft voldoende demping."]
[4,"De anti-slip onderzijde is vrij van stof."]
[5,"De hechtkoppelingen zijn intact."]
[6,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"30 Zweedse evenwichtsbalk","index":48,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.30 Zweedse Evenwichtsbalk"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[1,"De steunpalen zijn volledig."]
[2,"De 3 grondsteunen kunnen degelijk worden vastgezet."]
[3,"De 3 grondsteunen kunnen degelijk worden gezekerd."]
[4,"De balk is vrij van splinters."]
[5,"De bekleding van de balk is intact en zonder scheuren."]
[6,"De hoogte-instelling is intact en zonder beschadigingen."]
[7,"De hoogte-instelling is goed verstelbaar."]
[8,"De lastnaden van het metalen frame/raamwerk zijn zonder scheuren."]
[9,"De metalen steunpunten zijn niet geknikt."]
[10,"De metalen steunpunten kunnen degelijk worden vastgezet."]
[11,"De metalen steunpunten kunnen degelijk worden gezekerd."]
[12,"De installatie staat stabiel."]
[13,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"31 Judomatten","index":49,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.31. Judomatten"]
[]
[null,"NBN EN 12503 1/AC 4-5-6-7 2001"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De mat heeft voldoende vlakstabiliteit."]
[2,"De anti-sliponderzijde is vrij van stof."]
[3,"De hoeken plooien niet om."]
[4,"De beschermhoes is vrij van scheuren en beschadigingen."]
[5,"De mat heeft voldoende densiteit."]
[6,"Wordt de valmat tijdens het verplaatsen opgetild."]
{"$rows_empty":8}
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"32 Combistaander spring korfbal","index":50,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.32. Combistaander  (spring/korfbalstaander)"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De staander staat stabiel."]
[2,"De staander staat stabiel, (op een hoogte van 3,50 meter) als hij volledig uitgeschoven is."]
[3,"Palen en grondplaat zijn degelijk aan elkaar verbonden."]
[4,"De lasnaden, plooinaden  van het metalen frame zijn zonder scheuren."]
[5,"De metalen palen zijn niet geknakt of verbogen. "]
[6,"De hoogte-instelling werkt vlot en zonder haperingen."]
[7,"De gleuven (gaten) voor de hoogte- instelling zijn zonder bramen of scheuren."]
[5,"De blokkeerinrichting van de hoogte- instelling is degelijk en werkt efficiënt."]
[6,"De korf kan niet loskomen bij gebruik."]
[7,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"33 Turnmat","index":51,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.33 Turnmat - Dempingsmat"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NE-12503/-1/-4/-5/-6/-7","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De mat is brandveilig (M2)."]
[2,"Er is geen slijtage aan de matten aanwezig."]
[3,"De zelfklevende strippen zijn stofvrij."]
[4,"De vulling is in goede staat en geeft voldoende schokdemping."]
[5,"De mat wordt niet over de vloer gesleept."]
[6,"De mat heeft voldoende vlakstabiliteit."]
[7,"Het omhulsel is intact en zonder beschadigingen."]
[8,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"34 Zwevende vloer","index":52,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.34 Zwevende vloer"]
[]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De verhoogde vloerdelen zijn naadloos aan elkaar te bevestigen."]
[2,"De vloerdelen schuiven niet uit elkaar."]
[3,"De vloer is stabiel."]
[4,"De vloer heeft voldoende veerkracht."]
[5,"De vloer is trillingsvrij."]
[6,"De bekleding is intact en zonder beschadigingen."]
[7,"De matte bovenlaag (coating) geeft geen hinderlijke lichtweerkaatsing."]
[8,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"35 Landingskuil","index":53,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.35 Landingskuil"]
[]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De landingskuil is brandveilig M1"]
[2,"De landingskuil heeft voldoende vlakstabiliteit"]
[3,"Het ophangsysteem van het stabilisatienet is intact en zonder beschadigingen"]
[4,"De landingskuil geeft voldoende valdemping."]
[5,"De wanden en randbescherming is afwasbaar."]
[6,"Er is een goede ventilatie."]
[7,"Er is geen condensvorming."]
[8,"Er zijn geen schimmelvorming."]
[9,"De isctructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"36 Polyval. telescoopzuilen","index":54,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,4],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.36 Polyvalente telescoopzuilen"]
[]
[]
[]
[null,"NBN EN-913:1997","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De vloerdeksels komen niet boven de rest van de vloer uit."]
[2,"De vloerput is vochtvrij"]
[3,"Het gasveermechanisme is intact en zonder beschadigingen."]
[4,"De instelhoogte kan degelijk vergrendeld worden."]
[5,"De bevestigingsgaten zijn zonder beschadigingen en bramen. "]
[6]
[7]
[8,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"37 Zuilen","index":55,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,4],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.37 Zuilen (spelpalen)"]
[]
[]
[]
[null,"NBN EN-913:1997","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De vloerdeksels komen niet boven de rest van de vloer uit."]
[2,"De vloer/grond verankeringssytemen van zuilen/palen/staanders is intact en zonder beschadigingen."]
[3,"De bevestigingspunten voor de geïntegreerde/niet-geïntegreerde lierspanners zijn intact en zonder beschadigingen."]
[4,"Zijn er aan de boven en onderzijde kunststofstootdoppen."]
[5,"Het verankeringssysteem voor de netbevestiging is onbechadigd en intact."]
[6,"Bij verplaatsing  van zuilen de til en hef techniek toe passen."]
[7,"De zuilen, palen kunnen degelijk opgeborgen worden bij middel van een transportwagen. "]
[8,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"38 Vloerverankeringssystheem","index":56,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,4],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.38 Vloerverankeringssysteem",{"$nulls":5},"tuimelhaken"]
[{"$nulls":6},"grondbus"]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De grondbussen komen niet boven de rest van de vloer uit."]
[2,"De tuimelhaken komen niet boven de rest van de vloer uit."]
[3,"De grondbussen zijn zonder beschadigingen."]
[4,"De tuimelhaken zijn intact en vrij van beschadigingen."]
[5,"De bevestigingsgaten zijn zonder bramen. "]
[6,"De bevestigingsgaten zijn zonder beschadigingen. "]
[7,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
{"$rows_empty":7}
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"39 Gordels","index":57,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,4],[20,0,20,1],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.39. Gordels"]
[]
[]
[]
[null,"EN-12277:1998 EN-361EN-354 EN-351-2 (4/93) ","Ja","Neen","nvt","ERNST"]
[]
[1,"De gordel is intact."]
[2,"De gordel is zonder beschadigingen."]
[3,"De touw bevestigingspunten zijn vrij van slijtage."]
[4,"De touw bevestigingspunten zijn vrij van beschadigingen."]
[5,"De gesp en riem zijn intact."]
[6,"De gesp en riem zijn zonder beschadigingen."]
[7,"De veiligheidsinstructies zijn aanwezig."]
[]
["Saltogordel"]
[1,"De gordel is intact."]
[2,"De gordel is zonder beschadigingen."]
[3,"De touwbevestigingspunten zijn vrij van slijtage."]
[4,"De touwbevestigingspunten zijn vrij van beschadigingen."]
[5,"De touwbevestigingpunten kunnen volledig ronddraaien zonder haperingen."]
[6,"De instructievoorschriften zijn aanwezig. "]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"40 Parterre - Rek","index":58,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,4],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.40 Parterre toestel - Rec"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST"]
[]
[1,"Het toestel staat stabiel op de grond."]
[2,"De vloerverankering is onbeschadigd."]
[3,"De koppeling van de spankabels met de vloerverankering is in goed staat."]
[4,"De spankabels zijn onbeschadigd."]
[5,"De koppeling van de spankabels met het toestel is in goed staat."]
[6,"De lasnaden van het metalen frame zijn intact en zonder scheuren."]
[7,"Er zijn geen scherpe kanten aan het frame en de stalen kabels."]
[8,"De ligger is onbeschadigd.  "]
[9,"De aanhechting tussen liggers en frame is vrij van beschadigingen en scheuren. "]
[10,"De instructievoorschrften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"41 Parterre toestel - Ringen","index":59,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,4],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.41 Parterre toestel - Ringen"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST"]
[]
[1,"Het toestel staat stabiel op de grond."]
[2,"De vloerverankering is onbeschadigd."]
[3,"De koppeling van de spankabels met de vloerverankering is in goed staat."]
[4,"De spankabels zijn onbeschadigd."]
[5,"De koppeling van de spankabels met het toestel is in goed staat."]
[6,"Er zijn geen scherpe kanten aan het frame en de stalen kabels."]
[7,"De houten ringen zijn gelaagd en splintervrij. Kunstofringen zijn zonder beschadigingen."]
[8,"De ringhaak aan de bovenzijde van de ringen is afgeschermd om verwondingen te voorkomen."]
[9,"Het loskomen van de beveiliging tijdens gebruik is onmogelijk."]
[10,"De instructievoorschrften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"42 Parterre toestel-Brug dames","index":60,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[4,0,4,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.42 Parterre toestel - Brug dames"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST"]
[]
[1,"Het toestel staat stabiel op de grond."]
[2,"De vloerverankering is onbeschadigd."]
[3,"De koppeling van de spankabels met de vloerverankering is in goed staat."]
[4,"De spankabels zijn onbeschadigd."]
[5,"De koppeling van de spankabels met het toestel is in goed staat."]
[6,"De lasnaden van het metalen frame zijn intact en zonder scheuren."]
[7,"Er zijn geen scherpe kanten aan het frame en de stalen kabels."]
[8,"De brugliggers zijn onbeschadigd.  "]
[9,"De aanhechting tussen brugliggers en frame is vrij van beschadigingen en scheuren. "]
[10,"De instructievoorschrften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"43 Parterre toestel - Paard","index":61,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,4],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.43 Parterre toestel - Paard"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST"]
[]
[1,"De antisliphoeven van het springpaard zijn intact."]
[2,"De onderdelen zijn vrij van beschadigingen."]
[3,"De poten kunnen niet inschuiven bij gebruik."]
[5,"De poten zijn vlot van hoogte verstelbaar."]
[6,"Het leder van de bovenbekleding is vrij van scheuren en beschadigingen."]
[7,"De vulling is in goede staat."]
[8,"De vulling geeft voldoende schokdemping."]
[9,"De verplaatsinrichting is niet beschadigd."]
[10,"De veiligheidsketting is intact."]
[11,"De instructievoorschrften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"44 Springpaard - pegases","index":62,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,4],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.44 Springpaard - pegases"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST"]
[]
[1,"De antisliphoeven van het springpaard zijn intact."]
[2,"De onderdelen zijn vrij van beschadigingen."]
[3,"De poot is vlot van hoogte verstelbaar."]
[4,"Het leder van de bovenbekleding is vrij van scheuren en beschadigingen."]
[5,"De vulling is in goede staat."]
[6,"De vulling geeft voldoende schokdemping."]
[7,"De verplaatsinrichting is niet beschadigd."]
[8,"De instructievoorschrften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"45 Springtafel","index":63,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,6],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.45 Springtafel "]
[]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"Het frame staat stabiel."]
[2,"Het mechanisme voor de hoogte instelling is intact en zonder beschadigingen."]
[3,"Het leder van de bovenbekleding is vrij van scheuren en beschadigingen."]
[4,"De houten (dek) bovenplaat is intact en zonder splinters."]
[5,"De bovenplaat is degelijk bevestigd met bv een wervelsluiting."]
[7,"De poten zijn vlot van hoogte verstelbaar."]
[6,"De poten kunnen niet inschuiven bij gebruik."]
[7,"De lasnaden  zijn intact en vertonen geen scheuren."]
[8,"De geverfde delen zijn vrij van afbladeren."]
[9,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"46 Transportwagen","index":64,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.46  Transportwagen"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De wagen is stabiel."]
[2,"De zwenkwielen draaien in alle richtingen en blokkeren niet."]
[3,"De houten plaat is splintervrij."]
[4,"De lasnaden van het metalen frame/raamwerk zijn zonder scheuren."]
[5,"Er zijn bevestigingsriemen aanwezig."]
[6,"De metalen steunen zijn niet geknakt of verbogen. "]
[7,"Er is toezicht op de functionaliteit en max.belastbaarheid."]
[8,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"47 Trapezoide","index":65,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,6],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.47 Trapezoide "]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"BNB EN 913 1997","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"Het frame staat stabiel"]
[2,"De antislipplaten van de trapezoide zijn intact"]
[3,"Het leder van de bovenbekleding is vrij van scheuren en beschadigingen,"]
[4,"De houten (dek) bovenplaat is intact en zonder splinters"]
[5,"De bovenplaat is degelijk bevestigd met bv een wervelsluiting."]
[7,"Alle bijkomende onderdelen zoals, evenwichtsbalk, ladderbrug, rekstok,,, kunnen degelijk verbonden worden aan het frame "]
[6,"Deze onderdelen kunnen niet uit eigen beweging loskomen."]
[7,"De lasnaden  zijn intact en vertonen geen scheuren."]
[8,"De geverfde delen zijn vrij van afbladeren."]
[9,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"48 Turnpaddenstoel","index":66,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.48  Turnpaddenstoel"]
[]
[]
[]
[null,"NBN EN 913 1997","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De turnpaddenstoel staat stabiel."]
[2,"De antislipplaten zijn intact."]
[3,"De verplaatsinrichting is niet beschadigd."]
[4,"Het frame is vrij van beschadigingen."]
[5,"De geverfde delen zijn vrij van afbladeren."]
[6,"De handgrepen zijn intact en zonder beschadigingen."]
[7,"Het mechanisme voor de hoogte instelling is intact en zonder beschadigingen."]
[8,"De bovenbekleding is intact en zonder beschadigingen."]
[9,"De vulling is in goede staat."]
[10,"De vulling geeft voldoende schokdemping."]
[11,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"49 Pingpongtafel","index":67,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.49  Pingpongtafel"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN 913 1997","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De tafel staat stabiel."]
[2,"Het bovenblad is splintervrij."]
[3,"Het frame is vrij van beschadigingen."]
[4,"De geverfde delen zijn vrij van afbladeren."]
[5,"De lasnaden van het metalen frame/raamwerk zijn zonder scheuren."]
[6,"Opgeklapt kunnen de bladen niet uit eigen beweging naar beneden vallen."]
[7,"De metalen steunen zijn niet geknakt of verbogen. "]
[8,"De zwenkwielen draaien in alle richtingen en blokkeren niet."]
[9,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"50 Vaste muurbaskets","index":68,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,6],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.50 Vaste muurbaskets "]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN-1270/A1:2001","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De muurbasket is wandvast"]
[2,"De muurbasket is stabiel"]
[3,"De lasnaden van het frame zijn zonder scheuren en intact."]
[4,"De basketbalring en/of antidunk is voorzien van een veilige netbevestiging."]
[5,"De onderdelen kunnen niet uit eigen beweging loskomen."]
[7,"De geverfde delen van de kader, maar zeker de ring is vrij van afbladeren"]
[6]
[7,"Er is controle dat de gebruikers niet aan de basketbalring gaan hangen"]
[8]
[9]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"51 Ophijsbare  muurbaskets ","index":69,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,6],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.51 Ophijsbare muurbaskets "]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN-1270/A1:2001","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De muurbasket is wandvast"]
[2,"De muurbasket is stabiel"]
[3,"De muurbasket heeft een valbeveiliging."]
[4,"De lasnaden van het frame zijn zonder scheuren en intact."]
[5,"Het hijsmechanisme; enkelvoudige katrol, ketting of stalenkabels is intact en zonder beschadigingen."]
[7,"De beschermrand aan de onderzijde van het bord zijn intact en zonder beschadigingen."]
[6,"De onderdelen kunnen niet uit eigen beweging loskomen."]
[7,"De geverfde delen van de kader, maar zeker de ring zijn vrij van afbladeren"]
[8,"Er is controle dat de gebruikers niet aan de basketbalring gaan hangen"]
[9,"Als de basket opgeklapt is hij degelijk beveiligd tegen uitklappen."]
[10,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"52 Zijklapbaar  muurbaskets","index":70,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.52 Zijklapbaar muurbaskets "]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN-1270/A1:2001","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De muurbasket is wandvast."]
[2,"De muurbasket is stabiel."]
[3,"De lasnaden van het frame zijn zonder scheuren en intact."]
[4,"Het mechanisme; enkelvoudige katrol, ketting of stalenkabels is intact en zonder beschadigingen."]
[5,"De beschermrand aan de onderzijde van het bord is intact en zonder beschadigingen."]
[6,"De onderdelen kunnen niet uit eigen beweging loskomen."]
[7,"De geverfde delen van de kader, maar zeker de ring, zijn vrij van afbladeren."]
[8,"Er is controle dat de gebruikers niet aan de basketbalring gaan hangen."]
[9,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"53 Voorwaartse plafondbaskets","index":71,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.53 Voorwaartse plafondbaskets "]
{"$rows_empty":9}
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De montage van de plafondbasket is "]
[null,"onbeschadigd en in degelijke staat."]
[2,"De montage van de plafondbasket is stabiel."]
[3,"De lasnaden van het frame zijn zonder scheuren en intact."]
[4,"Het mechanisme,  enkelvoudige katrol, ketting of stalenkabels is intact en zonder beschadigingen."]
[5,"Dewerking voor het dalen en optrekken is in orde."]
[6,"De beschermrand aan de onderzijde van het bord zijn intact en zonder beschadigingen."]
[7,"De netbevestiging aan de ring is onbeschadigd."]
[8,"De onderdelen kunnen niet uit eigen beweging loskomen."]
[9,"De geverfde delen van de kader, maar zeker van de ring zijn vrij van afbladeren."]
[10,"Er is controle dat de gebruikers niet aan de basketbalring gaan hangen."]
[11,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"54 Achterwaartse plafondbaskets","index":72,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.54 Achterwaartse plafondbaskets "]
{"$rows_empty":9}
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De montage van de plafondbasket is "]
[null,"onbeschadigd en in degelijke staat."]
[2,"De montage van de plafondbasket is stabiel."]
[3,"De lasnaden van het frame zijn zonder scheuren en intact."]
[4,"Het mechanisme,  enkelvoudige katrol, ketting of stalenkabels is intact en zonder beschadigingen."]
[5,"Dewerking voor het dalen en optrekken is in orde."]
[6,"De beschermrand aan de onderzijde van het bord zijn intact en zonder beschadigingen."]
[7,"De netbevestiging aan de ring is onbeschadigd."]
[8,"De onderdelen kunnen niet uit eigen beweging loskomen."]
[9,"De geverfde delen van de kader, maar zeker van de ring zijn vrij van afbladeren."]
[10,"Er is controle dat de gebruikers niet aan de basketbalring gaan hangen."]
[11,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"55 Vastevloerbaskets","index":73,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.55 Vastevloerbaskets "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De paal staat ver buiten het speelveld."]
[2,"Er is een paalbescherming aanwezig."]
[3,"De lasnaden van het frame zijn zonder scheuren en intact."]
[4,"De beschermrand aan de onderzijde van het bord zijn intact en zonder beschadigingen."]
[5,"De netbevestiging aan de ring is onbeschadigd."]
[6,"De onderdelen kunnen niet uit eigen beweging loskomen."]
[7,"De geverfde delen van de kader, maar zeker van de ring zijn vrij van afbladeren."]
[8,"Er is controle dat de gebruikers niet aan de basketbalring gaan hangen."]
[9,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":" 56 Verplaatsb baskettoren","index":74,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.56 Verplaatsbare baskettoren "]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN-1270/A1:2001","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De baskettoren is stabiel."]
[2,"De baskettoren is natrillingsarm bij het dunken."]
[3,"De lasnaden van het frame zijn zonder scheuren en intact."]
[4,"Het vergrendelingssystheem is degelijk."]
[5,"Het vloerverankeringssystheem is degelijk en vrij van beschadigingen."]
[6,"De beschermrand aan de onderzijde van het bord is intact en zonder beschadigingen."]
[7,"De onderdelen kunnen niet uit eigen beweging loskomen."]
[8,"De geverfde delen van de kader, maar zeker de ring, zijn vrij van afbladeren"]
[9,"Het uitschuifmechanisme  (gasveer, hydraulische veer, staalkabel en katrol) zijn vrij van beschadigingen."]
[10,"Het vergrendelingsmechanisme van het uitschuifmechanisme is vrij van beschadigingen."]
[11,"De instelbaarheid van de ringhoogte gebeurt zonder haperingen."]
[12,"Er is controle dat de gebruikers niet aan de basketbalring gaan hangen."]
[13,"De verplaatsing van de toren gebeurt als de ring op haar laagste punt staat toz van de vloer."]
[14,"De zachte bescherming rond het frame is aanwezig."]
[15,"De zachte bescherming rond het frame is intact en zonder beschadigingen."]
[16,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"57 Aanloopzone","index":75,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,1],[4,0,4,5],[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.57 Aanloopzone & afstootlat"]
{"$rows_empty":7}
[null,"foto van het originele toestel"]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De zone is vrij van onkruid."]
[2,"De zone is vrij van putten en oneffenheden."]
[3,"De zone is voorzien van een zachte ondergrond."]
[4,"De zone wordt goed onderhouden."]
[5,"De zone heeft voldoende lengte."]
[6,"Het gebruik van de zone is geen verhoogd risico voor andere sporten."]
[7,"Andere sporten zijn geen verhoogd risico bij het gebruik van de aanloopzone."]
[8,"De boordstenen zijn vrij van scherpe kanten."]
[9,"De boordstenen zijn voldoende geïntegreerd in de bodem."]
[10,"De aansluiting met de springbak is gelijk."]
[11,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
["Afstootlat"]
[]
[null,"De afstootlat is voldoende geïntegreerd in de bodem."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"58 Modulusblokken","index":76,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,10,1],[8,6,10,6],[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.58  Modulusblokken of foam modules"]
[]
[null,"foto van het originele toestel\n"]
[null,null,"Ja","Nee","nvt","ERNST"]
[]
[1,"De foam modules zijn brandveilig M2"]
[2,"De blokken hebben een vulling met een minimum dichtheid van 21K/m3"]
[3,"De blokken hebben een rits loze hoes."]
[4,"De blokken zijn antibacteriel behandeld"]
[5,"Het omhulsel is intact."]
[6,"Het omhulsel is zonder beschadigingen."]
[7,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
{"$rows_empty":7}
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"59 Afwerpzone","index":77,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.59  Afwerpzone"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
{"$rows_empty":7}
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"60 Atletiekbaan","index":78,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.61  Atletiekbaan"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De kunststoftoplaag is vrij van scheuren."]
[2,"De kunststoftoplaag is degelijk vastgehecht aan de baan."]
[3,"Er staat geen water op de baan."]
[4,"Er liggen geen obstakels op de baan."]
[5,"De banen hebben een duidelijke aflijning."]
[6]
[7]
{"$rows_empty":7}
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"61 Landingsmat (polstok-hoog)","index":79,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.62 Landingsmat (polstok-hoogspringen)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN-12503/-1/-4/-5/-6/-7:2001","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De vulling is in goede staat en niet beschadigd."]
[2,"De vulling geeft voldoende schokdemping over het hele oppervlak."]
[3,"De mat heeft voldoende vlakstabiliteit."]
[4,"De mat heeft geen uitgescheurde handgrepen."]
[5,"De (Optilon) ritssluiting is intact."]
[6,"Er zijn geen hoekbeschadigingen."]
[7,"De PVC hoes met een versterkte bovenzijde  en een antislip caoting aan de onderzijde is intact."]
[8,"De hoes staat strak."]
[9,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"62 Hoogspringstaanderd","index":80,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.62. Hoogspringstaanderd nr"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De staanderd staat stabiel."]
[2,"Palen en grondplaat zijn degelijk aan elkaar verbonden."]
[3,"De lasnaden (plooinaden van het metalen frame) zijn zonder scheuren."]
[4,"De metalen palen zijn niet geknakt of verbogen. "]
[5,"De hoogte-instelling werkt vlot en zonder haperingen."]
[6,"De gleuven (gaten) voor de hoogte-instelling zijn zonder bramen of scheuren."]
[7,"De blokkeerinrichting van de hoogte-instelling is degelijk."]
{"$rows_empty":7}
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"63 Sportveld","index":81,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.63  Sportveld"]
[]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[1,"Het sportveld is vrij van water."]
[null,"Er is een degelijke afwatering."]
[2,"De kunststoftoplaag is vrij van scheuren."]
[4,"Het sportveld is vrij van obstakels."]
[5,"Er is een duidelijke belijning van de sporttak die men kan spelen."]
[6,"Zijn de gronddeksels goed afgesloten."]
[7,"De gronddeksels steken niet boven de vloer uit."]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"64 Spelpalen ","index":82,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.64  Spelpaal"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"F.I.V.B.art.32013 en 32014 vormen 1 installatie","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[1,"De vloer/grond verankeringssytemen van zuilen/palen/staanders zijn intact."]
[2,"Er zijn kunststofstootdoppen aan de boven en onderzijde."]
[4,"De lasnaden, plooinaden  van het metalen frame zijn zonder scheuren."]
[5,"De metalen palen zijn niet geknakt of verbogen. "]
[6,"De gleuven (gaten) voor de hoogte instelling zijn zonder bramen of scheuren."]
[7,"De blokkeerinrichting van de hoogte instelling is degelijk en werkt efficiënt."]
[8,"De hoogte instelling werkt vlot en zonder haperingen."]
[9,"Het  verankeringssysteem voor de netbevestiging is intact."]
[10,"De nethoogte instelling is vergrendelbaar d.m.v. schuiflat, nethaak,spanknop, omleidingskatrol en spankabel."]
[11,"De nethoogte instellling d.m.v. schuiflat, nethaak,spanknop, omleidingskatrol en spankabel is intact."]
[12,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"65 Springbak","index":83,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.66 Springbak"]
{"$rows_empty":8}
[null,"foto een springbak"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De bak is vrij van onkruid."]
[2,"De bak is voldoende gevuld met zand."]
[3,"Het zand wordt periodiek gereinigd of ververst"]
[4,"De bak is vrij van diepe putten en noemenswaardige oneffenheden. "]
[5,"De bak heeft voldoende lengte en breedte."]
[6,"Het gebruik van de springbak is geen verhoogd risico voor andere sporten."]
[7,"Andere sporten zijn geen verhoogd risico voor het gebruik van de springbak."]
[8,"De boordstenen zijn vrij van scherpe kanten."]
[9,"De boordstenen zijn voldoende geïntegreerd in de bodem."]
[10,"De aansluiting met de springbak is gelijk."]
[11,"De aanloopzone voor de springbak is voldoende lang."]
[12,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"66 Handbaldoel","index":84,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.66  Handbaldoel"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[1]
[2]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"67 Voetbaldoel","index":85,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.67 Voetbaldoel"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"68 Volleybalpaal","index":86,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.68  Volleybalpaal"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"NBN EN 1271:1998","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[null,"VAST"]
[1,"De vloer/grond verankeringssytemen van zuilen/palen/staanders is intact."]
[2,"Er zijn kunststofstootdoppen aan de boven en onderzijde"]
[3,"De lasnaden, plooinaden  van het metalen frame zijn zonder scheuren."]
[4,"De metalen palen zijn niet geknakt of verbogen. "]
[5,"De gleuven (gaten) voor de hoogte instelling zijn zonder bramen of scheuren"]
[6,"De blokkeerinrichting van de hoogte instelling is degelijk en werkt efficiënt."]
[7,"De hoogte instelling werkt vlot en zonder haperingen"]
[8,"Het  verankeringssysteem voor de netbevestiging is intact."]
[9,"De nethoogte instelling is vergrendelbaar d.m.v. schuiflat, nethaak,spanknop, omleidingskatrol en spankabel."]
[10,"De nethoogte instellling d.m.v. schuiflat, nethaak,spanknop, omleidingskatrol en spankabel is intact"]
[null,"VERROLBAAR"]
[12,"De transportwielen draaien mee."]
[13,"De antislipplaten zijn aanwezig"]
[14,"De antislipplaten zijn intact."]
[15,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"69 Badmintonstaanders","index":87,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.69  Badmintonstaanders"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"VAST"]
[2,"De vloer/grond verankeringssytemen van zuilen/palen/staanders is intact."]
[3,"Er zijn kunststofstootdoppen aan de boven en onderzijde"]
[4,"De lasnaden, plooinaden  van het metalen frame zijn zonder scheuren."]
[5,"De metalen palen zijn niet geknakt of verbogen. "]
[6,"De gleuven (gaten) voor de hoogte instelling zijn zonder bramen of scheuren"]
[7,"De blokkeerinrichting van de hoogte instelling is degelijk en werkt efficiënt."]
[8,"De hoogte instelling werkt vlot en zonder haperingen"]
[9,"Het  verankeringssysteem voor de netbevestiging is intact."]
[10,"De nethoogte instelling is vergrendelbaar d.m.v. schuiflat, nethaak,spanknop, omleidingskatrol en spankabel."]
[11,"De nethoogte instellling d.m.v. schuiflat, nethaak,spanknop, omleidingskatrol en spankabel is intact"]
[null,"VERROLBAAR"]
[12,"De transportwielen draaien mee."]
[13,"De antislipplaten zijn aanwezig"]
[14,"De antislipplaten zijn intact."]
[15,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"70 Korfbalstaanderds","index":88,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.70  Korfbalstaander "]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De staander staat stabiel."]
[2,"De staander staat stabiel (op een hoogte van 3,50 meter) als hij volledig uitgeschoven is."]
[3,"Palen en grondbus zijn degelijk met elkaar verbonden."]
[4,"De lasnaden, plooinaden  van het metalen frame zijn zonder scheuren."]
[5,"De metalen palen zijn niet geknakt of verbogen. "]
[9,"De korf kan niet loskomen bij gebruik."]
[10,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"71 Horde","index":89,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.71 Horde"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De houten lat is splintervrij."]
[2,"De lasnaden, plooinaden  van het metalen frame zijn zonder scheuren."]
[3,"De metalen palen zijn niet geknakt of verbogen. "]
[4,"De lasnaden (bij een metalen onderstel) zijn intact en vertonen geen scheuren."]
[5,"De horde is maximaal 1,20m breed."]
[6,"De horde kanteld bij een druk van 3,6 kg"]
[7,"De geverfde delen zijn vrij van afbladeren."]
[8,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"72 Kanteltribune","index":90,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.72  Kanteltribune"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,"vlarem II bis ontspanningsinrichting 5.32","Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De kanteltribune is brandveilig."]
[2,"De kanteltribune is stabiel."]
[3,"De zwenkwielen draaien in alle richtingen en blokkeren niet."]
[4,"De houten looppaden zijn splintervrij."]
[5,"De houten zitbanken zijn splintervrij."]
[6,"De lasnaden (bij een metalen onderstel) zijn intact en vertonen geen scheuren."]
[7,"De vloerbeschermers zijn intact."]
[8,"Er is een aanduiding van de maximale zitcapaciteit."]
[9,"Er is een aanduiding van de maximale belastingslast."]
[10,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"73 Scheidsrechtersstoel","index":91,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.74  Scheidsrechtersstoel"]
{"$rows_empty":7}
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[1,"De stoel staat stabiel."]
[2,"Het frame is onbeschadigd en deukvrij."]
[3,"Het frame is vrij van materiaalbreuk."]
[4,"De bevestigingen van de treden zijn in goed staat."]
[5,"De trede zijn voldoende anti-slip."]
[6,"De bevestiging van de stoel is in goed staat."]
[7,"De stoel is onbeschadigd.  "]
[8,"De stoel is voorzien van twee armleunen."]
[9,"De stoel is voorzien van twee handgrepen voor een veilige beklimming."]
[10,"Er is een opklaptafeltje voorzien."]
[11,"De werking van het opklappen en wegnemen van het tafeltje is in orde. "]
[12,"Het tafeltje is onbeschadigd en splintervrij."]
[13,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"74 Scorebord","index":92,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.74  Scorebord"]
[]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1]
[2]
[3]
[4,"Het antislipprofiel van de voetsteunen is intact."]
[5]
[6]
[7,"Het frame is vrij van beschadigingen."]
[8,"Het frame is vrij van scherpe kanten en bramen."]
[9,"De lasnaden, plooinaden (bij een metalen onderstel) zijn intact en vertonen geen scheuren."]
[10,"De onderdelen kunnen niet loskomen."]
[11,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"75 Startblokken","index":93,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.75  Startblokken"]
[]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"Het verankeringssysteem is degelijk."]
[2,"Het verankeringssysteem is aangepast aan de grond / vloer."]
[3,"Het verankeringssysteem kan niet loskomen."]
[4,"Het antislipprofiel van de voetsteunen is intact."]
[5,"De startafstant is juist instelbaar."]
[6,"De hoek van de voetsteunen is degelijk instelbaar."]
[7,"Het frame is vrij van beschadigingen."]
[8,"Het frame is vrij van scherpe kanten en bramen."]
[9,"De lasnaden, plooinaden (bij een metalen onderstel) zijn intact en vertonen geen scheuren."]
[10,"De onderdelen kunnen niet loskomen."]
[11,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"76 Verplaatsbaar handbaldoel ","index":94,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.76  Verpaaltsbaar handbaldoel  "]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"Het doel staat stabiel op de grond."]
[2,"De vloerverankering is aangepast in functie van het aanwezige grondtype, de vochtigheid van de grond en het gewicht van het doel. "]
[3,"De verankering gebeurt op 3 punten van het grondkader, nl. in het midden van de zijstangen en de achterstang."]
[4,"Bij een horizontale kracht van 1100 Newton ( 110kg) in het midden van de dwarsrichting, mag het doel niet omvallen of wegglijden."]
[5,"De lasnaden van het metalen frame zijn intact en zonder scheuren."]
[6,"Er zijn geen scherpe kanten aan het doel. De rondingen zijn minimum 3mm."]
[7,"Het net is niet beschadigd."]
[8,"Het net is degelijk bevestigd aan het frame."]
[9,"Het verplaatsen van het doel gebeurt met meerdere personen."]
[10,"De onderdelen zijn stevig met elkaar verbonden."]
[11,"Volgend pictogram is aangebracht:  \"Doel moet steeds worden verankerd aan de grond.\""]
[12,"Volgende pictogram is aangebracht:  \"Niet op het doel klimmen en/of er aanhangen.\""]
[13,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"77 Verplaatsbaar voetbaldoel","index":95,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.77. Verplaatsbaar voetbaldoel nr "]
[]
[null,"foto van het originele toestel",null,null," "]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"Het doel staat stabiel. Het grond-vloerverankeringssysteem van het verplaatsbare doel is aangepast in functie van het aanwezige grondtype. De vochtigheid van de grond en het gewicht van het doel. "]
[2,"De verankering gebeurt op 3 punten van het grondkader dit in het midden van de zijstangen en de achterstang."]
[3,"Bij een horizontale kracht van 1100 Newton ( 110kg) in het midden van de dwarsrichting, mag het doel niet omvallen of wegglijden"]
[4,"De lasnaden van het metalen frame zijn intact en zonder scheuren."]
[5,"Er zijn geen scherpe kanten aan het doel. De rondingen zijn minimum 3mm."]
[6,"Het verplaatsen van het doel gebeurt met meerdere personen."]
[7,"Volgend pictogram is aangebracht:  \"Doel moet steeds worden verankerd aan de grond\"."]
[8,"Volgende pictogram is aangebracht:  \"Niet op het doel klimmen en/of er aanhangen\"."]
[9,"De voetbaldoelen worden na gebruik op een veilige manier opgeborgen. (Netten verwijderen en tegen elkaar slotvast maken. Of enkel aan een onbeweeglijk voorwerp slotvast maken)."]
[10,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"78 Zaalkorfbalstaanderds","index":96,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.78  Zaalkorfbalstaanderds"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De staander staat stabiel."]
[2,"De staander staat stabiel (op een hoogte van 3,50 meter) als hij volledig uitgeschoven is."]
[3,"Palen en grondplaat zijn degelijk met elkaar verbonden."]
[4,"De lasnaden, plooinaden  van het metalen frame zijn zonder scheuren."]
[5,"De metalen palen zijn niet geknakt of verbogen. "]
[6,"De korf kan niet loskomen bij gebruik."]
{"$rows_empty":8}
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"79 Boomzadel","index":97,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.79  Boomzadel"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De constructie is vrij van beschadigingen en splinters."]
[2,"De bevestigingsinrichting is intact."]
[3,"De bevestigingsinrichting is degelijk bevestigd aan het zadel."]
[4,"Het boomzadel staat stevig bevestigd op de evenwichtsbalk. "]
[5,"De handgrepen hebben geen scherpe kanten."]
[6,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
{"$rows_empty":8}
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"80 Ballenwagen","index":98,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5],[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[null,"           ………………………"]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.80  Ballenwagen"]
[]
[null,"foto van het originele toestel"]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[]
[1,"De wagen is stabiel."]
[2,"De zwenkwielen draaien in alle richtingen en blokkeren niet."]
[3,"De houten plaat is splintervrij."]
[4,"De lasnaden van het metalen frame/raamwerk zijn zonder scheuren."]
[5,"De metalen steunen zijn niet geknakt of verbogen. "]
[6,"Er is toezicht op de functionaliteit en max.belastbaarheid."]
[7,"De draadafscherming is vrij van beschadigingen"]
[5,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"81 Zwengelraam","index":99,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.81 Zwengelraam of kader"]
[]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[1,"De draagbalkconstructie is intact en zonder zichtbare gebreken."]
[2,"De zwengelinstalatie heeft geen beschadigingen."]
[3,"De stalen ophaalkabel is niet beschadigd."]
[4,"De uiteinden van de stalen kabels zijn afgeschermt."]
[5,"De sporten zijn braamvrij."]
[6,"De sporten zijn draaivast."]
[7,"De bevestigingstouwen zijn niet beschadigd."]
[8,"De sporten hangen op regelmatige afstand van elkaar."]
[null,"De sporten zijn gezekerd."]
[9,"De verankeringen zijn intact."]
[10,"Als het kader in schuin stand word gebruikt is er een derde verankeringspunt voorzien."]
[11,"Het derde verankeringspunt is intact."]
[12,"Er zijn valgordels aanwezig als er boven de 4 meter word geklommen."]
[13,"Er is een markering aangebracht op 4 meter van de grond."]
[14,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"82 Paalklimmen","index":100,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.82 Paalklimmen"]
[]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[1,"De palen hebben geen beschadigingen."]
[2,"Paal 1: De vierkante bevestiging aan de onderkant van de palen is intact"]
[3,"Paal 2: De vierkante  bevestiging aan de onderkant van de palen is intact"]
[4,"Paal 3: De vierkante bevestiging aan de onderkant van de palen is intact"]
[5,"Paal 4: De vierkante bevestiging aan de onderkant van de palen is intact"]
[6,"Paal 1: De vierkante draaibeveiliging steekt voldoende uit de buis."]
[7,"Paal 2: De vierkante draaibeveiliging steekt voldoende uit de buis."]
[8,"Paal 3: De vierkante draaibeveiliging steekt voldoende uit de buis."]
[null,"Paal 4: De vierkante draaibeveiliging steekt voldoende uit de buis."]
[9,"Paal 1: Aan de bovenzijde is het houten of kunststof gedeelte volledig."]
[10,"Paal 2: Aan de bovenzijde is het houten of kunststof gedeelte volledig."]
[11,"Paal 3: Aan de bovenzijde is het houten of kunststof gedeelte volledig."]
[12,"Paal 4: Aan de bovenzijde is het houten of kunststof gedeelte volledig."]
[13,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"83 Accesoires","index":101,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.83 Accesoires"]
[]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"84 Tripez Model Premium","index":102,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.84 Tripez model premium"]
[]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[1,"De Tripez is volledig!  Met 2 veiligheids carabiners, 2 veiligheidstouwen, 2 bankbeveiligingen."]
[2,"Men gebruikt de originele  verbindingstouwen. "]
[3,"Men gebruikt de originele bankbeveiligingsklittenbandlus."]
[4,"De lasnaden van het frame zijn zonder scheuren en intact."]
[5,"De drie houten stangen zijn glad en hebben geen splinters."]
[6,"De karabijnhaken zijn goed bevestigd."]
[7,"De karabijnhaken zijn niet beschadigd."]
[8,"De bevestigingstouwen zijn niet beschadigd."]
[9,"De bevestigingstouwen zijn degelijk bevestigd aan de karabijnhaken."]
[10,"Te totale belasting is niet meer dan 200 kg."]
[11,"De Tripez kan tijdens het schommelen geen muren raken."]
[12,"Bij gebruik met zweedsebanken zijn er veiligheidsgordels voorzien (om de banken aan de Tripez te bevestigen)"]
[13,"Deze veiligheidsgordels zijn niet beschadigd."]
[14,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"85 Schommelplank","index":103,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
[null,"Adres: ………………………"]
[null,"           ………………………"]
[]
["2. Controleverslag gymtoestel"]
[]
["2.3.85 Schommelplank"]
[]
[]
[]
[null,null,"Ja","Neen","nvt","ERNST","Opmerkingen"]
[1,"De onderdelen zijn vrij van beschadigingen en splinters."]
[2,"De antislipplaten zijn intact."]
[3,"De antislipplaten zijn stofvrij."]
[4,"Alle bevestigingsschroeven zitten vast.      "]
[5,"Te totale belasting is niet meer dan 100 kg."]
[6,"De instructievoorschriften zijn aanwezig."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Algemeen resultaat"]
[]
[]
[null,"nvt = niet van toepassing"]
[null,"ERNST A: ernstig en onmiddellijk gevaar",null,null,"onmiddellijk ingrijpen vereist"]
[null,"ERNST B: risicovol",null,null,"dringend te verhelpen"]
[null,"ERNST C: afwijking van de norm",null,null,"routinematig te verhelpen"]

{"sheet":"Blad1","index":104,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Titelblad punt 2.4","index":105,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"2  Gymtoestellen"]
[null,"2.4","Verslag risicoanalyse(s) van elk gymtoestel"]

{"sheet":"Verslag ra gymtoestellen","index":106,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,5],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"Tel.: 03 644 29 30"]
[]
["School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
["Adres: ………………………"]
["           ………………………"]
["2.4  Verslag risicoanalyse  gymtoestellen "]
["Overzicht opmerkingen risicoanalyse lokaal"]

{"sheet":"Titelblad punt 2.5","index":107,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"2  Gymtoestellen"]
[null,"2.5","Jaarlijks controleverslag(en) gymtoestel(len)"]

{"sheet":"Jaarlijks verslag toestellen","index":108,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,5],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"Tel.: 03 644 29 30"]
[]
["School:  ……………………",{"$nulls":4},"Datum controle:  "]
["Adres: ………………………"]
["           ………………………"]
["2.5  Jaarlijks verslag risicoanalyse  gymtoestellen 2008"]
["Overzicht opmerkingen risicoanalyse lokaal…………."]

{"sheet":"Titelblad punt 2.6)","index":109,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"2  Gymtoestellen"]
[null,"2.6","Onderhoud- en inspectieschema (controlelijst)"]

{"sheet":"Onderhoud- en inspectiesche","index":110,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Onderhoud- en inspectieschema gymzaal en gymtoestellen"]
["School"]
["adres",{"$nulls":4},"Nr.:  ……."]
["postcode",{"$nulls":4},"Bladnr.: ……"]
[]
["Datum","Tijdstip","Naam",null,"reparatie",null,"Leverancier"]
["inspectie/","inspectie/","inspecteur","Geconstateerde gebreken","uitgevoerd","Vervangen onderdeel","onderdelen"]
["onderhoud","onderhoud",null,null,"door"]

{"sheet":"titelblad punt 2.7","index":111,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"2  Gymtoestellen"]
[null,"2.7","Controle(lijst) aankoop nieuw toestellen"]

{"sheet":"Aankoop","index":112,"n_rows":133,"n_cols":5,"rows_kept":133,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,37,0],[31,2,37,2],[31,3,37,3],[31,4,37,4],[25,0,28,0],[25,2,28,2],[25,3,28,3],[25,4,28,4],[56,0,59,0],[56,2,59,2],[56,3,59,3],[56,4,59,4],[40,0,41,0],[40,2,41,2],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[65,0,68,0],[65,2,68,2],[65,3,68,3],[65,4,68,4],[61,0,63,0],[61,2,63,2],[61,3,63,3],[61,4,63,4],[95,2,100,2],[95,3,100,3],[95,4,100,4],[87,0,94,0],[87,2,94,2],[87,3,94,3],[87,4,94,4],[5,1,5,4],[112,0,115,0],[112,2,115,2],[112,3,115,3],[112,4,115,4],[107,0,110,0],[107,2,110,2],[107,3,110,3],[107,4,110,4],[95,0,100,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Uitgevoerd door :   ……………………………..","Lijst nr."]
[null,"Controledatum:   ……/……./………"]
[null,"Speelterrein:   ……………………………………………………….."]
[]
[]
[null,"Aankoop van een gymtoestel"]
[]
[]
["Deze checklist geeft de koper van een gymtoestel een idee van welke informatie,"]
["documentatie en markeringen hij redelijkewijs mag verwachten."]
[]
["De fabrikant/leverancier dient bij een gymtoestel de nodige documentatie te leveren."]
[]
["De wet van 9 februari 1994 (artikel 7) betreffende de veiligheid van de consumenten stelt dat de "]
["fabrikanten/leveranciers de relevante informatie dienen te verstrekken die de consument in staat "]
["stelt zich een oordeel te vormen over de risico’s inherent aan een product gedurende de"]
["normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksduur, indien deze risico’s zonder passende "]
[" waarschuwing niet onmiddellijk herkenbaar zijn, en zich tegen deze risico’s te beschermen. "]
[]
[]
["Documentatie"]
[]
[null,null,"J","N","NVT"]
[1,"Algemene informatie (EN 1176-1 §6.1)"]
["1.1","De documenten zijn in het Nederlands opgesteld."]
["1.2","De documenten zijn leesbaar van:"]
[null,"-          gebruik van een leesbaar lettertype en"]
[null,"-          een voldoende lettergrootte en"]
[null,"-          goede afdrukkwaliteit"]
["1.3","De documenten zijn in een eenvoudige taal opgesteld."]
["1.4","Waar mogelijk is de tekst te verduidelijkt door middel van illustraties."]
["1.5","De documentatie bevat instructies voor:"]
[null,"- het plaatsen; "]
[null,"- de uitbating;"]
[null,"- het nazicht"]
[null,"- het onderhoud;"]
[null,"- de controle"]
[null," van het gymtoestel."]
["1.6","De documentatie wijst de uitbater er op dat de frequentie van nazicht, onderhoud en controle dient te worden opgevoerd indien het gymtoestel intensief wordt gebruikt."]
[]
["2","Voorafgaandelijke informatie (EN 1176-1 §6.2)"]
[null,"De fabrikant/leverancier heeft voorafgaandelijk aan de bevestiging van de bestelling volgende informatie over het gymtoestel meegedeeld aan de koper:"]
["2.1","Minimaal benodigde ruimte."]
["2.2","Vrije valhoogtes."]
["2.3","Benodigde bodemafwerking."]
["2.4","De afmetingen van de grootste toestelonderdelen."]
["2.5","De massa van het zwaarste toestelonderdeel (in kilogram)."]
["2.6","De beoogde leeftijdsgroepen van gebruikers."]
[]
[]
[]
[null,"Uitgevoerd door :   ……………………………..","Lijst nr."]
[null,"Controledatum:   ……/……./………"]
[null,"Lokaal of speelplaats:   ……………………………………………………….."]
[]
[]
["2.7","Speciale voorwaarden voor gebruik zoals:"]
[null,"  - enkel binnenhuis;"]
[null,"  - enkel onder toezicht;"]
[null,"  - …"]
["2.8","De beschikbaarheid van reserveonderdelen."]
["2.9","Een verklaring van overeenstemming met :"]
[null,"  - de norm;"]
[null,"  - het verplichte veiligheidsniveau."]
[]
["3","Plaatsingsinformatie (EN 1176-1 §6.3)"]
[null,"De fabrikant/leverancier heeft voldoende informatie verstrekt aan de "]
[null,"koper met betrekking tot de plaatsing en opstelling van het "]
[null," gymtoestel:"]
["3.1.1","Minimaal benodigde ruimte."]
["3.1.2","Minimaal te respecteren veiligheidsafstanden."]
["3.2","Een identificatie van alle toestelonderdelen."]
["3.3","Een handleiding voor het samenstellen en opbouwen van het gymtoestel."]
["3.4","Indien noodzakelijk:markeringen op de onderdelen."]
["3.5","Een lijst van het benodigde gereedschap."]
["3.6","Te nemen voorzorgsmaatregelen."]
["3.7","Indien noodzakelijk, expliciete waarden voor het maximale koppel bij het aandraaien van de schroeven."]
["3.8","De benodigde ruimte om het toestel te kunnen monteren."]
["3.9","Indien noodzakelijk, de oriëntatie van het toestel ten opzichte van de zon en de overheersende wind."]
["3.10","Uitleg over de noodzakelijke verankering."]
["3.11","Indien noodzakelijk, uitleg over het benodigde landschapsprofiel."]
["3.12","De vrije valhoogtes."]
["3.13","Noodzakelijke afwerking zoals verf of andere behandeling."]
["3.14","De benodigde tekeningen en diagrammen."]
[]
["4","Nazicht, onderhoud en controle (EN 1176-1 §6.4)"]
["4.1","De fabrikant/leverancier heeft de nodige informatie gegeven met betrekking tot het nazicht, onderhoud en controle van het speeltoestel."]
["4.2","De fabrikant/leverancier heeft de koper er op gewezen dat de frequentie van nazicht, onderhoud en controle afhankelijk is van :"]
[null,"- type toestel;"]
[null,"- gebruikte materialen;"]
[null,"- intensiteit van gebruik;"]
[null,"- niveau van vandalisme;"]
[null,"- plaatsing in een kustgebied of bosgebied;"]
[null,"- luchtvervuiling;"]
[null,"- leeftijd van het speeltoestel."]
["4.3","De fabrikant/leverancier heeft alle tekeningen en diagrammen aan de koper geleverd die noodzakelijk zijn voor:"]
[null,"- regelmatig nazicht;"]
[null,"- onderhoud;"]
[null,"- controle;"]
[null,"- bepaling van correct gebruik;"]
[null,"- herstelling."]
[]
[]
[null,"Uitgevoerd door :   ……………………………..","Lijst nr."]
[null,"Controledatum:   ……/……./………"]
[null,"Lokaal of speelterrein:   ……………………………………………………….."]
[]
["4.4","De fabrikant/leverancier heeft de periodiciteit aan te geven voor :"]
[null,"- het regelmatig nazicht;"]
[null,"- het onderhoud;"]
[null,"- de periodieke controles."]
["4.5","De fabrikant/leverancier heeft volgende informatie verstrekt:"]
["4.5.1","Noodzakelijk onderhoud en methode van onderhoud:"]
[null,"  - smering;"]
[null,"  - aanspannen van verbindingen;"]
[null,"  - opspannen van koorden"]
["4.5.2","Speciale maatregelen te nemen tijdens de aanloopperiode."]
["4.5.3","Onderhoud van de bodemafwerking"]
[]
[]
["Markeringen"]
[]
["Markeringen (EN 1176-1 §7)"]
[]
["Op een toestel dient door de fabrikant/leverancier volgende markeringen worden aangebracht."]
[]
[]
[null,null,"J","N","NVT"]
["1","Op het toestel is op een permanente en duidelijk leesbare wijze de naam en het adres van de leverancier of zijn vertegenwoordiger aangebracht."]
["2","Op het toestel is op een permanente en duidelijk leesbare wijze het productiejaar aangebracht."]
["3","Op het toestel is een markering van de grondlijn aangebracht."]
["4","Op het toestel is de referte aangebracht van de normen waaraan het toestel volgens de fabrikant voldoet."]
["5","Indien een type- of  serienummering wordt gebruikt, is deze op een permanente en duidelijk leesbare wijze op het toestel aangebracht."]

{"sheet":"Instal.dossier","index":113,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3],[22,0,22,3],[23,0,23,3],[24,0,24,3],[14,0,14,3],[14,7,14,8],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3],[18,0,18,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Toestel / installatiedossier","[dienst PB]"]
["____________________________________________________________"]
[]
["Toestel / installatie "]
[]
["mechanische installatie / elektronische installatie / hydraulische installatie"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Datum:"]
[null,null,"Zaal / infrastructuur:"]
[null,null,"Inventarisnummer :"]
[]
["Aanwezig in dit dossier:",null,null,null,"Ja","Neen","nvt","Opmerkingen"]
["Opvolgingskaart"]
["Bestelbon"]
["Kopie factuur"]
["Conformiteitverklaring / attest leverancier"]
["Keuringsverslag / attest leverancier"]
["Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen"]
["Gebruikinstructies"]

{"sheet":"Indienst.verslag","index":114,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Indienststellingsverslag"]
[]
["1. Identificatiegegevens van de instelling - sportinfrastructuur"]
[]
[null,"Naam:"]
[null,"Adres: "]
[null,"Postnummer",null,null,null,"gemeente:"]
["In uitvoering van artikel  8.3 van het KB van 12/08/93 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen. "]
[]
["2. Identificatie van het object"]
[]
["Benaming     :"]
["Beschrijving  :"]
["Nummer bestelbon:",{"$nulls":5},"Inventarisnummer:"]
["Fabrikant / leverancier:"]
["Bouwjaar:"]
[]
["3. Naleving van de veiligheidseisen"]
[]
["Dit arbeidsmiddel en de installatie ervan, werd gecontroleerd op de naleving van:"]
[null,"1. De vigerende wetten, reglementen en normen inzake Veiligheid en Hygiëne:"]
["1                  in orde"]
["1                  opmerkingen"]
["2. Bijkomende veiligheidseisen:"]
["1                  in orde"]
["1                  opmerkingen"]
["2.1    Mechanisch"]
["2.2    Elektrisch"]
["2.3    Hydraulisch"]
["2.4    Brand"]
["2.5    Omgevingsfactoren"]
["2.6    Ergonomie"]
["2.7    Stabiliteit"]
["2.8    Verankering – bevestiging"]
["2.9    Fixatie van de instelbaarheid"]
["2.10           Andere veiligheidseisen"]
[]
["3. Documenten inzake veiligheid voorhanden:"]
[]
["3.1               Attest van de leverancier (artikel 8.2 van het KB van 12/08/93)"]
[null,null,null,"1  ja","1  neen","1  niet van toepassing"]
["3.2               De EG verklaring van overeenstemming (artikel 10 van het KB van 05/05/95)"]
[null,null,null,"1  ja","1  neen","1  niet van toepassing"]
["3.3               Instructies voor de medewerkers en gebruikers (artikel 7 van het KB van 12/08/93)"]
[null,null,null,"1  ja","1  neen","1  niet van toepassing"]
["3.4               De gebruiksaanwijziging (KB van 05/05/95)"]
["Verslaggeving,",{"$nulls":6},"Advies,"]
[]
["Preventieadviseur",{"$nulls":5},"Naam:"]
["Handtekening:",{"$nulls":6},"Handtekening:"]
["Datum :",{"$nulls":7},"Datum:"]
["Beslissing indienststelling door het schoolbestuur / directeur / hiërarchische overste"]
["1 toegelaten",{"$nulls":4},"      ","1 stellen van opmerkingen"]
["1 toegelaten onder voorbehoud van vooraf in orde",{"$nulls":5},"1 geweigerd"]
[]
["Naam",{"$nulls":7},"Datum:"]
["Handtekening:"]

{"sheet":"Titelblad punt 2.8","index":115,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"2  Gymtoestellen"]
[null,"2.8","Instructievoorschriften "]

{"sheet":"Inhoud instructievoorschriften","index":116,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Titelblad punt 3","index":117,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"3 Meldingsprocedure sportongevallen"]

{"sheet":"Melding","index":118,"n_rows":51,"n_cols":2,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[" Aan:                       Ministerie van economische zaken"]
["                                Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst Productveiligheid"]
["                                Koning Albert II-laan 16"]
["                               1000 Brussel"]
["Fax:                         02 / 206 57 52"]
["Datum:                     ………………."]
["Tijd:                          ………………."]
[]
[]
[]
["    Kennisgeving van ernstig incident of ernstig ongeval met een "]
["    verplaatsbaar voetbaldoel."]
[]
[]
["   1. Instelling (gegevens uitbater en terrein)"]
[]
["      Gegevens van de instelling            Gegevens van de Inrichtende Macht:"]
{"$rows_empty":9}
["   2. Het betreft hier:        een ongeval          een incident"]
[]
[]
[null,"Datum:"]
[]
[null,"Tijdstip:"]
[]
[null,"Betrokken toestel:"]
[]
["  "," "]
[null,"Aard van verwondingen:"]
["  "]
[null," "]
[null,"Korte beschrijving:"]
{"$rows_empty":7}
["   3. Voor verdere informatie, gelieve u te richten tot De Heer"]
[]
["                                              op tel.          "]

{"sheet":"titelblad punt 4.1","index":119,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"4 Logboek"]
[null,"4.1","Registratie ongevallen"]

{"sheet":"Ongevalregistratie1","index":120,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Ongevallenregistratie"]
["School"]
["adres",{"$nulls":5},"Nr.:  ……."]
["postcode",{"$nulls":5},"Bladnr.: ……"]
[]
["Datum","Naam en adres",null,"oorzaak of","opgetreden persoonlijk letsel",null,"genomen"]
["ongeval","slachtoffer",null,"vermoedelijke oorzaak",null,null,"maatregelen"]
[]
[]
[null,null,null,"   "]

{"sheet":"Ongevalregistratie2","index":121,"n_rows":114,"n_cols":8,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,3,20,4],[112,0,112,8],[5,0,5,1],[63,0,63,1],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[17,0,17,2],[23,6,24,8],[25,6,25,8],[26,6,27,8],[27,3,27,4],[26,3,26,4],[17,6,18,8],[19,6,19,8],[20,6,21,8],[22,6,22,8],[17,3,17,5],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[22,3,22,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[23,3,23,4],[22,1,22,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Ongevallen sportletselregistratie"]
[]
["School:"]
["Adres:"]
[]
["Gegevens slachtoffer:"]
["Geboortedatum:","…/…../….."]
["Geslacht:"]
["Ongevalsdatum:","…/…../….."]
["Ongevalsuur:"]
["Ongevalslocatie:"]
[]
[]
["Beknopte beschrijving van het ongeval:"]
[]
[]
[]
["De plaats van het letsel",null,null,"De aard van het letsel",null,null,"Bijna ongeval"]
["Hoofd","Schouders",null,"Schaafwonden",null,"Klemming"]
["Oren","Armen",null,"Snijwonden",null,"Verstikking"]
["Neus","Ellebogen",null,"Brandwonden",null,"Intoxicatie","Ongeval zonder lesverlet"]
["Ogen","Polsen",null,"Verstuiking",null,"Elektrocutie"]
["Hals","handen",null,"Verrokken",null,"Diversen:"]
["Borst","Vingers",null,"Ontwrichting",null,null,"Ongeval met lesverlet"]
["Rug","Benen",null,"Scheuren"]
["Buik","Knieën",null,"Breuk"]
["Bekken","Voeten",null,"Schudding"]
[null,"Tenen",null,"Inw bloeding"]
{"$rows_empty":21}
["Mogelijke oorzaken:"]
["A: Persoonsgebonden factoren:"]
["* Psychische factoren:"]
[null,"Is er sprake van risicogedrag?",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Gemis aan emotionele beheersing (fair-play)",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Faalangst",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Geldingsdrang",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Zelfoverschatting",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Agressie",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Sociaal conflict",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Oververmoeidheid",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Hyperkinetisch HDAD",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Concentratiestoornis",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Beperkt geestelijk vermogen",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
["* Fysieke factoren:"]
[null,"Beperkte lenigheid",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Te kort aan kracht",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Motorische tekorten gestoord / onhandig",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Gebrek aan uithouding",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
["* Lichamelijke factoren:"]
[null,"Is er sprake ven een medisch probleem (astma,,,,)",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Is de blessure een herhaling van een oud sportletsel",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Is de blessure een gevolg van een oud sportletsel",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
["* Sportmateriaal:"]
[null,"Schoeisel",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Kleding",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Werd er beschermingsmateriaal gedragen",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Sporttoestellen",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
["* Organisatorisch-didactisch"]
[null,"Warming -up",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Stretching",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Cooling- down",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Niet opvolgen van de instructievoorschriften",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Foutieve opdracht",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Onvoorzichtige handeling",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Gevaarlijke houding",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Op eigen houtje, opdracht niet afgewacht",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Te snel of te traag uitgevoerd",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
["B: Omgevingsgebonden factoren"]
["* Externe factoren"]
[null,"Gebrek aan beveiliging",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Ongeschikt of onvoldoende beveiligd",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Weggenomen beveiliging",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Defect sportmateriaal",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Gevaarlijke installatie - constructie - opstelling",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Gevaarlijke inrichting",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Onvoldoende verlichting",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Onvoldoende verluchting",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Bodemgesteldheid",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Weersomstandigheden",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Accommodatie",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Spelregels",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Lichaamscontact medespeler",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Lichaamscontact medespeler","tegenspeler",null,null,null,"ja  o","Nee o"]
["* Sportgebonden factoren"]
[null,"Lesuur",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Middagsport",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Sportdag",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Competitie",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[null,"Recreatief",{"$nulls":4},"ja  o","Nee o"]
[]
[]
["Om herhaling van het ongeval te vermijden:"]
["Op grond van de hierboven gemerkte oorzaken, hebt u voornemens er wat aan te doen om herhaling van een dergelijk ongeval met of zonder letsel te vermijden"]
[{"$nulls":6},"ja  o","Nee o"]

{"sheet":"Titelblad punt 4.2","index":122,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"4 Logboek"]
[null,"4.2","Melding dagelijkse controle sportinfrastructuur"]

{"sheet":"Meldingsfiche dagelijks","index":123,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,8],[16,1,16,3],[2,8,8,8],[2,9,8,9],[2,10,8,10],[2,11,8,11],[2,4,8,4],[2,5,8,5],[2,6,8,6],[2,7,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Meldingsfiche DAGELIJKSE controle sportinfrastructuur"]
[{"$nulls":7},"Vak A",null,null,null,"Vak B"]
[{"$nulls":4},"beperkt risico","belangrijk risico","groot risico","zeer groot risico","Uit dienst genomen","Herstellen in eigen beheer","Herstellen door DERDEN","Overgemaakt aan: NAAM, mondelings of schriftelijk. "]
[null,null,"Locatie:"]
[]
[null,null,"Schooljaar: "]
[]
[]
[null,"Datum","Melding Naam Functie","Aandachtspunt - risico - signaleren van een gevaar"]
["MA",{"$nulls":10},"mon o    schr o"]
["DI",{"$nulls":10},"mon o    schr o"]
["WO",{"$nulls":10},"mon o    schr o"]
["DO",{"$nulls":10},"mon o    schr o"]
["VR",{"$nulls":10},"mon o    schr o"]
[]
[]
[null,"VB.: Hoe invullen!"]
["VR","2005-03-14","Jansssens LO leerkracht","Minitrampoline nr F104: 5 veren stuk",null,null,null,"X","X",null,"X","mon X  schr o"]
[]
["Bij een kruisje in vak A ook vak B invullen!"]
["Een zeer groot risico en uit dienst name ONMIDDELLIJK melden aan directie en preventieadviseur."]
["Controleblad (wekelijks) overgemaakt aan: directie o Ja  o  nee.  Aan preventieadviseur  o  ja  o  nee"]
["Op datum van: …./…./…."]

{"sheet":"Titelblad punt 4.3  ","index":124,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"      GIDPBW scholengroep Ekeren - Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Stella Marisstraat 2"]
[{"$nulls":5},"      2170 Merksem"]
[{"$nulls":5},"      Tel.: 03 644 29 30"]
{"$rows_empty":7}
[null,"4 Logboek"]
[null,"4.3","Registratie inspectie- en onderhoud"]

{"sheet":"Registratie insp&onderh","index":125,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Registratie inspectie & onderhoud gymzaal en gymtoestellen"]
["School"]
["adres",{"$nulls":4},"Nr.:  ……."]
["postcode",{"$nulls":4},"Bladnr.: ……"]
[]
["Datum","Tijdstip","Naam",null,"reparatie",null,"Leverancier"]
["inspectie/","inspectie/","inspecteur","Geconstateerde gebreken","uitgevoerd","Vervangen onderdeel","onderdelen"]
["onderhoud","onderhoud",null,null,"door"]